{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[48,1,48,26],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[44,1,44,26],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[46,1,46,26],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 657"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Шебелинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 657"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" ОСТРОГОЖСЬК-ШЕБЕЛИНКА\""]
["Свідоцтво № 100-355/2015 чинно до 20.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8228.4323317199996},34.450800000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.5696666666666665},{"$f":"S11*238.8459","v":9118.5154626599997},38.177399999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.604833333333334},{"$f":"V11*238.8459","v":11923.426173899999},49.920999999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.866944444444444},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8228.4323317199996},34.450800000000001,9.5696666666666665,{"$f":"S12*238.8459","v":9118.5154626599997},38.177399999999999,10.604833333333334,11923.426173899999,49.920999999999999,13.866944444444444,null,null,null,null,null,0]
[3,95.4011,2.5253000000000001,0.75349999999999995,7.6899999999999996E-2,0.18859999999999999,2.5999999999999999E-3,2.6499999999999999E-2,2.18E-2,2.92E-2,6.0000000000000001E-3,0.78800000000000003,0.1807,0.70469999999999999,8228.59952385,34.451500000000003,9.5698611111111109,9118.6110010199991,38.177799999999998,10.604944444444444,11921.63482965,49.913499999999999,13.864861111111111,-20.5,-10.6,null,null,"відс",100.00019999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.611800000000002,2.9426000000000001,0.82379999999999998,9.1300000000000006E-2,0.19620000000000001,5.0000000000000001E-3,3.85E-2,2.9100000000000001E-2,6.7799999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,0.95760000000000001,0.23,0.71140000000000003,8267.2686750600005,34.613399999999999,9.6148333333333333,9159.3819961500012,38.348500000000001,10.652361111111111,11918.12379492,49.898800000000001,13.860777777777777,-21.4,-11.1,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.097800000000007,2.6377999999999999,0.81379999999999997,8.4500000000000006E-2,0.2014,2.7000000000000001E-3,3.0599999999999999E-2,2.4500000000000001E-2,3.2599999999999997E-2,6.4000000000000003E-3,0.83199999999999996,0.23580000000000001,0.70750000000000002,8241.7360483500015,34.506500000000003,9.5851388888888902,9132.3924094499998,38.235500000000002,10.620972222222223,11915.496490019999,49.887799999999999,13.857722222222222,-20.8,-11.5,1E-4,1E-3,null,99.999900000000025," "]
[6,95.628500000000003,2.3852000000000002,0.75949999999999995,7.22E-2,0.1913,1.2999999999999999E-3,2.24E-2,1.89E-2,1.17E-2,6.6E-3,0.71779999999999999,0.18440000000000001,0.70289999999999997,8218.066419660001,34.407400000000003,9.5576111111111111,9107.5285512600003,38.131399999999999,10.592055555555556,11922.32748276,49.916400000000003,13.865666666666668,-21.6,-10.9,null,null,null,99.999800000000008," "]
[7,95.687700000000007,2.3426999999999998,0.75190000000000001,7.3499999999999996E-2,0.19270000000000001,1.1999999999999999E-3,2.24E-2,1.89E-2,1.3299999999999999E-2,5.5999999999999999E-3,0.70740000000000003,0.1827,0.70250000000000001,8216.4422675400001,34.400599999999997,9.5557222222222205,9105.8566299600006,38.124400000000001,10.590111111111112,11922.90071292,49.918799999999997,13.866333333333332,-19.100000000000001,-12.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.4422675400001,34.400599999999997,9.5557222222222205,9105.8566299600006,38.124400000000001,10.590111111111112,11922.90071292,49.918799999999997,13.866333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8216.4422675400001,34.400599999999997,9.5557222222222205,9105.8566299600006,38.124400000000001,10.590111111111112,11922.90071292,49.918799999999997,13.866333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.752899999999997,2.3151000000000002,0.73180000000000001,6.9400000000000003E-2,0.18559999999999999,1.1999999999999999E-3,2.1100000000000001E-2,1.7999999999999999E-2,8.3000000000000001E-3,6.4000000000000003E-3,0.73440000000000005,0.15579999999999999,0.7016,8208.011007269999,34.365299999999998,{"$f":"P20/3.6","v":9.5459166666666651},9096.8282549399992,38.086599999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.57961111111111},11919.270255239999,49.903599999999997,13.86211111111111,-19.600000000000001,-11,null,null,null,100,"ОК"]
[11,95.756100000000004,2.3065000000000002,0.72699999999999998,6.9800000000000001E-2,0.18509999999999999,1.1000000000000001E-3,2.1700000000000001E-2,1.8200000000000001E-2,8.3999999999999995E-3,6.3E-3,0.73240000000000005,0.16750000000000001,0.7016,8206.24354761,34.357900000000001,9.5438611111111111,9094.8936031499998,38.078499999999998,10.577361111111111,11916.475758209999,49.8919,13.858861111111111,-20.5,-12.5,null,null,null,100.00009999999999," "]
[12,95.698099999999997,2.3340999999999998,0.73760000000000003,7.0300000000000001E-2,0.18709999999999999,1.2999999999999999E-3,2.1899999999999999E-2,1.8200000000000001E-2,9.7000000000000003E-3,6.7000000000000002E-3,0.73860000000000003,0.17630000000000001,0.70209999999999995,8209.0619292299998,34.369700000000002,9.54713888888889,9097.8791768999999,38.091000000000001,10.580833333333333,11915.97418182,49.889800000000001,13.858277777777777,-21.2,-11.1,null,null,null,99.999899999999997," "]
[13,95.398399999999995,2.5529000000000002,0.81230000000000002,7.6999999999999999E-2,0.20610000000000001,1.2999999999999999E-3,2.3599999999999999E-2,1.9800000000000002E-2,6.8999999999999999E-3,6.3E-3,0.69340000000000002,0.2019,0.70479999999999998,8238.3683211600001,34.492400000000004,9.5812222222222232,9129.3112973400002,38.2226,10.617388888888888,11934.36531612,49.966799999999999,13.879666666666665,-20.9,-10.4,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,95.290199999999999,2.6206,0.83740000000000003,7.8799999999999995E-2,0.21190000000000001,1.2999999999999999E-3,2.3699999999999999E-2,1.9800000000000002E-2,1.04E-2,6.1999999999999998E-3,0.68210000000000004,0.21779999999999999,0.70589999999999997,8247.8266187999998,34.531999999999996,9.5922222222222207,9139.4383634999995,38.265000000000001,10.629166666666666,11938.664542320001,49.9848,13.884666666666666,-20.399999999999999,-12.7,null,null,null,100.00020000000002," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247.8266187999998,34.531999999999996,9.5922222222222207,9139.4383634999995,38.265000000000001,10.629166666666666,11938.664542320001,49.9848,13.884666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[16,95.586299999999994,2.3976999999999999,0.76270000000000004,7.22E-2,0.19350000000000001,1.2999999999999999E-3,2.3400000000000001E-2,1.9400000000000001E-2,1.01E-2,7.9000000000000008E-3,0.73660000000000003,0.18890000000000001,0.70309999999999995,8217.5170740899994,34.405099999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5569722222222211},9106.9075519199996,38.128799999999998,{"$f":"S26/3.6","v":10.591333333333333},11919.031409339999,49.9026,13.861833333333333,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8217.5170740899994,34.405099999999997,9.5569722222222211,9106.9075519199996,38.128799999999998,10.591333333333333,11919.031409339999,49.9026,13.861833333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,95.502399999999994,2.4548000000000001,0.78120000000000001,7.4899999999999994E-2,0.19789999999999999,1.2999999999999999E-3,2.3099999999999999E-2,1.9300000000000001E-2,0.01,6.1000000000000004E-3,0.72550000000000003,0.20349999999999999,0.70389999999999997,8224.4674897799996,34.434199999999997,9.5650555555555545,9114.3117748200002,38.159799999999997,10.599944444444443,11922.231944399999,49.915999999999997,13.865555555555554,-21.8,-10.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,95.567300000000003,2.427,0.76890000000000003,7.3099999999999998E-2,0.19470000000000001,1.1999999999999999E-3,2.1700000000000001E-2,1.8599999999999998E-2,7.9000000000000008E-3,5.7000000000000002E-3,0.71630000000000005,0.19750000000000001,0.70330000000000004,8221.0758779999996,34.42,9.5611111111111118,9109.5826259999994,38.14,10.594444444444445,11920.798868999998,49.91,13.863888888888887,-21.3,-11.6,null,null,null,99.999900000000025," "]
[20,95.519800000000004,2.4422000000000001,0.77410000000000001,7.3099999999999998E-2,0.19439999999999999,1.1000000000000001E-3,2.3099999999999999E-2,1.9199999999999998E-2,5.4999999999999997E-3,6.7000000000000002E-3,0.74670000000000003,0.19420000000000001,0.70350000000000001,8219.3323029300009,34.412700000000001,9.5590833333333336,9108.7705499399999,38.136600000000001,10.593500000000001,11918.290987050001,49.899500000000003,13.860972222222223,-18.600000000000001,-10.8,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,95.642899999999997,2.3727,0.75170000000000003,7.1199999999999999E-2,0.19020000000000001,1.5E-3,2.18E-2,1.8700000000000001E-2,1.14E-2,5.7000000000000002E-3,0.72799999999999998,0.1842,0.70269999999999999,8214.9375383700008,34.394300000000001,9.5539722222222228,9104.184708660001,38.117400000000004,10.588166666666668,11919.48521655,49.904499999999999,13.86236111111111,-19.399999999999999,-10.1,1E-4,8.0000000000000004E-4,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.9375383700008,34.394300000000001,9.5539722222222228,9104.184708660001,38.117400000000004,10.588166666666668,11919.48521655,49.904499999999999,13.86236111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.9375383700008,34.394300000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.5539722222222228},9104.184708660001,38.117400000000004,{"$f":"S33/3.6","v":10.588166666666668},11919.48521655,49.904499999999999,13.86236111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.425299999999993,2.4792999999999998,0.79910000000000003,7.6600000000000001E-2,0.2024,1.4E-3,2.5899999999999999E-2,2.0799999999999999E-2,1.38E-2,7.4000000000000003E-3,0.73839999999999995,0.2097,0.70469999999999999,8229.9848300699996,34.457299999999996,9.571472222222221,9120.1873839599994,38.184399999999997,10.606777777777777,11922.92459751,49.918900000000001,13.866361111111111,-20,-10.6,null,null,null,100.00009999999997," "]
[25,95.376999999999995,2.5164,0.80489999999999995,7.7399999999999997E-2,0.20369999999999999,1.2999999999999999E-3,2.5999999999999999E-2,2.07E-2,1.32E-2,6.0000000000000001E-3,0.74129999999999996,0.2122,0.70509999999999995,8232.9226346399992,34.4696,9.5748888888888892,9123.2923806600011,38.197400000000002,10.61038888888889,11924.1427116,49.923999999999999,13.867777777777777,-19.100000000000001,-9.5,null,null,"відс",100.00009999999999," "]
[26,95.3,2.5627,0.82299999999999995,7.9399999999999998E-2,0.2092,1.4E-3,2.6499999999999999E-2,2.1299999999999999E-2,1.49E-2,6.4000000000000003E-3,0.73619999999999997,0.219,0.70579999999999998,8240.1118962299988,34.499699999999997,9.5832499999999996,9130.9832186399999,38.229599999999998,{"$f":"S36/3.6","v":10.619333333333332},11927.84482305,49.939500000000002,13.872083333333334,-18.899999999999999,-10.3,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,95.252499999999998,2.5975999999999999,0.83140000000000003,8.09E-2,0.21210000000000001,1.5E-3,2.5999999999999999E-2,2.1299999999999999E-2,1.4800000000000001E-2,6.7999999999999996E-3,0.72629999999999995,0.22889999999999999,0.70630000000000004,8243.9573152199991,34.515799999999999,9.5877222222222223,9135.1152527099985,38.246899999999997,10.624138888888888,{"$f":"V37*238.8459","v":11929.56451353},49.9467,{"$f":"V37/3.6","v":13.874083333333333},-19.5,-11,null,null,null,100.00009999999997," "]
[28,95.171999999999997,2.6560000000000001,0.85499999999999998,8.2900000000000001E-2,0.21840000000000001,1.5E-3,2.5899999999999999E-2,2.1600000000000001E-2,1.55E-2,6.6E-3,0.70720000000000005,0.2374,0.70709999999999995,{"$f":"P38*238.8459","v":8253.2245361400001},34.554600000000001,{"$f":"P38/3.6","v":9.5984999999999996},{"$f":"S38*238.8459","v":9145.075126740001},38.288600000000002,{"$f":"S38/3.6","v":10.635722222222222},{"$f":"V38*238.8459","v":11935.822276110001},49.972900000000003,{"$f":"V38/3.6","v":13.881361111111111},-18,-10.8,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC38=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.2245361400001,34.554600000000001,9.5984999999999996,9145.075126740001,38.288600000000002,10.635722222222222,{"$f":"V39*238.8459","v":11935.822276110001},49.972900000000003,{"$f":"V39/3.6","v":13.881361111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8253.2245361400001,34.554600000000001,9.5984999999999996,9145.075126740001,38.288600000000002,10.635722222222222,{"$f":"V40*238.8459","v":11935.822276110001},49.972900000000003,{"$f":"V40/3.6","v":13.881361111111111},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.9500825724335,34.440407319415726,9.5667798109488089,9115.8357910285104,38.166180750971691,10.601716875269915]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ                                                                                                          Буховцев О.Л.                                                                                 "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                                                                                  Євтушенко С.О.                                                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Пивовар Є.В."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[9,1,9,2],[3,3,3,5],[3,2,4,2],[3,1,4,1],[5,1,8,1]]}
[]
[null,"Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №657"]
[]
[null,"Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"Харківська область","ГРС Октябрьский                 (р-п Асіївский)",38.17,9116,10.6]
[null,null,"ГРС смт Михайлівка",38.17,9116,10.6]
[null,null,"ГРС с. Миролюбівка                (к-п Пархоменко)",38.17,9116,10.6]
[null,null,"ГРС с.  Розділля",38.17,9116,10.6]
[null,"Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 657",null,38.17,9116,10.6]
[]
[]
[]
[null,"Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ                                             Буховцев О.Л.                                                                                      "]
[null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ Шебелинського п/м                                                         Євтушенко С.О.                                                                                                "]
[null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                            Пивовар Є.В."]
[null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]