{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":49,"n_cols":31,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[40,18,41,18],[40,19,41,19],[40,14,41,14],[41,7,41,13],[40,15,41,15],[40,16,41,16],[40,17,41,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[40,0,40,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[40,20,40,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 661"]
["Філія \"УМГ \"Хароківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Шебелинським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\", ДК \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківавтогаз\""]
["Панютинський п/м Шебелинське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 661"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №100-358/2015 чинне до 20.12.2018р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ДНІПРО-КРИВИЙ РІГ-ІЗМАІЛ\", \"ШЕБЕЛИНКА-ДНІПРО-ОДЕСА\" ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8227.7874477899986},34.448099999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.5689166666666647},{"$f":"S11*238.8459","v":9117.6556174199995},38.1738,{"$f":"S11/3.6","v":10.603833333333332},{"$f":"V11*238.8459","v":11917.24006509},49.895099999999999,{"$f":"V11/3.6","v":13.85975},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$41+$N$41","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8227.7874477899986},34.448099999999997,9.5689166666666647,{"$f":"S12*238.8459","v":9117.6556174199995},38.1738,10.603833333333332,{"$f":"V12*238.8459","v":11917.24006509},49.895099999999999,{"$f":"V12/3.6","v":13.85975},null,null,null,null,null,0]
[3,95.357699999999994,2.5329999999999999,0.75280000000000002,0.1179,0.12909999999999999,2.7000000000000001E-3,2.9100000000000001E-2,2.18E-2,4.4999999999999998E-2,6.7000000000000002E-3,0.81589999999999996,0.188,0.70509999999999995,8228.2651395899993,34.450099999999999,{"$f":"P13/3.6","v":9.5694722222222222},9118.1571938100005,38.175899999999999,10.604416666666665,11917.00121919,49.894100000000002,13.859472222222223,-16.8,-6.3,null,null,null,99.99969999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,94.81,2.8488000000000002,0.79420000000000002,0.1211,0.1444,3.8999999999999998E-3,3.6200000000000003E-2,2.7900000000000001E-2,7.3899999999999993E-2,6.6E-3,0.92989999999999995,0.20300000000000001,0.7097,8258.7179918399997,34.577599999999997,9.6048888888888886,9150.37750572,38.3108,10.641888888888889,11920.36894638,49.908200000000001,13.863388888888888,-14.9,-5.7,null,null,null,99.999900000000011,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,94.522499999999994,2.9916,0.81689999999999996,0.1221,0.15260000000000001,4.5999999999999999E-3,4.0399999999999998E-2,3.15E-2,9.6699999999999994E-2,6.7000000000000002E-3,0.99390000000000001,0.2205,0.71240000000000003,8274.7923209100009,34.6449,9.6235833333333325,9167.3594492100001,38.381900000000002,10.66163888888889,11920.177869660001,49.907400000000003,13.863166666666666,-15.5,-6.3,null,null,null,100,"ОК"]
[6,95.594300000000004,2.3853,0.75839999999999996,0.1217,0.1239,1.8E-3,2.53E-2,1.8499999999999999E-2,3.39E-2,7.1999999999999998E-3,0.72929999999999995,0.20030000000000001,0.70350000000000001,8219.8816485000007,34.414999999999999,9.5597222222222218,9109.4154338699991,38.139299999999999,10.594249999999999,11919.3657936,49.904000000000003,13.862222222222222,-19.2,-8.9,2.0000000000000001E-4,8.9999999999999998E-4,null,99.999900000000011," "]
[7,95.667199999999994,2.3620999999999999,0.75029999999999997,0.1217,0.121,1.6999999999999999E-3,2.4E-2,1.7299999999999999E-2,2.07E-2,7.3000000000000001E-3,0.71779999999999999,0.1888,0.7026,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,9103.2293250599996,38.113399999999999,10.587055555555555,11919.055293930001,49.902700000000003,13.861861111111111,-19.600000000000001,-9.4,null,null,null,99.999899999999997," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,9103.2293250599996,38.113399999999999,10.587055555555555,11919.055293930001,49.902700000000003,13.861861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214.02992395,34.390500000000003,9.5529166666666665,9103.2293250599996,38.113399999999999,10.587055555555555,11919.055293930001,49.902700000000003,13.861861111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.5886,2.4041999999999999,0.75370000000000004,0.12089999999999999,0.1208,1.8E-3,2.4299999999999999E-2,1.7100000000000001E-2,1.9800000000000002E-2,8.0000000000000002E-3,0.74719999999999998,0.19370000000000001,0.70299999999999996,8213.8627318199997,34.389800000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.5527222222222221},9102.9188253899993,38.112099999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.586694444444444},11914.8277215,49.884999999999998,13.856944444444444,-19.8,-8.9,null,null,null,100.00010000000002," "]
[11,95.834599999999995,2.2484000000000002,0.7077,0.1133,0.11409999999999999,1.6999999999999999E-3,2.2700000000000001E-2,1.6199999999999999E-2,1.7999999999999999E-2,6.4000000000000003E-3,0.7399,0.17699999999999999,0.70099999999999996,8196.6180578399999,34.317599999999999,9.5326666666666657,9084.5276910899993,38.0351,10.565305555555556,11908.21169007,49.857300000000002,13.84925,-20.100000000000001,-10.199999999999999,null,null,null,100,"ОК"]
[12,95.726900000000001,2.3170999999999999,0.72740000000000005,0.1169,0.1176,1.6999999999999999E-3,2.35E-2,1.6899999999999998E-2,1.8700000000000001E-2,6.8999999999999999E-3,0.73750000000000004,0.18890000000000001,0.70189999999999997,8204.4760879499991,34.350499999999997,9.5418055555555537,9092.9111821799997,38.0702,10.575055555555556,11911.17337923,49.869700000000002,13.852694444444445,-19.899999999999999,-10.5,null,null,null,100,"ОК"]
[13,95.6023,2.3934000000000002,0.75619999999999998,0.12189999999999999,0.123,1.6000000000000001E-3,2.5000000000000001E-2,1.78E-2,2.0799999999999999E-2,7.1000000000000004E-3,0.73670000000000002,0.19420000000000001,0.70309999999999995,8215.5346531199993,34.396799999999999,9.554666666666666,9104.7579388199993,38.119799999999998,10.588833333333332,11917.00121919,49.894100000000002,13.859472222222223,-21.8,-11.1,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[14,95.343900000000005,2.5876999999999999,0.82079999999999997,0.1326,0.13100000000000001,1.8E-3,2.5600000000000001E-2,1.83E-2,1.89E-2,7.3000000000000001E-3,0.69379999999999997,0.21829999999999999,0.70530000000000004,8240.4462804899995,34.501100000000001,9.5836388888888884,9131.5086796199994,38.2318,10.619944444444444,11932.69339482,49.959800000000001,13.877722222222221,-20.399999999999999,-10.9,null,null,"відс.",100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P25*238.8459","v":8240.4462804899995},34.501100000000001,9.5836388888888884,9131.5086796199994,38.2318,10.619944444444444,11932.69339482,49.959800000000001,13.877722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.4462804899995,34.501100000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.5836388888888884},9131.5086796199994,38.2318,{"$f":"S26/3.6","v":10.619944444444444},11932.69339482,49.959800000000001,13.877722222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[17,95.681799999999996,2.3378000000000001,0.74150000000000005,0.1193,0.1197,1.6999999999999999E-3,2.4199999999999999E-2,1.7600000000000001E-2,1.9900000000000001E-2,7.7000000000000002E-3,0.7359,0.19289999999999999,0.70240000000000002,8208.7991987400001,34.368600000000001,9.5468333333333337,9097.5447926399993,38.089599999999997,10.580444444444444,11913.17968479,49.878100000000003,13.855027777777778,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,95.597099999999998,2.3864999999999998,0.75149999999999995,0.1203,0.1212,1.6999999999999999E-3,2.47E-2,1.7899999999999999E-2,2.1000000000000001E-2,7.1000000000000004E-3,0.74870000000000003,0.20219999999999999,0.70309999999999995,8212.3580026500003,34.383499999999998,9.5509722222222209,9101.2946732700002,38.1053,10.584805555555555,11912.41537791,49.874899999999997,13.854138888888887,-23,-14.3,null,null,null,99.999899999999982," "]
[19,95.527799999999999,2.4382999999999999,0.77090000000000003,0.1235,0.1237,1.8E-3,2.5100000000000001E-2,1.8100000000000002E-2,2.2100000000000002E-2,7.1000000000000004E-3,0.73450000000000004,0.20710000000000001,0.70369999999999999,8220.3115711200007,34.416800000000002,9.5602222222222224,9109.845356490001,38.141100000000002,10.594749999999999,11917.98048738,49.898200000000003,13.860611111111112,-22.4,-13.9,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,95.462699999999998,2.4885999999999999,0.78690000000000004,0.12670000000000001,0.126,1.8E-3,2.58E-2,1.8599999999999998E-2,2.1600000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,0.72230000000000005,0.21160000000000001,0.70430000000000004,8227.2142176300003,34.445700000000002,9.5682500000000008,9117.2495793899998,38.1721,10.603361111111111,11922.685751610001,49.917900000000003,13.866083333333334,-22.1,-13.6,"˂0,0001",5.9999999999999995E-4,null,100.00000000000004,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,95.751999999999995,2.2669999999999999,0.71399999999999997,0.1148,0.11650000000000001,1.6999999999999999E-3,2.4299999999999999E-2,1.78E-2,2.1100000000000001E-2,8.0000000000000002E-3,0.77449999999999997,0.1883,0.70169999999999999,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9085.0292674800003,38.037199999999999,10.565888888888889,11902.646580600001,49.834000000000003,13.842777777777778,-21.6,-13.2,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,9.5333333333333332,9085.0292674800003,38.037199999999999,10.565888888888889,11902.646580600001,49.834000000000003,13.842777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8197.191288,34.32,{"$f":"P33/3.6","v":9.5333333333333332},9085.0292674800003,38.037199999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.565888888888889},11902.646580600001,49.834000000000003,13.842777777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.375900000000001,2.5320999999999998,0.8044,0.1303,0.12939999999999999,1.9E-3,2.6200000000000001E-2,1.89E-2,2.0400000000000001E-2,7.1999999999999998E-3,0.73150000000000004,0.22170000000000001,0.70499999999999996,8231.7045205499999,34.464500000000001,9.5734722222222217,9122.0026128000009,38.192,10.608888888888888,11922.709636199999,49.917999999999999,13.86611111111111,-23.9,-16.399999999999999,null,null,null,99.999900000000011," "]
[25,95.438100000000006,2.4710000000000001,0.78690000000000004,0.1283,0.1295,1.6999999999999999E-3,2.7099999999999999E-2,1.9800000000000002E-2,2.29E-2,7.6E-3,0.75170000000000003,0.21540000000000001,0.7046,8225.3989887899988,34.438099999999999,9.5661388888888883,9115.1955046500007,38.163499999999999,10.600972222222222,11917.66998771,49.896900000000002,13.860250000000001,-23.5,-19.2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,95.483099999999993,2.4489999999999998,0.77649999999999997,0.12659999999999999,0.12770000000000001,1.8E-3,2.6499999999999999E-2,1.9300000000000001E-2,2.2499999999999999E-2,6.8999999999999999E-3,0.74639999999999995,0.21379999999999999,0.70420000000000005,8222.2701074999986,34.424999999999997,9.5624999999999982,9111.8755466399998,38.1496,{"$f":"S36/3.6","v":10.597111111111111},11916.762373289999,49.893099999999997,13.859194444444443,-23.1,-15.7,null,null,null,100.00009999999999," "]
[27,95.297899999999998,2.5689000000000002,0.8175,0.1331,0.1343,1.8E-3,2.8000000000000001E-2,2.06E-2,2.4E-2,6.6E-3,0.73780000000000001,0.2296,0.70589999999999997,{"$f":"P37*238.8459","v":8237.9145139499997},34.490499999999997,{"$f":"P37/3.6","v":9.5806944444444433},{"$f":"S37*238.8459","v":9128.6186442300004},38.219700000000003,{"$f":"S37/3.6","v":10.616583333333335},{"$f":"V37*238.8459","v":11924.524865040001},49.925600000000003,{"$f":"V37/3.6","v":13.868222222222222},-22.3,-14.2,null,null,"відс.",100.0001," "]
[28,95.342600000000004,2.5512999999999999,0.8085,0.1321,0.13270000000000001,1.8E-3,2.7099999999999999E-2,1.9699999999999999E-2,2.2599999999999999E-2,6.7999999999999996E-3,0.73009999999999997,0.22470000000000001,0.70540000000000003,8235.3349782300011,34.479700000000001,9.577694444444445,9125.89580097,38.208300000000001,10.613416666666668,11924.6204034,49.926000000000002,13.868333333333334,-22,-13.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3349782300011,34.479700000000001,9.577694444444445,9125.89580097,38.208300000000001,10.613416666666668,11924.6204034,49.926000000000002,13.868333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.3349782300011,34.479700000000001,9.577694444444445,9125.89580097,38.208300000000001,10.613416666666668,11924.6204034,49.926000000000002,13.868333333333334,null,null,null,null,null,0]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8221.5937640169832,34.422168285145275,9.5617134125403567,9111.1613027433104,38.146609603695566,10.596280445470992]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Буховцев О.Л."]
[null,"підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Касьянова С.В."]
[null,"лабораторія, де здійснювались вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Пивовар Є.В."]
[null,"підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 661"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Браілівка",38.15,9111,10.6]
[null,"ГРС Смирнівка",38.15,9111,10.6]
[null,"ГРС Близнюки",38.15,9111,10.6]
[null,"ГРС Панютине",38.15,9112,10.6]
[null,"ГРС Лозова",38.14,9109,10.59]
[null,"ГРС Миколаївка",38.15,9111,10.6]
["Харківська область","ДК \"Укравтогаз\" РВУ \"Харківгаз\"",38.159999999999997,9114,10.6]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння \nпо маршруту № 661",null,38.15,9111,10.6]
[]
[]
[]
["Головний інженер Шебелинського ЛВУМГ",null,"Буховцев О.Л."]
["підрозділу підприємства, якому підпорядковується лабораторія",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії",null,"Касьянова С.В."]
["лабораторія, де здійснювались аналізи газу",null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М",null,"Пивовар Є.В."]
["підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]