{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,12,9,12],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 662"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\", ДП \"Укравтогаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-1"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 662"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8287.9527300000009},34.700000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.6388888888888893},{"$f":"S11*238.8459","v":9178.8479370000005},38.43,{"$f":"S11/3.6","v":10.674999999999999},{"$f":"V11*238.8459","v":11710.614477000001},49.03,{"$f":"V11/3.6","v":13.619444444444444},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,90.579800000000006,4.2906000000000004,1.2210000000000001,0.1346,0.24399999999999999,5.7000000000000002E-3,6.9000000000000006E-2,5.91E-2,0.1086,"",2.3435000000000001,0.94420000000000004,0.74339999999999995,{"$f":"P12*238.8459","v":8278.3988939999999},34.659999999999997,9.6277777777777764,{"$f":"S12*238.8459","v":9169.2941009999995},38.39,{"$f":"S12/3.6","v":10.66388888888889},{"$f":"V12*238.8459","v":11672.399132999999},48.87,{"$f":"V12/3.6","v":13.574999999999999},null,null,null,null,null,100.00010000000002]
[3,89.493200000000002,4.4025999999999996,1.3720000000000001,0.14749999999999999,0.27260000000000001,4.3E-3,7.2800000000000004E-2,6.3200000000000006E-2,0.10440000000000001,"",2.7713000000000001,1.2963,0.75280000000000002,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9135.8556750000007,38.25,10.625,11557.753101,48.39,{"$f":"V13/3.6","v":13.441666666666666},null,null,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,88.906499999999994,4.4691999999999998,1.4656,0.157,0.29370000000000002,3.7000000000000002E-3,7.6899999999999996E-2,6.7500000000000004E-2,0.10390000000000001,"",2.9466999999999999,1.5092000000000001,0.75839999999999996,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,1960.9248390000002,8.2100000000000009,2.2805555555555559,11502.818544,48.16,13.377777777777776,-8.6999999999999993,-2.9,null,null,null,99.999899999999982,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,89.102099999999993,4.4390000000000001,1.4468000000000001,0.15540000000000001,0.2893,3.7000000000000002E-3,7.5200000000000003E-2,6.5100000000000005E-2,9.5699999999999993E-2,"",2.7869000000000002,1.5407999999999999,0.7571,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,11514.760839,48.21,13.391666666666666,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[6,89.118300000000005,4.4268999999999998,1.4371,0.15429999999999999,0.28539999999999999,3.3999999999999998E-3,7.22E-2,6.2700000000000006E-2,8.5400000000000004E-2,"",2.8151999999999999,1.5390999999999999,0.75649999999999995,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11505.207003,48.17,13.380555555555556,null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11505.207003,48.17,13.380555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,10.605555555555556,11505.207003,48.17,13.380555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.147199999999998,4.4584999999999999,1.4373,0.1547,0.28599999999999998,3.5000000000000001E-3,7.1800000000000003E-2,6.2300000000000001E-2,7.7799999999999994E-2,"",2.7907000000000002,1.5102,0.75600000000000001,8237.795091,34.49,9.5805555555555557,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11514.760839,48.21,13.391666666666666,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,89.143100000000004,4.4149000000000003,1.4313,0.15540000000000001,0.28639999999999999,3.5999999999999999E-3,7.2900000000000006E-2,6.3399999999999998E-2,0.08,"",2.8062,1.5427999999999999,0.75629999999999997,8233.0181730000004,34.47,{"$f":"P20/3.6","v":9.5749999999999993},9116.7480030000006,38.17,{"$f":"S20/3.6","v":10.602777777777778},11505.207003,48.17,13.380555555555556,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,89.153300000000002,4.3765000000000001,1.4037999999999999,0.15310000000000001,0.28110000000000002,4.1000000000000003E-3,7.0999999999999994E-2,6.1600000000000002E-2,7.5800000000000006E-2,7.5399999999999995E-2,2.8409,1.5788,0.75600000000000001,8216.2989600000001,34.4,9.5555555555555554,9100.0287900000003,38.1,10.583333333333334,11486.099331000001,48.09,13.358333333333334,-8.6,-2.4,1.2999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.07539999999999," "]
[12,89.193600000000004,4.4377000000000004,1.4322999999999999,0.15409999999999999,0.28449999999999998,3.8E-3,7.2800000000000004E-2,6.3500000000000001E-2,8.09E-2,"",2.7711999999999999,1.5057,0.75580000000000003,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11517.149298,48.22,13.394444444444444,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[13,89.192899999999995,4.4364999999999997,1.4298,0.15210000000000001,0.28639999999999999,4.3E-3,7.22E-2,6.3100000000000003E-2,8.4000000000000005E-2,"",2.7841,1.4946999999999999,0.75580000000000003,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11519.537757,48.23,13.39722222222222,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11519.537757,48.23,13.39722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,9.5833333333333339,9123.91338,38.200000000000003,10.611111111111112,11519.537757,48.23,13.39722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8240.1835499999997,34.5,{"$f":"P26/3.6","v":9.5833333333333339},9123.91338,38.200000000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.611111111111112},11519.537757,48.23,13.39722222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.111900000000006,4.4531000000000001,1.4414,0.15440000000000001,0.28989999999999999,4.4000000000000003E-3,7.2599999999999998E-2,6.3899999999999998E-2,7.5300000000000006E-2,"",2.8331,1.5001,0.75619999999999998,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11509.983920999999,48.19,13.386111111111109,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[18,91.299099999999996,4.1813000000000002,1.1207,0.12770000000000001,0.22689999999999999,6.4999999999999997E-3,6.3299999999999995E-2,5.3600000000000002E-2,8.8499999999999995E-2,"",2.0083000000000002,0.82410000000000005,0.73719999999999997,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11727.333689999999,49.1,13.638888888888889,-8.3000000000000007,-1.9,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,91.091999999999999,4.2667000000000002,1.1878,0.1338,0.2382,5.7000000000000002E-3,6.4299999999999996E-2,5.4100000000000002E-2,8.5900000000000004E-2,"",1.9412,0.9304,0.73970000000000002,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,11724.945231000002,49.09,13.636111111111111,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[20,91.169799999999995,4.2131999999999996,1.1456,0.13039999999999999,0.2273,6.4000000000000003E-3,6.2700000000000006E-2,5.2400000000000002E-2,8.5400000000000004E-2,"",2.0364,0.87050000000000005,0.73829999999999996,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11715.391394999999,49.05,13.624999999999998,null,null,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11715.391394999999,49.05,13.624999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11715.391394999999,49.05,13.624999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.038499999999999,4.3304999999999998,1.3852,0.15240000000000001,0.27929999999999999,4.1999999999999997E-3,7.2999999999999995E-2,6.4500000000000002E-2,8.0500000000000002E-2,"",2.9942000000000002,1.5976999999999999,0.75670000000000004,8199.5797469999998,34.33,{"$f":"P33/3.6","v":9.5361111111111097},9080.9211180000002,38.020000000000003,{"$f":"S33/3.6","v":10.561111111111112},11457.437823,47.97,13.324999999999999,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,89.251499999999993,4.4859,1.4429000000000001,0.15229999999999999,0.28699999999999998,4.3E-3,6.9800000000000001E-2,6.1400000000000003E-2,7.4800000000000005E-2,"",2.7233999999999998,1.4468000000000001,0.755,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9135.8556750000007,38.25,10.625,11538.645429,48.31,13.419444444444444,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[25,89.261600000000001,4.4720000000000004,1.4386000000000001,0.152,0.2833,4.0000000000000001E-3,7.0599999999999996E-2,6.1600000000000002E-2,7.1400000000000005E-2,"",2.7099000000000002,1.4751000000000001,0.755,8244.9604680000011,34.520000000000003,9.5888888888888903,9131.0787569999993,38.229999999999997,10.619444444444444,11531.480052000001,48.28,13.411111111111111,-8.8000000000000007,-2.7,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999999," "]
[26,89.206800000000001,4.4325999999999999,1.4228000000000001,0.15329999999999999,0.2848,3.8E-3,7.22E-2,6.25E-2,7.4200000000000002E-2,"",2.7551000000000001,1.5318000000000001,0.75560000000000005,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9119.1364620000004,38.18,{"$f":"S36/3.6","v":10.605555555555556},11512.372380000001,48.2,13.388888888888889,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[27,89.135000000000005,4.3768000000000002,1.4119999999999999,0.15509999999999999,0.2848,4.3E-3,7.2599999999999998E-2,6.2799999999999995E-2,7.3499999999999996E-2,"",2.8235000000000001,1.5998000000000001,0.75639999999999996,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11486.099331000001,48.09,13.358333333333334,null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,9.5583333333333318,9102.4172490000001,38.11,10.58611111111111,11486.099331000001,48.09,13.358333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.5583333333333318},9102.4172490000001,38.11,{"$f":"S39/3.6","v":10.58611111111111},11486.099331000001,48.09,13.358333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.5583333333333318},9102.4172490000001,38.11,{"$f":"S40/3.6","v":10.58611111111111},11486.099331000001,48.09,13.358333333333334,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8218.6874189999999,34.409999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.5583333333333318},9102.4172490000001,38.11,{"$f":"S41/3.6","v":10.58611111111111},11486.099331000001,48.09,13.358333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8254.639564145391,34.560524439169313,9.6001456775470313,9142.0810870154128,38.276064554658113,10.632240154071694]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №662"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-1"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ПАТ \"Харківгаз\"\nсмт. Безлюдівка"},38.272252716338521,9141.1706450613183,10.631181310094034]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ПАТ \"Харківміськгаз\"\nГРС-1 м. Харків"},38.276270957783403,9142.1303855556398,10.632297488273167]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ДП \"Укравтогаз\"\nАГНКС-2 м. Харків"},38.22762099313514,9130.5105409642565,10.618783609204206]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 662",null,38.276064554658113,9142.0810870154164,10.632240154071697]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                          ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]