{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,12,9,12],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,3,9,3],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[7,14,7,22],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 664"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-2"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 664"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШБКБ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8261.6796810000014},34.590000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.6083333333333343},{"$f":"S11*238.8459","v":9152.5748879999992},38.32,{"$f":"S11/3.6","v":10.644444444444444},{"$f":"V11*238.8459","v":11736.887526},49.14,{"$f":"V11/3.6","v":13.65},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,92.887200000000007,3.4956999999999998,0.93469999999999998,0.11840000000000001,0.1976,5.8999999999999999E-3,4.19E-2,5.2900000000000003E-2,0.1004,"",1.6792,0.48749999999999999,0.72460000000000002,{"$f":"P12*238.8459","v":8261.6796810000014},34.590000000000003,9.6083333333333343,{"$f":"S12*238.8459","v":9152.5748879999992},38.32,{"$f":"S12/3.6","v":10.644444444444444},{"$f":"V12*238.8459","v":11801.375919},49.41,{"$f":"V12/3.6","v":13.724999999999998},null,null,null,null,null,100.00139999999998]
[3,92.316199999999995,3.7113,1.0006999999999999,0.1192,0.1976,6.3E-3,4.7399999999999998E-2,5.2600000000000001E-2,9.4799999999999995E-2,"",1.8129999999999999,0.64090000000000003,0.72909999999999997,8259.2912219999998,34.58,9.6055555555555543,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11763.160575,49.25,{"$f":"V13/3.6","v":13.680555555555555},null,null,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,91.370400000000004,3.9763999999999999,1.1812,0.13619999999999999,0.22450000000000001,5.4999999999999997E-3,5.0999999999999997E-2,5.5300000000000002E-2,8.5900000000000004E-2,"",2.0691999999999999,0.84430000000000005,0.73709999999999998,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11708.226018000001,49.02,13.616666666666667,-8.8000000000000007,-2.6,1.1000000000000001E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999900000000011,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,90.430300000000003,3.8654999999999999,1.1654,0.15049999999999999,0.25580000000000003,4.5999999999999999E-3,6.2700000000000006E-2,6.6600000000000006E-2,0.1038,"",2.5752000000000002,1.3197000000000001,0.74609999999999999,8199.5797469999998,34.33,9.5361111111111097,9083.309577,38.03,10.563888888888888,11541.033888,48.32,13.422222222222222,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[6,90.248800000000003,4.0312999999999999,1.2883,0.14510000000000001,0.24829999999999999,3.5999999999999999E-3,6.1899999999999997E-2,6.3600000000000004E-2,9.5000000000000001E-2,"",2.5468999999999999,1.2672000000000001,0.74719999999999998,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11567.306936999999,48.43,13.452777777777778,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11567.306936999999,48.43,13.452777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,9.5666666666666664,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11567.306936999999,48.43,13.452777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[9,90.216200000000001,5.0042999999999997,1.5007999999999999,0.12870000000000001,0.20519999999999999,3.3999999999999998E-3,6.1199999999999997E-2,5.1299999999999998E-2,5.3600000000000002E-2,"",2.0017999999999998,0.77359999999999995,0.74439999999999995,8369.160335999999,35.04,9.7333333333333325,{"$f":"S19*238.8459","v":9267.2209199999998},38.799999999999997,{"$f":"S19/3.6","v":10.777777777777777},11789.433623999999,49.36,13.71111111111111,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[10,90.140600000000006,5.0647000000000002,1.4171,0.1237,0.20130000000000001,3.3E-3,5.74E-2,4.9200000000000001E-2,5.4800000000000001E-2,"",2.0579999999999998,0.82979999999999998,0.74439999999999995,8350.0526640000007,34.96,{"$f":"P20/3.6","v":9.7111111111111104},{"$f":"S20*238.8459","v":9248.1132479999997},38.72,10.755555555555555,11763.160575,49.25,13.680555555555555,null,null,null,null,null,99.999900000000025," "]
[11,90.412700000000001,5.0180999999999996,1.3609,0.1149,0.18559999999999999,3.5000000000000001E-3,5.5899999999999998E-2,4.5100000000000001E-2,4.9099999999999998E-2,"",1.9935,0.76060000000000005,0.74160000000000004,8345.2757459999993,34.94,9.7055555555555539,9240.9478710000003,38.69,10.747222222222222,11777.491329,49.31,13.697222222222223,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[12,90.472499999999997,4.9035000000000002,1.3956999999999999,0.11609999999999999,0.187,3.8999999999999998E-3,5.6500000000000002E-2,4.53E-2,5.2699999999999997E-2,"",2.0057999999999998,0.76080000000000003,0.74160000000000004,8342.8872869999996,34.93,9.7027777777777775,9238.5594120000005,38.68,10.744444444444444,11775.102869999999,49.3,13.694444444444443,null,null,null,null,null,99.999799999999993," "]
[13,90.242999999999995,4.0857000000000001,1.3009999999999999,0.13489999999999999,0.2387,5.1000000000000004E-3,7.1999999999999995E-2,6.2899999999999998E-2,9.6699999999999994E-2,"",2.5078,1.2523,0.74719999999999998,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11581.637691,48.49,13.469444444444445,-8.3000000000000007,-2.1,null,null,null,100.0001," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11581.637691,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9121.5249210000002,38.19,10.608333333333333,11581.637691,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.5777777777777775},9121.5249210000002,38.19,{"$f":"S26/3.6","v":10.608333333333333},11581.637691,48.49,13.469444444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[17,91.524799999999999,3.9051999999999998,1.0454000000000001,0.1295,0.22439999999999999,7.1000000000000004E-3,7.2400000000000006E-2,5.96E-2,0.1133,"",2.0455000000000001,0.87270000000000003,0.73660000000000003,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11701.060641,48.99,13.608333333333334,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11701.060641,48.99,13.608333333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[19,92.843100000000007,3.5764999999999998,0.96079999999999999,0.121,0.2036,6.7000000000000002E-3,4.99E-2,5.5100000000000003E-2,0.1086,"",1.6003000000000001,0.47449999999999998,0.72550000000000003,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,11825.260509,49.51,13.752777777777776,null,null,null,null,null,100.00009999999999," "]
[20,92.759699999999995,3.3961999999999999,1.0074000000000001,0.1244,0.21029999999999999,5.5999999999999999E-3,4.2299999999999997E-2,5.3199999999999997E-2,0.10349999999999999,1.5299999999999999E-2,1.74,0.55630000000000002,0.72640000000000005,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11782.268247,49.33,13.702777777777778,-8.6,-2.4,1.2999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.01419999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11782.268247,49.33,13.702777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8256.902763,34.57,9.6027777777777779,9150.1864290000012,38.31,10.641666666666667,11782.268247,49.33,13.702777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[23,96.924800000000005,0.25040000000000001,0.93159999999999998,0.1051,0.18529999999999999,2.0999999999999999E-3,1.7000000000000001E-2,4.7699999999999999E-2,9.2399999999999996E-2,"",1.4377,6.0000000000000001E-3,0.69720000000000004,8099.2644689999988,33.909999999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.4194444444444425},8982.994299,37.61,{"$f":"S33/3.6","v":10.447222222222221},11806.152837,49.43,13.730555555555554,null,null,null,null,null,100.0001,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,93.2303,2.9087000000000001,0.98199999999999998,0.1232,0.2082,7.1000000000000004E-3,5.2600000000000001E-2,5.3699999999999998E-2,0.10050000000000001,"",1.8241000000000001,0.50960000000000005,0.72330000000000005,8223.4643369999994,34.43,9.5638888888888882,9111.9710849999992,38.15,10.597222222222221,11760.772116,49.24,13.677777777777777,-8.9,-2.7,null,null,null,100,"ОК"]
[25,92.012600000000006,3.9798,0.98409999999999997,0.1268,0.2092,9.1999999999999998E-3,6.6000000000000003E-2,5.5E-2,0.1052,"",1.8090999999999999,0.6431,0.73170000000000002,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9181.2363960000002,38.44,10.677777777777777,11779.879788,49.32,13.7,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[26,91.6096,4.0252999999999997,1.0428999999999999,0.12889999999999999,0.2205,8.8000000000000005E-3,7.3200000000000001E-2,5.67E-2,0.10639999999999999,"",1.9548000000000001,0.77300000000000002,0.73529999999999995,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9171.6825599999993,38.4,{"$f":"S36/3.6","v":10.666666666666666},11739.275985,49.15,13.652777777777777,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[27,91.1721,4.0606,1.0981000000000001,0.13489999999999999,0.2364,8.3000000000000001E-3,7.22E-2,6.08E-2,0.111,"",2.0823,0.96330000000000005,0.73960000000000004,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11689.118345999999,48.94,13.594444444444443,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11689.118345999999,48.94,13.594444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.6166666666666654},9159.7402650000004,38.35,{"$f":"S39/3.6","v":10.652777777777779},11689.118345999999,48.94,13.594444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.6166666666666654},9159.7402650000004,38.35,{"$f":"S40/3.6","v":10.652777777777779},11689.118345999999,48.94,13.594444444444443,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8260.1277933290912,34.583502556791181,9.606528487997549,9150.6251386020085,38.31183678933575,10.642176885926597]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[10,0,10,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,9,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №664"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС-2"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Вінницька область","ГРС-2 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Берізка",38.309964405131716,9150.1779273116499,10.641656779203254]
[null,"ГРС-2 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.311918388565879,9150.6446282435663,10.642199552379411]
[null,"ГРС Слатине\nПАТ \"Харківгаз\"",38.310587375237972,9150.3267211673519,10.641829826454993]
[null,"ГРС Золочів\nПАТ \"Харківгаз\"",38.30953904391405,9150.0763315287913,10.641538623309458]
[null,"ГРС Дергачи\nПАТ \"Харківгаз\"",38.312061154169136,9150.6787272225665,10.642239209491427]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 664",null,38.31183678933575,9150.6251386020085,10.642176885926597]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                          ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]