{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,12,9,12],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,0,41,13],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 670"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\",  ПАТ \"Харківміськгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 5"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 670"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШБКБ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8373.9372540000004},35.06,{"$f":"P11/3.6","v":9.7388888888888889},{"$f":"S11*238.8459","v":9274.3862969999991},38.83,{"$f":"S11/3.6","v":10.78611111111111},{"$f":"V11*238.8459","v":11796.599001},49.39,{"$f":"V11/3.6","v":13.719444444444445},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.703299999999999,5.8082000000000003,1.3435999999999999,0.106,0.16489999999999999,1.03E-2,4.2299999999999997E-2,3.3599999999999998E-2,3.8399999999999997E-2,"",1.9944,0.75509999999999999,0.74470000000000003,{"$f":"P12*238.8459","v":8378.714172},35.08,9.7444444444444436,{"$f":"S12*238.8459","v":9279.1632150000005},38.85,{"$f":"S12/3.6","v":10.791666666666666},{"$f":"V12*238.8459","v":11798.98746},49.4,{"$f":"V12/3.6","v":13.722222222222221},null,null,null,null,null,100.00009999999999]
[3,89.632900000000006,5.7864000000000004,1.4197,0.1157,0.1799,1.8499999999999999E-2,4.7500000000000001E-2,3.7499999999999999E-2,4.3299999999999998E-2,"",1.9601999999999999,0.75849999999999995,0.74629999999999996,8400.2103029999998,35.17,9.7694444444444439,9300.6593460000004,38.94,10.816666666666666,11815.706673000001,49.47,{"$f":"V13/3.6","v":13.741666666666665},null,null,null,null,null,100.00010000000002,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,88.816400000000002,5.8034999999999997,1.861,0.21029999999999999,0.35639999999999999,1.7100000000000001E-2,8.2000000000000003E-2,6.4100000000000004E-2,7.7399999999999997E-2,"",1.9574,0.75460000000000005,0.75880000000000003,8531.5755479999989,35.72,9.9222222222222225,9441.5784270000004,39.53,10.980555555555556,11896.914279000001,49.81,13.836111111111112,null,null,null,null,null,100.00019999999999,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,89.531599999999997,5.7728999999999999,1.4905999999999999,0.1237,0.1943,4.7000000000000002E-3,5.0500000000000003E-2,3.8300000000000001E-2,4.8300000000000003E-2,"",1.9844999999999999,0.76060000000000005,0.74760000000000004,8409.7641390000008,35.21,9.780555555555555,9310.2131819999995,38.979999999999997,10.827777777777778,11818.095131999999,49.48,13.744444444444444,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[6,89.446299999999994,5.7690999999999999,1.5416000000000001,0.1323,0.20419999999999999,1.26E-2,5.3699999999999998E-2,4.2200000000000001E-2,4.9599999999999998E-2,"",1.9952000000000001,0.75319999999999998,0.74880000000000002,8421.7064339999997,35.26,9.7944444444444443,9324.543936,39.04,10.844444444444443,11825.260509,49.51,13.752777777777776,-8.6,-2.8,null,null,null,100,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8421.7064339999997,35.26,9.7944444444444443,9324.543936,39.04,10.844444444444443,11825.260509,49.51,13.752777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8421.7064339999997,35.26,9.7944444444444443,9324.543936,39.04,10.844444444444443,11825.260509,49.51,13.752777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.466700000000003,5.7858000000000001,1.5236000000000001,0.1308,0.2049,4.0000000000000001E-3,5.5100000000000003E-2,4.3099999999999999E-2,5.2999999999999999E-2,"",1.9717,0.76129999999999998,0.74860000000000004,8421.7064339999997,35.26,9.7944444444444443,{"$f":"S19*238.8459","v":9324.543936},39.04,{"$f":"S19/3.6","v":10.844444444444443},11827.648968000001,49.52,13.755555555555556,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[10,89.706199999999995,5.6580000000000004,1.43,0.1203,0.19409999999999999,3.8999999999999998E-3,4.9799999999999997E-2,3.9699999999999999E-2,5.0999999999999997E-2,"",1.9896,0.75729999999999997,0.74619999999999997,8393.0449260000005,35.14,{"$f":"P20/3.6","v":9.7611111111111111},{"$f":"S20*238.8459","v":9293.4939689999992},38.909999999999997,10.808333333333332,11808.541295999999,49.44,13.733333333333333,null,null,null,null,null,99.999900000000011," "]
[11,89.770700000000005,5.6722000000000001,1.3675999999999999,0.11459999999999999,0.18540000000000001,4.0000000000000001E-3,4.6600000000000003E-2,3.8100000000000002E-2,5.0900000000000001E-2,"",1.9903,0.75960000000000005,0.74519999999999997,8383.4910899999995,35.1,9.75,9281.5516740000003,38.86,10.794444444444444,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,89.493300000000005,5.2081999999999997,1.3474999999999999,0.12429999999999999,0.2107,4.5999999999999999E-3,5.16E-2,4.2999999999999997E-2,5.8599999999999999E-2,"",2.4156,1.0427,0.74870000000000003,8307.060402000001,34.78,9.6611111111111114,9197.9556089999987,38.51,10.697222222222221,11667.622215000001,48.85,13.569444444444445,null,null,null,null,null,100.0001," "]
[13,88.840299999999999,4.0856000000000003,1.2941,0.15160000000000001,0.27789999999999998,7.1999999999999998E-3,7.0099999999999996E-2,6.1600000000000002E-2,9.8400000000000001E-2,"",3.3595000000000002,1.7535000000000001,0.75829999999999997,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,11357.122545,47.55,13.208333333333332,-8.9,-3.1,1.2999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999799999999993," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,11357.122545,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,9.4638888888888886,9011.6558069999992,37.729999999999997,10.480555555555554,11357.122545,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8137.4798129999999,34.07,{"$f":"P26/3.6","v":9.4638888888888886},9011.6558069999992,37.729999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.480555555555554},11357.122545,47.55,13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,91.660399999999996,4.0213000000000001,1.0129999999999999,0.1278,0.21490000000000001,9.4999999999999998E-3,5.6300000000000003E-2,4.9799999999999997E-2,0.1167,"",1.9698,0.76039999999999996,0.73450000000000004,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,11734.499067000001,49.13,13.647222222222222,null,null,null,null,null,99.999899999999997," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,11734.499067000001,49.13,13.647222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[19,92.207599999999999,4.0042999999999997,0.98009999999999997,0.1255,0.20949999999999999,9.1000000000000004E-3,5.6599999999999998E-2,5.0200000000000002E-2,0.1193,"",1.6709000000000001,0.56689999999999996,0.73029999999999995,8304.6719430000012,34.770000000000003,9.6583333333333332,9200.3440680000003,38.520000000000003,10.700000000000001,11818.095131999999,49.48,13.744444444444444,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[20,92.110900000000001,4.0240999999999998,0.98419999999999996,0.1235,0.20419999999999999,9.7000000000000003E-3,5.2499999999999998E-2,4.5900000000000003E-2,0.1145,9.4000000000000004E-3,1.7566999999999999,0.57369999999999999,0.73050000000000004,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,11801.375919,49.41,13.724999999999998,-8.4,-2.2999999999999998,1.1000000000000001E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00930000000001,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295.1181069999984,34.729999999999997,9.6472222222222204,9190.7902319999994,38.479999999999997,10.688888888888888,11801.375919,49.41,13.724999999999998,null,null,null,null,null,0," "]
[23,92.698599999999999,4.0370999999999997,0.93220000000000003,0.11849999999999999,0.19389999999999999,1.03E-2,0.05,4.3499999999999997E-2,0.1066,"",1.4359999999999999,0.37319999999999998,0.72540000000000004,8323.7796149999995,34.85,{"$f":"P33/3.6","v":9.6805555555555554},9224.228658,38.619999999999997,{"$f":"S33/3.6","v":10.727777777777776},11884.971984,49.76,13.822222222222221,null,null,null,null,null,99.999899999999968,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,92.132800000000003,4.0147000000000004,0.96689999999999998,0.1222,0.20319999999999999,1.01E-2,5.2900000000000003E-2,4.5600000000000002E-2,0.10730000000000001,"",1.7381,0.60619999999999996,0.73029999999999995,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9183.624855,38.450000000000003,10.680555555555555,11794.210542000001,49.38,13.716666666666667,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[25,92.047499999999999,4.0076999999999998,0.98099999999999998,0.1263,0.20749999999999999,9.4000000000000004E-3,5.5E-2,4.7800000000000002E-2,0.1057,"",1.7834000000000001,0.62870000000000004,0.73109999999999997,8285.5642709999993,34.69,9.6361111111111111,9181.2363960000002,38.44,10.677777777777777,11784.656706000002,49.34,13.705555555555556,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,91.839699999999993,4.0209000000000001,1.0054000000000001,0.12770000000000001,0.21360000000000001,9.2999999999999992E-3,5.5199999999999999E-2,4.82E-2,0.11210000000000001,"",1.8747,0.69310000000000005,0.73299999999999998,8280.7873529999997,34.67,9.6305555555555564,9174.0710189999991,38.409999999999997,{"$f":"S36/3.6","v":10.669444444444443},11760.772116,49.24,13.677777777777777,null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[27,91.1815,4.1044999999999998,1.1060000000000001,0.13389999999999999,0.2351,8.6999999999999994E-3,5.8700000000000002E-2,5.1799999999999999E-2,0.1171,"",2.1052,0.89739999999999998,0.73899999999999999,8273.6219760000004,34.64,9.6222222222222218,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,11698.672181999998,48.98,13.605555555555554,-8.5,-2.7,null,null,null,99.999899999999997," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.6219760000004,34.64,9.6222222222222218,9164.5171829999999,38.369999999999997,10.658333333333333,11698.672181999998,48.98,13.605555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.6219760000004,34.64,{"$f":"P39/3.6","v":9.6222222222222218},9164.5171829999999,38.369999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.658333333333333},11698.672181999998,48.98,13.605555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8273.6219760000004,34.64,{"$f":"P40/3.6","v":9.6222222222222218},9164.5171829999999,38.369999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.658333333333333},11698.672181999998,48.98,13.605555555555554,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8328.6942347112636,34.870576529516576,9.6862712581990493,9224.1412659083471,38.619634106795829,10.727676140776621]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №670"]
[null,null,null,null,null,null,null,"ХГРС - 5"]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС-5 м. Харків\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Куряж",38.565033494790868,9211.1001335934707,10.712509304108574]
[null,"ГРС-5 м. Харків\nПАТ \"Харківміськгаз\"",38.625348599944545,9225.5061491674951,10.729263499984595]
[null,"ГРС Пересічне\nПАТ \"Харківгаз\"",38.538478774800808,9204.7576475981969,10.705132993000225]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 670",null,38.619634106795829,9224.1412659083453,10.727676140776619]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                          ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]