{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,12,9,12],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[41,0,41,13],[8,7,9,7],[7,13,9,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[4,21,4,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 673"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Зміїв"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 673"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8311.8373199999987},34.799999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6666666666666661},{"$f":"S11*238.8459","v":9197.9556089999987},38.51,{"$f":"S11/3.6","v":10.697222222222221},{"$f":"V11*238.8459","v":11598.356904},48.56,{"$f":"V11/3.6","v":13.488888888888889},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8311.8373199999987},34.799999999999997,9.6666666666666661,{"$f":"S12*238.8459","v":9197.9556089999987},38.51,{"$f":"S12/3.6","v":10.697222222222221},{"$f":"V12*238.8459","v":11598.356904},48.56,{"$f":"V12/3.6","v":13.488888888888889},null,null,null,null,null,0]
[3,89.040700000000001,4.6528999999999998,1.5418000000000001,0.15590000000000001,0.31469999999999998,3.3E-3,7.7299999999999994E-2,6.88E-2,0.15090000000000001,0.1391,2.7505999999999999,1.1041000000000001,0.75729999999999997,8318.2622747100013,34.826900000000002,9.6741388888888888,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,11608.866123600001,48.603999999999999,{"$f":"V13/3.6","v":13.501111111111111},-8.6999999999999993,-2.2999999999999998,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00009999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.2622747100013,34.826900000000002,9.6741388888888888,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,11608.866123600001,48.603999999999999,13.501111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.2622747100013,34.826900000000002,9.6741388888888888,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,11608.866123600001,48.603999999999999,13.501111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.2622747100013,34.826900000000002,9.6741388888888888,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,11608.866123600001,48.603999999999999,13.501111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.2622747100013,34.826900000000002,9.6741388888888888,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,11608.866123600001,48.603999999999999,13.501111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.2622747100013,34.826900000000002,9.6741388888888888,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,11608.866123600001,48.603999999999999,13.501111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8318.2622747100013,34.826900000000002,9.6741388888888888,9205.3120627199987,38.540799999999997,10.705777777777778,11608.866123600001,48.603999999999999,13.501111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,89.480500000000006,4.6375999999999999,1.5,0.14860000000000001,0.29730000000000001,3.0000000000000001E-3,6.9400000000000003E-2,0.06,8.72E-2,0.1042,2.4809999999999999,1.1312,0.75280000000000002,8305.913941679999,34.775199999999998,{"$f":"P20/3.6","v":9.6597777777777765},9192.9398450999997,38.488999999999997,{"$f":"S20/3.6","v":10.691388888888888},11628.18875691,48.684899999999999,13.523583333333333,-9.1,-3.2,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8305.913941679999,34.775199999999998,9.6597777777777765,9192.9398450999997,38.488999999999997,10.691388888888888,11628.18875691,48.684899999999999,13.523583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8305.913941679999,34.775199999999998,9.6597777777777765,9192.9398450999997,38.488999999999997,10.691388888888888,11628.18875691,48.684899999999999,13.523583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8305.913941679999,34.775199999999998,9.6597777777777765,9192.9398450999997,38.488999999999997,10.691388888888888,11628.18875691,48.684899999999999,13.523583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8305.913941679999,34.775199999999998,9.6597777777777765,9192.9398450999997,38.488999999999997,10.691388888888888,11628.18875691,48.684899999999999,13.523583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8305.913941679999,34.775199999999998,9.6597777777777765,9192.9398450999997,38.488999999999997,10.691388888888888,11628.18875691,48.684899999999999,13.523583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8305.913941679999,34.775199999999998,{"$f":"P26/3.6","v":9.6597777777777765},9192.9398450999997,38.488999999999997,{"$f":"S26/3.6","v":10.691388888888888},11628.18875691,48.684899999999999,13.523583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8305.913941679999,34.775199999999998,9.6597777777777765,9192.9398450999997,38.488999999999997,10.691388888888888,11628.18875691,48.684899999999999,13.523583333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.594099999999997,4.6254,1.4863,0.14610000000000001,0.29170000000000001,3.0000000000000001E-3,6.7299999999999999E-2,5.7599999999999998E-2,8.6999999999999994E-2,7.7799999999999994E-2,2.4306000000000001,1.1332,0.75190000000000001,8306.7737869199991,34.778799999999997,9.6607777777777759,9194.0863054199999,38.4938,10.692722222222223,11636.500594230001,48.719700000000003,13.533250000000001,-8.6,-2.9,null,null,null,100.0001," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306.7737869199991,34.778799999999997,9.6607777777777759,9194.0863054199999,38.4938,10.692722222222223,11636.500594230001,48.719700000000003,13.533250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306.7737869199991,34.778799999999997,9.6607777777777759,9194.0863054199999,38.4938,10.692722222222223,11636.500594230001,48.719700000000003,13.533250000000001,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306.7737869199991,34.778799999999997,9.6607777777777759,9194.0863054199999,38.4938,10.692722222222223,11636.500594230001,48.719700000000003,13.533250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306.7737869199991,34.778799999999997,9.6607777777777759,9194.0863054199999,38.4938,10.692722222222223,11636.500594230001,48.719700000000003,13.533250000000001,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8306.7737869199991,34.778799999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.6607777777777759},9194.0863054199999,38.4938,{"$f":"S33/3.6","v":10.692722222222223},11636.500594230001,48.719700000000003,13.533250000000001,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,89.605599999999995,4.6467000000000001,1.49,0.14599999999999999,0.2908,2.8999999999999998E-3,6.6900000000000001E-2,5.7099999999999998E-2,8.14E-2,8.6800000000000002E-2,2.3879000000000001,1.1378999999999999,0.75180000000000002,8308.7084387100003,34.786900000000003,9.6630277777777778,9196.2836877000009,38.503,10.695277777777777,11640.298244039999,48.735599999999998,13.537666666666667,-8.9,-2.4,1.1999999999999999E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7084387100003,34.786900000000003,9.6630277777777778,9196.2836877000009,38.503,10.695277777777777,11640.298244039999,48.735599999999998,13.537666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7084387100003,34.786900000000003,9.6630277777777778,9196.2836877000009,38.503,{"$f":"S36/3.6","v":10.695277777777777},11640.298244039999,48.735599999999998,13.537666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7084387100003,34.786900000000003,9.6630277777777778,9196.2836877000009,38.503,10.695277777777777,11640.298244039999,48.735599999999998,13.537666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7084387100003,34.786900000000003,9.6630277777777778,9196.2836877000009,38.503,10.695277777777777,11640.298244039999,48.735599999999998,13.537666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7084387100003,34.786900000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.6630277777777778},9196.2836877000009,38.503,{"$f":"S39/3.6","v":10.695277777777777},11640.298244039999,48.735599999999998,13.537666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B39:M39)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8308.7084387100003,34.786900000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6630277777777778},9196.2836877000009,38.503,{"$f":"S40/3.6","v":10.695277777777777},11640.298244039999,48.735599999999998,13.537666666666667,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B40:M40)+$K$42+$N$42","v":0}]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B41:M41)+$K$42+$N$42","v":0}," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.5280754878913,34.790331655213215,9.663981015337006,9196.6354011911571,38.504472554023998,10.695686820562219]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,1],[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №673"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС Зміїв\nПАТ \"Харківгаз\""},38.504429225538239,9196.6250523599829,10.695674784871732]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС Соколове\nПАТ \"Харківгаз\""},38.504902407201151,9196.7380698601246,10.695806224222542]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!E6","v":"ГРС Н. Бішкін\nПАТ \"Харківгаз\""},38.504661693010242,9196.6805762625554,10.695739359169512]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!F6","v":"ГРС Бірки\nПАТ \"Харківгаз\""},38.50450801950997,9196.6438719770758,10.695696672086102]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 673",null,38.504472554023998,9196.6354011911608,10.695686820562221]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                          ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]