{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[7,14,7,22],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,3,9,3],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,12,9,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 674"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Мерефа"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 674"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8302.2834839999996},34.76,{"$f":"P11/3.6","v":9.655555555555555},{"$f":"S11*238.8459","v":9188.4017729999996},38.47,{"$f":"S11/3.6","v":10.68611111111111},{"$f":"V11*238.8459","v":11598.356904},48.56,{"$f":"V11/3.6","v":13.488888888888889},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8302.2834839999996},34.76,9.655555555555555,{"$f":"S12*238.8459","v":9188.4017729999996},38.47,{"$f":"S12/3.6","v":10.68611111111111},{"$f":"V12*238.8459","v":11598.356904},48.56,{"$f":"V12/3.6","v":13.488888888888889},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2834839999996,34.76,9.655555555555555,9188.4017729999996,38.47,10.68611111111111,11598.356904,48.56,{"$f":"V13/3.6","v":13.488888888888889},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.186499999999995,4.6778000000000004,1.5807,0.1578,0.32090000000000002,3.3E-3,7.5200000000000003E-2,6.8000000000000005E-2,0.14249999999999999,0.1123,2.3424999999999998,1.3325,0.75819999999999999,8339.4956752199996,34.915799999999997,9.698833333333333,9228.7189609200013,38.638800000000003,10.733000000000001,11631.508714919999,48.698799999999999,13.527444444444443,null,null,null,null,null,99.999999999999972,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8340.4988279999998,34.92,9.7000000000000011,9229.0055759999996,38.64,10.733333333333333,11631.795330000001,48.7,13.527777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[6,90.919600000000003,4.2371999999999996,1.1389,0.1135,0.21809999999999999,2.8999999999999998E-3,5.7700000000000001E-2,5.2299999999999999E-2,0.1197,1.6199999999999999E-2,0.67179999999999995,2.4521000000000002,0.75049999999999994,8266.7670986699995,34.6113,9.6142500000000002,9152.8137338999986,38.320999999999998,10.644722222222221,11594.893638449999,48.545499999999997,13.48486111111111,-8.4,-2.2999999999999998,1.4E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.7670986699995,34.6113,9.6142500000000002,9152.8137338999986,38.320999999999998,10.644722222222221,11594.893638449999,48.545499999999997,13.48486111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.7670986699995,34.6113,9.6142500000000002,9152.8137338999986,38.320999999999998,10.644722222222221,11594.893638449999,48.545499999999997,13.48486111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.7670986699995,34.6113,9.6142500000000002,9152.8137338999986,38.320999999999998,10.644722222222221,11594.893638449999,48.545499999999997,13.48486111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.7670986699995,34.6113,{"$f":"P20/3.6","v":9.6142500000000002},9152.8137338999986,38.320999999999998,{"$f":"S20/3.6","v":10.644722222222221},11594.893638449999,48.545499999999997,13.48486111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[11,90.154799999999994,4.4499000000000004,1.3254999999999999,0.13159999999999999,0.25819999999999999,2.8999999999999998E-3,6.3100000000000003E-2,5.5100000000000003E-2,0.1133,6.7900000000000002E-2,1.7255,1.6521999999999999,0.75119999999999998,8289.2902670399999,34.705599999999997,9.6404444444444426,9176.0056707900003,38.418100000000003,10.671694444444444,11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,-8.6999999999999993,-2.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.2902670399999,34.705599999999997,9.6404444444444426,9176.0056707900003,38.418100000000003,10.671694444444444,11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.2902670399999,34.705599999999997,9.6404444444444426,9176.0056707900003,38.418100000000003,10.671694444444444,11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.2902670399999,34.705599999999997,9.6404444444444426,9176.0056707900003,38.418100000000003,10.671694444444444,11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.2902670399999,34.705599999999997,9.6404444444444426,9176.0056707900003,38.418100000000003,10.671694444444444,11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.2902670399999,34.705599999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.6404444444444426},9176.0056707900003,38.418100000000003,{"$f":"S26/3.6","v":10.671694444444444},11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.2902670399999,34.705599999999997,9.6404444444444426,9176.0056707900003,38.418100000000003,10.671694444444444,11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.2902670399999,34.705599999999997,9.6404444444444426,9176.0056707900003,38.418100000000003,10.671694444444444,11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289.2902670399999,34.705599999999997,9.6404444444444426,9176.0056707900003,38.418100000000003,10.671694444444444,11618.73045927,48.645299999999999,13.512583333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[20,90.329300000000003,4.3422000000000001,1.3043,0.12759999999999999,0.24990000000000001,2.8E-3,5.8599999999999999E-2,5.0500000000000003E-2,8.1699999999999995E-2,4.9599999999999998E-2,1.7847,1.6187,0.74880000000000002,8264.9757544200002,34.6038,9.612166666666667,9149.9236985099997,38.308900000000001,10.641361111111111,11604.757974119999,48.586799999999997,13.496333333333332,-9.1,-1.9,null,null,null,99.999899999999997,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9757544200002,34.6038,9.612166666666667,9149.9236985099997,38.308900000000001,10.641361111111111,11604.757974119999,48.586799999999997,13.496333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9757544200002,34.6038,9.612166666666667,9149.9236985099997,38.308900000000001,10.641361111111111,11604.757974119999,48.586799999999997,13.496333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9757544200002,34.6038,{"$f":"P33/3.6","v":9.612166666666667},9149.9236985099997,38.308900000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.641361111111111},11604.757974119999,48.586799999999997,13.496333333333332,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.9757544200002,34.6038,9.612166666666667,9149.9236985099997,38.308900000000001,10.641361111111111,11604.757974119999,48.586799999999997,13.496333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[25,90.146100000000004,4.5975000000000001,1.3541000000000001,0.1333,0.26179999999999998,3.3E-3,6.6600000000000006E-2,6.0100000000000001E-2,0.1323,3.49E-2,1.1025,2.1074000000000002,0.75529999999999997,8327.4100726800007,34.865200000000002,9.6847777777777786,9217.4454344400001,38.5916,10.719888888888889,11639.772783060002,48.733400000000003,13.537055555555556,-8.6,-2.2000000000000002,1.5E-3,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999899999999997," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8327.4100726800007,34.865200000000002,9.6847777777777786,9217.4454344400001,38.5916,{"$f":"S36/3.6","v":10.719888888888889},11639.772783060002,48.733400000000003,13.537055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8327.4100726800007,34.865200000000002,9.6847777777777786,9217.4454344400001,38.5916,10.719888888888889,11639.772783060002,48.733400000000003,13.537055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8327.4100726800007,34.865200000000002,9.6847777777777786,9217.4454344400001,38.5916,10.719888888888889,11639.772783060002,48.733400000000003,13.537055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8327.4100726800007,34.865200000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.6847777777777786},9217.4454344400001,38.5916,{"$f":"S39/3.6","v":10.719888888888889},11639.772783060002,48.733400000000003,13.537055555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8327.4100726800007,34.865200000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.6847777777777786},9217.4454344400001,38.5916,{"$f":"S40/3.6","v":10.719888888888889},11639.772783060002,48.733400000000003,13.537055555555556,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.0178073498246,34.708646065726164,9.6412905738128227,9176.7746406971237,38.421319523161692,10.672588756433802]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №674"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область",{"$f":"'[1] розрахунок'!C6","v":"ГРС Мерефа\nПАТ \"Харківгаз\"\nм. Мерефа"},38.413816718376097,9174.982626535586,10.670504643993359]
[null,{"$f":"'[1] розрахунок'!D6","v":"ГРС Мерефа\nПАТ \"Харківгаз\"\nс. Буди"},38.426004541663396,9177.8936381576805,10.673890150462054]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 674",null,38.421319523161692,9176.7746406971255,10.672588756433804]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                          ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]