{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":53,"n_cols":31,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,1,25],[5,7,5,20],[6,5,6,24],[8,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,4,11,4],[51,1,51,26],[10,11,11,11],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[43,14,44,14],[44,7,44,13],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[8,25,11,25],[47,1,47,26],[43,0,43,13],[10,3,11,3],[49,1,49,26],[45,20,45,27],[44,20,44,27],[43,20,43,27],[8,27,11,27],[10,8,11,8],[8,26,11,26],[8,24,11,24],[8,23,11,23],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[5,23,5,24],[10,12,11,12],[5,21,5,22],[10,14,10,16],[10,17,10,19],[10,20,10,22],[9,14,9,22],[3,6,3,24],[5,26,5,27],[10,7,11,7],[8,1,9,12],[9,13,11,13],[8,13,8,22],[2,4,2,26]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 676"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,"переданого Краматорським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ\", ПАТ \"ХАРКІВГАЗ\", ПАТ \"ЗОКМ\", ТОВ \"ЛІДЕР\""]
[null,null,null,null," ТОВ \"КНАУФ ГІПС ДОНБАС\", ДП \"УКРАВТОГАЗ\", ПрАТ \"СКВЗ\", ТОВ \"ГІРНИЧІ МАШИНИ - ДРМЗ\", ТОВ \"ДТЕК СХІДЕНЕРГО\""]
["Сєвєродонецьке ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 676"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № Pb089/2014 чинно до 06.06.2017 р.",null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Амвросієвка-Горловка-Слов'янськ\", \"Новопськов-Краматорськ\",",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[null,null,null,null,null," \"Краматорськ-Донецьк\", Донецьк-Маріуполь\", \"Шебелинка-Слов'янськ\", \"газопровід-відвід на ГРС 1, 2 Вуглегірської ДРЕС\""]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.70650000000000002,8140.92,34.084400000000002,{"$f":"P13/3.6","v":9.4678888888888899},9022.4500000000007,37.775199999999998,{"$f":"S13/3.6","v":10.49311111111111},11780.6,49.323,{"$f":"V13/3.6","v":13.700833333333334},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B13:M13)+$K$44+$N$44","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.70650000000000002,8140.92,34.084400000000002,{"$f":"P14/3.6","v":9.4678888888888899},9022.4500000000007,37.775199999999998,{"$f":"S14/3.6","v":10.49311111111111},11780.6,49.323,{"$f":"V14/3.6","v":13.700833333333334},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.70650000000000002,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC15=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.70650000000000002,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC16=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.70650000000000002,8140.92,34.084400000000002,9.4678888888888899,9022.4500000000007,37.775199999999998,10.49311111111111,11780.6,49.323,13.700833333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[6,92.998800000000003,3.4725999999999999,0.81850000000000001,8.7400000000000005E-2,0.11219999999999999,4.1999999999999997E-3,2.1399999999999999E-2,1.34E-2,7.6E-3,9.1000000000000004E-3,2.1017999999999999,0.35310000000000002,0.71750000000000003,8155,34.14,{"$f":"P18/3.6","v":9.4833333333333325},9035,37.83,{"$f":"S18/3.6","v":10.508333333333333},11706.53,49.01,{"$f":"V18/3.6","v":13.613888888888887},null,null,null,null,null,100.0001," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71750000000000003,8155,34.14,{"$f":"P19/3.6","v":9.4833333333333325},9035,37.83,{"$f":"S19/3.6","v":10.508333333333333},11706.53,49.01,{"$f":"V19/3.6","v":13.613888888888887},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71750000000000003,8155,34.14,{"$f":"P20/3.6","v":9.4833333333333325},9035,37.83,{"$f":"S20/3.6","v":10.508333333333333},11706.53,49.01,{"$f":"V20/3.6","v":13.613888888888887},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71750000000000003,8155,34.14,9.4833333333333325,9035,37.83,10.508333333333333,11706.53,49.01,13.613888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71750000000000003,8155,34.14,9.4833333333333325,9035,37.83,10.508333333333333,11706.53,49.01,13.613888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71750000000000003,8155,34.14,9.4833333333333325,9035,37.83,10.508333333333333,11706.53,49.01,13.613888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71750000000000003,8155,34.14,9.4833333333333325,9035,37.83,10.508333333333333,11706.53,49.01,13.613888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[13,91.541799999999995,3.8761000000000001,1.2932999999999999,0.191,0.29260000000000003,1.2999999999999999E-3,7.4700000000000003E-2,5.5399999999999998E-2,2.5899999999999999E-2,1.29E-2,2.1547999999999998,0.48010000000000003,0.7349,8305.6,34.773899999999998,{"$f":"P25/3.6","v":9.6594166666666652},9195.9500000000007,38.501600000000003,{"$f":"S25/3.6","v":10.69488888888889},11772.69,49.289900000000003,{"$f":"V25/3.6","v":13.691638888888889},null,null,null,null,null,99.999899999999982," "]
[14,92.522999999999996,4.0045999999999999,1.024,0.13850000000000001,0.2205,7.4999999999999997E-3,6.3299999999999995E-2,5.0700000000000002E-2,6.8099999999999994E-2,8.0000000000000002E-3,1.5527,0.33910000000000001,0.72660000000000002,8327.5499999999993,34.8658,9.6849444444444437,9221.7199999999993,38.609499999999997,10.72486111111111,11872.7,49.708599999999997,13.807944444444443,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72660000000000002,8327.5499999999993,34.8658,{"$f":"P27/3.6","v":9.6849444444444437},9221.7199999999993,38.609499999999997,{"$f":"S27/3.6","v":10.72486111111111},11872.7,49.708599999999997,{"$f":"V27/3.6","v":13.807944444444443},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72660000000000002,8327.5499999999993,34.8658,9.6849444444444437,9221.7199999999993,38.609499999999997,10.72486111111111,11872.7,49.708599999999997,13.807944444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72660000000000002,8327.5499999999993,34.8658,9.6849444444444437,9221.7199999999993,38.609499999999997,10.72486111111111,11872.7,49.708599999999997,13.807944444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72660000000000002,8327.5499999999993,34.8658,9.6849444444444437,9221.7199999999993,38.609499999999997,10.72486111111111,11872.7,49.708599999999997,13.807944444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72660000000000002,8327.5499999999993,34.8658,9.6849444444444437,9221.7199999999993,38.609499999999997,10.72486111111111,11872.7,49.708599999999997,13.807944444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72660000000000002,8327.5499999999993,34.8658,9.6849444444444437,9221.7199999999993,38.609499999999997,10.72486111111111,11872.7,49.708599999999997,13.807944444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC32=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,93.204800000000006,3.1002000000000001,0.69399999999999995,6.1100000000000002E-2,6.8199999999999997E-2,5.7000000000000002E-3,1.67E-2,1.0500000000000001E-2,4.4000000000000003E-3,9.1999999999999998E-3,2.1928999999999998,0.63239999999999996,0.71609999999999996,8071.18,33.792400000000001,{"$f":"P33/3.6","v":9.3867777777777786},8944.25,37.447800000000001,{"$f":"S33/3.6","v":10.402166666666666},11600.17,48.567599999999999,{"$f":"V33/3.6","v":13.491},-4.7,-8.9,1E-4,2.0000000000000001E-4,"відс.",100.00010000000002," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71609999999999996,8071.18,33.792400000000001,{"$f":"P34/3.6","v":9.3867777777777786},8944.25,37.447800000000001,{"$f":"S34/3.6","v":10.402166666666666},11600.17,48.567599999999999,{"$f":"V34/3.6","v":13.491},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71609999999999996,8071.18,33.792400000000001,9.3867777777777786,8944.25,37.447800000000001,10.402166666666666,11600.17,48.567599999999999,13.491,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC35=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71609999999999996,8071.18,33.792400000000001,9.3867777777777786,8944.25,37.447800000000001,10.402166666666666,11600.17,48.567599999999999,13.491,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71609999999999996,8071.18,33.792400000000001,9.3867777777777786,8944.25,37.447800000000001,10.402166666666666,11600.17,48.567599999999999,13.491,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.71609999999999996,8071.18,33.792400000000001,9.3867777777777786,8944.25,37.447800000000001,10.402166666666666,11600.17,48.567599999999999,13.491,null,null,null,null,null,0," "]
[27,92.289000000000001,3.5869,1.0084,0.12989999999999999,0.1925,8.5000000000000006E-3,4.8399999999999999E-2,3.85E-2,6.6500000000000004E-2,1.0200000000000001E-2,2.1011000000000002,0.52029999999999998,0.72750000000000004,8227.17,34.445500000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.5681944444444458},9111.9699999999993,38.15,{"$f":"S39/3.6","v":10.597222222222221},11724.06,49.086300000000001,{"$f":"V39/3.6","v":13.635083333333334},null,null,null,null,null,100.00020000000001," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72750000000000004,8227.17,34.445500000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.5681944444444458},9111.9699999999993,38.15,{"$f":"S40/3.6","v":10.597222222222221},11724.06,49.086300000000001,{"$f":"V40/3.6","v":13.635083333333334},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72750000000000004,8227.17,34.445500000000003,9.5681944444444458,9111.9699999999993,38.15,10.597222222222221,11724.06,49.086300000000001,13.635083333333334,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.72750000000000004,8227.17,34.445500000000003,9.5681944444444458,9111.9699999999993,38.15,10.597222222222221,11724.06,49.086300000000001,13.635083333333334,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8184.8095208304239,34.267415368563391,9.5187264912676088,9067.6763076044572,37.965053620195981,10.545848227832215]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                                                          Головко Ю.О."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                                                                           Єрьоменко М.О."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                             Левкович А.М."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":75,"n_cols":6,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[65,0,65,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,58,0],[59,0,64,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №676"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Донецька область","ГРС Краматорськ",37.946592932330617,9063.3881408561447,10.540720258980727]
[null,"АГНКС м.Краматорськ",37.943764980003245,9062.7126960373571,10.539934716667569]
[null,"ГРС Бахмутська ПТФ",37.926612190085777,9058.6158224920091,10.535170052801604]
[null,"ГРС м. Дзержинськ",37.962040672965266,9067.0777703709937,10.545011298045907]
[null,"ГРС к-п Козаченко",37.982875749394275,9072.0541429522491,10.550798819276187]
[null,"ГРС с. Рай-Олександрівка",37.988583631117805,9073.4174470996004,10.552384341977168]
[null,"ГРС м.Красний Лиман",37.952004737017866,9064.6807282172958,10.542223538060519]
[null,"ГРС м.Часів Яр",37.973703178496208,9069.8633120007871,10.548250882915614]
[null,"ГРС р-п ім.Кірова",37.991092380681415,9074.0166516469944,10.553081216855949]
[null,"ГРС к-п ім. Тимірязєва",37.998313954634241,9075.7414949771737,10.555087209620622]
[null,"ГРС к-п ім. Леніна",37.977094876300846,9070.6734051154635,10.549193021194679]
[null,"ГРС к-пів Правди та ім. Кірова",37.980646209504009,9071.5216264905739,10.550179502640002]
[null,"ГРС 1 м.Костянтинівка",37.973741851678128,9069.8725489317294,10.548261625466147]
[null,"ГРС 2 м.Костянтинівка",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,"ТОВ \"ТД \"ЛІДЕР\"",37.981705269218779,9071.7745785613024,10.550473685894104]
[null,"ГРС Правдинська ПТФ",37.950358935293451,9064.287635223207,10.541766370914848]
[null,"ГРС с. Покровське",37.981950405982602,9071.833128472279,10.550541779439611]
[null,"ТОВ \"КНАУФ ГИПС ДОНБАС\"",37.935536597824822,9060.7473806904072,10.53764905495134]
[null,"ГРС 1 Вуглегірська ДРЕС",37.98399912893899,9072.3224575506483,10.551110869149719]
[null,"ГРС 2 Вуглегірська ДРЕС",38.093391116203868,9098.4502852017176,10.581497532278853]
[null,"ГРС м. Сіверськ",37.97711565279436,9070.6783674957569,10.549198792442878]
[null,"ГРС м. Красноармійськ",37.973752135025329,9069.875005067046,10.548264481951479]
[null,"ГРС к-п Промінь",37.983173471441269,9072.1252526425142,10.550881519844797]
[null,"ГРС к-п Костянтинівський",37.980818977503148,9071.5628914188183,10.550227493750874]
[null,"ГРС м. Слов'янськ",37.976368387282989,9070.499886192154,10.54899121868972]
[null,"АГНКС м. Слов'янськ",38.015959011109004,9079.9559443714406,10.559988614196945]
[null,"ГРС к-п Широкий Шлях",37.983989830761701,9072.3202367191261,10.551108286322695]
[null,"ГРС м. Артемівськ",37.95833861362042,9066.1935486749207,10.543982948227894]
[null,"ПАТ \"ЗОКМ\"",37.923862105173612,9057.9589759860864,10.534406140326004]
[null,"ГРС с. Кіндратівка",37.984665954385868,9072.4817260746513,10.551296098440519]
[null,"ГРС Щербинівська ТПФ",37.978511801125592,9071.0118318004625,10.549586611423775]
[null,"ГРС Шидловського КВЗ (Прат \"СКВЗ\")",38.028350395946468,9082.9155758351899,10.563430665540686]
[null,"АГНКС м. Костянтинівка",37.995547306340789,9075.0806923755408,10.554318696205774]
[null,"ГРС м. Дружківка",37.968894838671446,9068.7148597478372,10.54691523296429]
[null,"ТОВ \"ГІРНИЧІ МАШИНИ - ДРМЗ\"",37.945864872889054,9063.2142468435723,10.540518020246958]
[null,"АГНКС м. Дружківка",37.984372150241569,9072.4115521593831,10.551214486178214]
[null,"ГРС 1 м. Курахове (ТОВ \"ДТЕК СХІДЕНЕРГО\")",38.004270761171327,9077.1642537956504,10.556741878103146]
[null,"ГРС 2 м. Курахове",38.009590845312225,9078.4349340803583,10.558219679253396]
[null,"ГРС смт. Очеретино",37.960694980282277,9066.7563571910032,10.544637494522854]
[null,"ГРС м. Селідове",37.951771716657241,9064.6250722595432,10.542158810182567]
[null,"ГРС с. Володимірівка",37.957456165902045,9065.9827796554237,10.543737823861679]
[null,"ГРС с. Донське",37.919243835913178,9056.8559213081353,10.533123287753661]
[null,"ГРС м. Волноваха",37.941836321887479,9062.2520439539039,10.539398978302078]
[null,"ГРС с. Новотроїцьке",37.904970632224469,9053.4468251272228,10.529158508951241]
[null,"ГРС к-п Оленівський",37.955056725800496,9065.4096832248724,10.543071312722359]
[null,"ГРС с.Ольгинка",37.945204796845999,9063.0565903869992,10.540334665790555]
[null,"ГРС м. Вугледар",37.943456115364597,9062.6389249847616,10.53984892093461]
[null,"ГРС 1 Слов'янська ДРЕС",37.986682216634961,9072.9633020461715,10.551856171287488]
[null,"ГРС 2 Слов'янська ДРЕС",37.880696435928499,9047.6490328661348,10.522415676646805]
[null,"ГРС НКМЗ (ПАТ \"НКМЗ\")",37.979848222929434,9071.3310306689818,10.549957839702619]
[null,"ГРС с. Малинівка",37.984889648300062,9072.5351544489113,10.551358235638906]
[null,"ГРС к-п ім. Горького",38.007650867626744,9077.9715783640913,10.557680796562984]
[null,"ГРС с. Очеретино",37.987495986414352,9073.1576676215245,10.552082218448431]
[null,"ГРС р-п Маріупольський",37.937471227967514,9061.2094591680052,10.538186452213198]
["Харківська область","ГРС Ізюм",37.995818193085192,9075.145392563807,10.554393942523664]
[null,"ГРС с. Бражківка",37.998753327091563,9075.8464372871786,10.555209257525433]
[null,"ГРС м. Барвінкове",37.990398932383705,9073.8510243642249,10.552888592328808]
[null,"ГРС к-пу \"Жовтень\"",37.99417846313451,9074.7537497879784,10.553938461981808]
[null,"ГРС к-п Степок",37.995223020806243,9075.003238105186,10.554228616890622]
[null,"ГРС с.Петрівське",37.987712969086004,9073.2094930430194,10.552142491412779]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 676",null,37.974063029707068,9069.949260987114,10.5483508415853]
[]
[]
[]
["Начальник управління Северодонецького ЛВУМГ                                                                      Головко Ю.О.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер ІІ кат. ВХАЛ                                                                                                               Єрьоменко М.О.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                                                                   Левкович А.М."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]