{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,10,4,20],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[4,21,4,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[7,14,7,22],[8,20,8,22],[41,0,41,13],[6,0,9,0],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,3,9,3],[8,11,9,11],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,12,9,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 686"]
["Філія \"УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Харківським ЛВУМГ  та прийнятого ПАТ \"Харківгаз\"  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Вовчанськ"]
["Харківський п/м Харківського ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 686"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво про атестацію № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"з газопроводу  ШХ ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.04.2017 р.",null," по","30.04.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8275.0550514000006},34.646000000000001,{"$f":"P11/3.6","v":9.6238888888888887},{"$f":"S11*238.8459","v":9168.7208708399994},38.387599999999999,{"$f":"S11/3.6","v":10.663222222222222},{"$f":"V11*238.8459","v":11958.464867430001},50.067700000000002,{"$f":"V11/3.6","v":13.907694444444445},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8275.0550514000006},34.646000000000001,9.6238888888888887,{"$f":"S12*238.8459","v":9168.7208708399994},38.387599999999999,{"$f":"S12/3.6","v":10.663222222222222},{"$f":"V12*238.8459","v":11958.464867430001},50.067700000000002,{"$f":"V12/3.6","v":13.907694444444445},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.0550514000006,34.646000000000001,9.6238888888888887,9168.7208708399994,38.387599999999999,10.663222222222222,11958.464867430001,50.067700000000002,{"$f":"V13/3.6","v":13.907694444444445},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.0550514000006,34.646000000000001,9.6238888888888887,9168.7208708399994,38.387599999999999,10.663222222222222,11958.464867430001,50.067700000000002,13.907694444444445,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.0550514000006,34.646000000000001,9.6238888888888887,9168.7208708399994,38.387599999999999,10.663222222222222,11958.464867430001,50.067700000000002,13.907694444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.0550514000006,34.646000000000001,9.6238888888888887,9168.7208708399994,38.387599999999999,10.663222222222222,11958.464867430001,50.067700000000002,13.907694444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[7,94.991100000000003,2.9022999999999999,0.90739999999999998,0.13950000000000001,0.13320000000000001,1.4E-3,2.4500000000000001E-2,1.7100000000000001E-2,1.5699999999999999E-2,3.8999999999999998E-3,0.63119999999999998,0.23269999999999999,0.70799999999999996,8275.0550514000006,34.646000000000001,9.6238888888888887,9168.7208708399994,38.387599999999999,10.663222222222222,11958.464867430001,50.067700000000002,13.907694444444445,-10.3,-2.6,5.9999999999999995E-4,2.0000000000000001E-4,"відсутні",100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.0550514000006,34.646000000000001,9.6238888888888887,9168.7208708399994,38.387599999999999,10.663222222222222,11958.464867430001,50.067700000000002,13.907694444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.0550514000006,34.646000000000001,9.6238888888888887,9168.7208708399994,38.387599999999999,10.663222222222222,11958.464867430001,50.067700000000002,13.907694444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.0550514000006,34.646000000000001,{"$f":"P20/3.6","v":9.6238888888888887},9168.7208708399994,38.387599999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.663222222222222},11958.464867430001,50.067700000000002,13.907694444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8275.0550514000006,34.646000000000001,9.6238888888888887,9168.7208708399994,38.387599999999999,10.663222222222222,11958.464867430001,50.067700000000002,13.907694444444445,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.195700000000002,2.7528000000000001,0.87690000000000001,0.13600000000000001,0.12989999999999999,1.5E-3,2.3800000000000002E-2,1.67E-2,1.44E-2,4.1000000000000003E-3,0.63490000000000002,0.21329999999999999,0.70640000000000003,8261.2497583799995,34.588200000000001,9.6078333333333337,9153.9601942200006,38.325800000000001,10.646055555555556,11952.92364255,50.044499999999999,13.901249999999999,-10.1,-2.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.2497583799995,34.588200000000001,9.6078333333333337,9153.9601942200006,38.325800000000001,10.646055555555556,11952.92364255,50.044499999999999,13.901249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.2497583799995,34.588200000000001,9.6078333333333337,9153.9601942200006,38.325800000000001,10.646055555555556,11952.92364255,50.044499999999999,13.901249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.2497583799995,34.588200000000001,9.6078333333333337,9153.9601942200006,38.325800000000001,10.646055555555556,11952.92364255,50.044499999999999,13.901249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.2497583799995,34.588200000000001,{"$f":"P26/3.6","v":9.6078333333333337},9153.9601942200006,38.325800000000001,{"$f":"S26/3.6","v":10.646055555555556},11952.92364255,50.044499999999999,13.901249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.2497583799995,34.588200000000001,9.6078333333333337,9153.9601942200006,38.325800000000001,10.646055555555556,11952.92364255,50.044499999999999,13.901249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.2497583799995,34.588200000000001,9.6078333333333337,9153.9601942200006,38.325800000000001,10.646055555555556,11952.92364255,50.044499999999999,13.901249999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[19,95.032499999999999,2.8759000000000001,0.89900000000000002,0.13650000000000001,0.1285,1.4E-3,2.2800000000000001E-2,1.5699999999999999E-2,1.2699999999999999E-2,5.7999999999999996E-3,0.63219999999999998,0.23699999999999999,0.70760000000000001,8268.6778658700005,34.619300000000003,9.6164722222222228,9161.8421089200001,38.358800000000002,10.655222222222223,11953.568526479999,50.047199999999997,13.901999999999999,-10.8,-2.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.6778658700005,34.619300000000003,9.6164722222222228,9161.8421089200001,38.358800000000002,10.655222222222223,11953.568526479999,50.047199999999997,13.901999999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.6778658700005,34.619300000000003,9.6164722222222228,9161.8421089200001,38.358800000000002,10.655222222222223,11953.568526479999,50.047199999999997,13.901999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.6778658700005,34.619300000000003,9.6164722222222228,9161.8421089200001,38.358800000000002,10.655222222222223,11953.568526479999,50.047199999999997,13.901999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.6778658700005,34.619300000000003,{"$f":"P33/3.6","v":9.6164722222222228},9161.8421089200001,38.358800000000002,{"$f":"S33/3.6","v":10.655222222222223},11953.568526479999,50.047199999999997,13.901999999999999,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.6778658700005,34.619300000000003,9.6164722222222228,9161.8421089200001,38.358800000000002,10.655222222222223,11953.568526479999,50.047199999999997,13.901999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.6778658700005,34.619300000000003,9.6164722222222228,9161.8421089200001,38.358800000000002,10.655222222222223,11953.568526479999,50.047199999999997,13.901999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[26,94.776899999999998,3.0244,0.96040000000000003,0.14729999999999999,0.13919999999999999,1.5E-3,2.5499999999999998E-2,1.7500000000000002E-2,1.5699999999999999E-2,5.4999999999999997E-3,0.62639999999999996,0.25969999999999999,0.71,8290.3411890000007,34.71,9.6416666666666675,9185.0101612200015,38.455800000000004,{"$f":"S36/3.6","v":10.682166666666667},11963.480631330001,50.088700000000003,13.913527777777778,-10.1,-2.2000000000000002,6.9999999999999999E-4,2.0000000000000001E-4,"відсутні",99.999999999999986,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3411890000007,34.71,9.6416666666666675,9185.0101612200015,38.455800000000004,10.682166666666667,11963.480631330001,50.088700000000003,13.913527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3411890000007,34.71,9.6416666666666675,9185.0101612200015,38.455800000000004,10.682166666666667,11963.480631330001,50.088700000000003,13.913527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3411890000007,34.71,{"$f":"P39/3.6","v":9.6416666666666675},9185.0101612200015,38.455800000000004,{"$f":"S39/3.6","v":10.682166666666667},11963.480631330001,50.088700000000003,13.913527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3411890000007,34.71,{"$f":"P40/3.6","v":9.6416666666666675},9185.0101612200015,38.455800000000004,{"$f":"S40/3.6","v":10.682166666666667},11963.480631330001,50.088700000000003,13.913527777777778,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290.3411890000007,34.71,{"$f":"P41/3.6","v":9.6416666666666675},9185.0101612200015,38.455800000000004,{"$f":"S41/3.6","v":10.682166666666667},11963.480631330001,50.088700000000003,13.913527777777778,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8270.7210362092137,34.627854345455447,9.6188484292931786,9164.0645605805712,38.368104960481084,10.657806933466972]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ханикін С.Ю.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                                                ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Крупчицький Д.О.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер служби ГВ та М",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Семутін С.М.",null,null,null,null,null,null,"03.05.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[6,0,6,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 686",null,null,null,null,null,null,"Вовчанськ"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Вовчанськ\nПАТ \"Харківгаз\"",38.368104960481084,9164.0645605805694,10.657806933466967]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 686",null,38.368104960481084,9164.0645605805694,10.657806933466967]
[]
[]
[]
["Начальник  Харківського ЛВУМГ                                                                     ",null,null,"Ханикін С.Ю.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії  Харківського п/м  Харківського ЛВУМГ                                                                          ",null,null,"Крупчицький Д.О.",null,"03.05.2017 р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Інженер служби ГВ та М",null,null,"Семутін С.М.",null,"03.05.2017 р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]