{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[42,7,42,13],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[48,1,48,26],[50,1,50,26],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[46,1,46,26],[6,25,9,25],[7,13,9,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ",null,null,null,null,null,null,"№656"]
["Філія УМГ\"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,"переданого УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\" Херсонським  ЛВУМГ     та прийнятого ПАТ \"Херсонгаз\" , ТОВ  \"РИТЕЙЛ- КР\", РВУ \"Харьківавтогаз\", ТОВ \"ТЕК\"ІТЕРА\"  "]
["Херсонське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,null,"по  газопроводу Мар'ївка-Херсон, Херсон-Крим  за період з   01.04.2017   по   30.04.2017  ( точка відбору ГРС -1 Херсон)"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"МАРШРУТ № 656"]
["Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,"     "]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8305.5079036499992},34.773499999999999,{"$f":"P11/3.6","v":9.6593055555555551},{"$f":"S11*238.8459","v":9203.9028719100006},38.5349,{"$f":"S11/3.6","v":10.704138888888888},{"$f":"V11*238.8459","v":11922.61409784},49.9176,{"$f":"V11/3.6","v":13.866}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8305.5079036499992},34.773499999999999,{"$f":"P12/3.6","v":9.6593055555555551},{"$f":"S12*238.8459","v":9203.9028719100006},38.5349,{"$f":"S12/3.6","v":10.704138888888888},{"$f":"V12*238.8459","v":11922.61409784},49.9176,{"$f":"V12/3.6","v":13.866}]
[3,95.396299999999997,2.5310999999999999,0.76670000000000005,0.1163,0.1288,1.1000000000000001E-3,2.8799999999999999E-2,2.0899999999999998E-2,3.15E-2,8.3999999999999995E-3,0.80469999999999997,0.1653,0.70450000000000002,8227.6919094299992,34.447699999999998,9.5688055555555547,9121.7637669000014,38.191000000000003,10.608611111111111,11927.27159289,49.937100000000001,13.871416666666667,-13.5,-8.9,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,95.344300000000004,2.5598000000000001,0.76939999999999997,0.1168,0.12970000000000001,1.2999999999999999E-3,2.9000000000000001E-2,2.1299999999999999E-2,3.4700000000000002E-2,9.5999999999999992E-3,0.81559999999999999,0.16850000000000001,0.70489999999999997,8230.0564838400005,34.457599999999999,9.5715555555555554,9124.2477642600006,38.2014,10.611499999999999,11926.817785680001,49.935200000000002,13.870888888888889,-13.1,-8.1,0,2.0000000000000001E-4,null,null,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,95.329499999999996,2.5678000000000001,0.7742,0.11749999999999999,0.13089999999999999,1.1000000000000001E-3,2.9899999999999999E-2,2.18E-2,3.2500000000000001E-2,9.5999999999999992E-3,0.8165,0.16880000000000001,0.70499999999999996,8230.9879828499998,34.461500000000001,9.5726388888888891,9125.250917039999,38.205599999999997,10.612666666666666,11927.223823710001,49.936900000000001,13.871361111111112,-12.2,-7.8,null,null,null,null," "]
[6,95.476500000000001,2.4599000000000002,0.76139999999999997,0.1152,0.128,"<0,0010",2.9100000000000001E-2,2.1299999999999999E-2,2.5899999999999999E-2,8.6E-3,0.80879999999999996,0.1646,0.70379999999999998,8220.2638019400001,34.416600000000003,9.5601666666666674,9113.7863138400007,38.157600000000002,10.599333333333334,11922.44690571,49.916899999999998,13.865805555555555,-14.5,-8,null,null,null,null," "]
[7,94.931100000000001,2.7319,0.84640000000000004,0.13009999999999999,0.15040000000000001,1.4E-3,3.5999999999999997E-2,2.7400000000000001E-2,3.8399999999999997E-2,6.1999999999999998E-3,0.90200000000000002,0.1988,0.70860000000000001,8252.0064220500008,34.549500000000002,9.5970833333333339,9147.4158165600002,38.298400000000001,10.638444444444444,11925.934055850001,49.9315,13.86986111111111,-12.1,-8,null,null,0,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.0064220500008,34.549500000000002,9.5970833333333339,9147.4158165600002,38.298400000000001,10.638444444444444,11925.934055850001,49.9315,13.86986111111111,null,null,null,null,null,null," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.0064220500008,34.549500000000002,9.5970833333333339,9147.4158165600002,38.298400000000001,10.638444444444444,11925.934055850001,49.9315,13.86986111111111,null,null,null,null,null,null," "]
[10,94.745500000000007,2.7639999999999998,0.87080000000000002,0.13489999999999999,0.15140000000000001,1.1000000000000001E-3,3.56E-2,2.7300000000000001E-2,5.8900000000000001E-2,6.1999999999999998E-3,0.98129999999999995,0.223,0.71040000000000003,8255.971263989999,34.566099999999999,9.6016944444444441,9151.3328893199996,38.314799999999998,10.642999999999999,11915.615912970001,49.888300000000001,13.857861111111111,-12.5,-8.3000000000000007,null,null,null,null," "]
[11,95.001599999999996,2.6398000000000001,0.84219999999999995,0.13250000000000001,0.1434,1E-3,3.32E-2,2.4799999999999999E-2,3.4799999999999998E-2,7.6E-3,0.92379999999999995,0.2152,0.70799999999999996,8239.1565126299993,34.495699999999999,9.5821388888888883,9133.5149851799997,38.240200000000002,10.622277777777779,11912.86918512,49.876800000000003,13.854666666666667,-11.4,-6.2,null,null,null,null," "]
[12,95.027699999999996,2.6374,0.83909999999999996,0.13200000000000001,0.14199999999999999,1.1999999999999999E-3,3.2800000000000003E-2,2.46E-2,3.4000000000000002E-2,6.7000000000000002E-3,0.9093,0.21340000000000001,0.70779999999999998,8239.2759355800008,34.496200000000002,9.5822777777777777,9133.7060619000003,38.241,10.6225,11914.97102904,49.885599999999997,13.857111111111109,-12.6,-7,null,null,null,null," "]
[13,94.915999999999997,2.6718000000000002,0.84470000000000001,0.13059999999999999,0.1454,1.1000000000000001E-3,3.3799999999999997E-2,2.5499999999999998E-2,3.4500000000000003E-2,7.3000000000000001E-3,0.96919999999999995,0.22009999999999999,0.70850000000000002,8237.7473218200012,34.489800000000002,9.5805000000000007,9131.8669484700004,38.2333,10.62036111111111,11906.300922869999,49.849299999999999,13.847027777777777,-14.1,-8.1999999999999993,null,null,null,null," "]
[14,94.970500000000001,2.633,0.83630000000000004,0.1288,0.14560000000000001,1.2999999999999999E-3,3.4299999999999997E-2,2.6200000000000001E-2,3.5799999999999998E-2,7.0000000000000001E-3,0.96830000000000005,0.2127,0.70809999999999995,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9129.3829511100012,38.222900000000003,10.617472222222222,11906.253153690001,49.8491,13.846972222222222,-13.6,-7.9,null,null,null,null," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9129.3829511100012,38.222900000000003,10.617472222222222,11906.253153690001,49.8491,13.846972222222222,null,null,null,null,null,null," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9129.3829511100012,38.222900000000003,10.617472222222222,11906.253153690001,49.8491,13.846972222222222,null,null,null,null,null,null," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9129.3829511100012,38.222900000000003,10.617472222222222,11906.253153690001,49.8491,13.846972222222222,null,null,null,null,null,null," "]
[18,94.587000000000003,2.8624000000000001,0.90339999999999998,0.13950000000000001,0.15490000000000001,1.5E-3,3.6400000000000002E-2,2.7300000000000001E-2,3.8800000000000001E-2,8.8999999999999999E-3,0.99770000000000003,0.24210000000000001,0.71130000000000004,8258.7179918399997,34.577599999999997,9.6048888888888886,9154.1512709399994,38.326599999999999,10.646277777777778,11912.03322447,49.8733,13.853694444444445,-16.899999999999999,-10.199999999999999,0,2.0999999999999999E-3,null,null," "]
[19,94.47,2.9226000000000001,0.92659999999999998,0.14299999999999999,0.16059999999999999,1.1000000000000001E-3,3.8100000000000002E-2,2.93E-2,4.4999999999999998E-2,6.3E-3,1.0071000000000001,0.25030000000000002,0.71250000000000002,8268.6062120999995,34.619,9.6163888888888884,9164.7321443099991,38.370899999999999,10.658583333333333,11915.95029723,49.889699999999998,13.858249999999998,-12.3,-7.1,null,null,null,null," "]
[20,94.625,2.8237999999999999,0.89680000000000004,0.13819999999999999,0.15509999999999999,1.5E-3,3.7100000000000001E-2,2.8199999999999999E-2,4.2700000000000002E-2,6.9000000000000006E-2,1.0048999999999999,0.23980000000000001,0.71109999999999995,8256.6400325100003,34.568899999999999,9.6024722222222216,9151.93000407,38.317300000000003,10.643694444444446,11910.60014907,49.8673,13.852027777777778,-12.4,-8.1999999999999993,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,94.872399999999999,2.6751,0.84560000000000002,0.12970000000000001,0.14649999999999999,1.1000000000000001E-3,3.5299999999999998E-2,2.7E-2,4.2900000000000001E-2,6.6E-3,0.99119999999999997,0.22670000000000001,0.70899999999999996,8239.1803972200014,34.495800000000003,9.5821666666666676,9133.3000238700006,38.2393,10.622027777777777,11903.745271739999,49.8386,13.844055555555554,-13,-8.6999999999999993,null,null,null,null," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.1803972200014,34.495800000000003,9.5821666666666676,9133.3000238700006,38.2393,10.622027777777777,11903.745271739999,49.8386,13.844055555555554,null,null,null,null,null,null," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8239.1803972200014,34.495800000000003,9.5821666666666676,9133.3000238700006,38.2393,10.622027777777777,11903.745271739999,49.8386,13.844055555555554,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,94.913399999999996,2.7608999999999999,0.87849999999999995,0.1394,0.14349999999999999,1E-3,3.1699999999999999E-2,2.3199999999999998E-2,2.7099999999999999E-2,6.6E-3,0.84870000000000001,0.22600000000000001,0.7087,8254.6576115400003,34.560600000000001,9.6001666666666665,9150.3297365399994,38.310600000000001,10.641833333333333,11928.824091240002,49.943600000000004,13.873222222222223,-12.9,-8.5,null,null,0,null," "]
[25,94.889499999999998,2.7431999999999999,0.87170000000000003,0.13750000000000001,0.14449999999999999,"<0,0010",3.2800000000000003E-2,2.4199999999999999E-2,3.2800000000000003E-2,6.4999999999999997E-3,0.89239999999999997,0.22409999999999999,0.70889999999999997,8251.4093072999985,34.546999999999997,9.5963888888888871,9146.7231634499985,38.295499999999997,10.637638888888889,11922.399136529999,49.916699999999999,13.865749999999998,-11.1,-7,null,null,null,null," "]
[26,95.006900000000002,2.7061000000000002,0.8609,0.1381,0.1411,"<0,0010",3.1600000000000003E-2,2.3099999999999999E-2,2.75E-2,6.7000000000000002E-3,0.84,0.21709999999999999,0.70799999999999996,8249.761270590001,34.540100000000002,9.5944722222222225,9145.1228959199998,38.288800000000002,10.635777777777777,11928.27474567,49.941299999999998,13.872583333333333,-12.5,-7.9,null,null,null,null," "]
[27,95.220799999999997,2.6537000000000002,0.83860000000000001,0.13830000000000001,0.1338,"<0,0010",2.7699999999999999E-2,1.95E-2,1.55E-2,7.6E-3,0.73970000000000002,0.2041,0.70609999999999995,8245.8203132400013,34.523600000000002,9.5898888888888898,9141.2535923399992,38.272599999999997,10.631277777777777,11938.99892658,49.986199999999997,13.885055555555555,-13,-8.1999999999999993,null,null,null,null," "]
[28,95.166799999999995,2.6524000000000001,0.83640000000000003,0.1361,0.13519999999999999,1.1000000000000001E-3,2.8500000000000001E-2,2.0299999999999999E-2,2.0799999999999999E-2,8.0999999999999996E-3,0.78590000000000004,0.20849999999999999,0.70650000000000002,8243.3124312899999,34.513100000000001,9.5869722222222222,9138.4352107200011,38.260800000000003,10.628,11931.618588270001,49.955300000000001,13.876472222222223,null,null,null,null,null,null," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3124312899999,34.513100000000001,9.5869722222222222,9138.4352107200011,38.260800000000003,10.628,11931.618588270001,49.955300000000001,13.876472222222223]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8243.3124312899999,34.513100000000001,9.5869722222222222,9138.4352107200011,38.260800000000003,10.628,11931.618588270001,49.955300000000001,13.876472222222223]
[31]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.9696109112028,34.53678547930361,9.5935515220287826,9143.9994570483668,38.284096386198662,10.634471218388519]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[]
[null," В.о.Начальник управління Херсонського ЛВУМГ                                                                                                         Кузьмін Р.Ф.                                                                                                                                  03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                               Камишанова О.С.                                                                                                                                  03.05.2017                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                    Скавронський Є.К.                                                                                                                                03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":40,"n_cols":6,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,1],[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4],[4,0,29,0]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 656"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська  область","ГРС-1 Херсон",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС-2 Херсон",0,0,0]
[null,"ГРС Белозірка",38.29,9144,10.63]
[null,"ГРС Станіслав ",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС Східне",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС Садове",38.29,9144,10.63]
[null,"ГРС Цюрупинск",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС Виноградове",38.29,9144,10.63]
[null,"ГРС Нова Маячка",38.29,9144,10.64]
[null,"ГРС Обривки",0,0,0]
[null,"ГРС Нова Каховка",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС  Каховка (Лінія Каховка)",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС Каховка (лІнія Коробки)",0,0,0]
[null,"ГРС Раздольне ",38.29,9144,10.63]
[null,"ГРС Брилівка",38.29,9144,10.64]
[null,"ГРС Каланчак ",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС Скадовськ",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС Новоолександрівка",38.28,9144,10.63]
[null,"ГРС Чаплинка",38.29,9144,10.63]
[null,"ГРС Хрестівка",38.29,9144,10.63]
[null,"ГРС Асканія Нова",0,0,0]
[null,"ГРС Асканія Нова (Тавричанка)",38.29,9144,10.63]
[null,"ГРС Червоний Чабан",38.29,9144,10.64]
[null,"ТОВ \" РИТЕЙЛ - КР\"",38.28,9142,10.63]
[null,"РВУ \" ХАРКІВАВТОГАЗ\"",38.29,9146,10.64]
[null,"ТОВ\"ТЕК\" ІТЕРА\"",38.270000000000003,9141,10.63]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 656",null,38.28,9144,10.63]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Херсонського ЛВУМГ                                       Кузьмін Р.Ф.                                                                         ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М                                                            Скавронський Є.К. ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]