{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":52,"n_cols":31,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[42,7,42,13],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[6,13,6,22],[8,8,9,8],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[48,1,48,26],[50,1,50,26],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[46,1,46,26],[6,25,9,25],[7,13,9,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"                     ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 681"]
["Філія УМГ\"Харківтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,"       переданого УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\" Херсонським  ЛВУМГ  по ГРС  Щасливцеве"]
["Херсонське ЛВУМГ ",null,null,null,null,null,null,null,"                           та прийнятого ПАТ \"Херсонгаз\"  по  газопроводу- відводу до совхоз Азовський"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"                       МАРШРУТ №681"]
["Свідоцтво про атестацію № РЧ 161/2015   дійсне до  01.01.2019 р.",null,null,null,null,null,null,null,"                         за період з   01.04.2017   по   30.04.2017  ( точка відбору ГРС  Щасливцеве)"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790,32.618299999999998,9.0606388888888887,8649,36.212000000000003,10.058888888888889,11503.39177416,48.162399999999998,13.378444444444444]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790,32.618299999999998,9.0606388888888887,8649,36.212000000000003,10.058888888888889,11503.39177416,48.162399999999998,13.378444444444444]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790,32.618299999999998,9.0606388888888887,8649,36.212000000000003,10.058888888888889,11503.39177416,48.162399999999998,13.378444444444444,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,97.487300000000005,"<0,1000","<0,0200",1.5E-3,1.8E-3,"<0,0010",1.4E-3,"<0,0010","<0,0010",3.1099999999999999E-2,2.4116,3.78E-2,0.68110000000000004,7788.9798000000001,32.610900000000001,9.0586000000000002,8647.1052999999993,36.203699999999998,10.0566,11499.1,48.144500000000001,13.3735,34.700000000000003,2.8,0,1.1999999999999999E-3,null,null,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7788.9798000000001,32.610900000000001,9.0586000000000002,8647.1052999999993,36.203699999999998,10.0566,11499.1,48.144500000000001,13.3735,null,null,null,null,null,null," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7788.9798000000001,32.610900000000001,9.0586000000000002,8647.1052999999993,36.203699999999998,10.0566,11499.1,48.144500000000001,13.3735,null,null,null,null,null,null," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7788.9798000000001,32.610900000000001,9.0586000000000002,8647.1052999999993,36.203699999999998,10.0566,11499.1,48.144500000000001,13.3735,null,null,null,null,null,null," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7788.9798000000001,32.610900000000001,9.0586000000000002,8647.1052999999993,36.203699999999998,10.0566,11499.1,48.144500000000001,13.3735,null,null,null,null,null,null," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7788.9798000000001,32.610900000000001,9.0586000000000002,8647.1052999999993,36.203699999999998,10.0566,11499.1,48.144500000000001,13.3735,null,null,null,null,null,null," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7788.9798000000001,32.610900000000001,9.0586000000000002,8647.1052999999993,36.203699999999998,10.0566,11499.1,48.144500000000001,13.3735,null,null,null,null,null,null," "]
[11,97.517099999999999,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.4E-3,"<0,0010","<0,0010",2.24E-2,2.3940999999999999,3.7499999999999999E-2,0.68089999999999995,7790.58,32.617600000000003,9.0603999999999996,8648.8966999999993,36.211199999999998,10.0587,11503.2,48.161499999999997,13.3782,29.8,1.2,null,null,null,null," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.58,32.617600000000003,9.0603999999999996,8648.8966999999993,36.211199999999998,10.0587,11503.2,48.161499999999997,13.3782,null,null,null,null,null,null," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.58,32.617600000000003,9.0603999999999996,8648.8966999999993,36.211199999999998,10.0587,11503.2,48.161499999999997,13.3782,null,null,null,null,null,null," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.58,32.617600000000003,9.0603999999999996,8648.8966999999993,36.211199999999998,10.0587,11503.2,48.161499999999997,13.3782,null,null,null,null,null,null," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.58,32.617600000000003,9.0603999999999996,8648.8966999999993,36.211199999999998,10.0587,11503.2,48.161499999999997,13.3782,null,null,null,null,null,null," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.58,32.617600000000003,9.0603999999999996,8648.8966999999993,36.211199999999998,10.0587,11503.2,48.161499999999997,13.3782,null,null,null,null,null,null," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.58,32.617600000000003,9.0603999999999996,8648.8966999999993,36.211199999999998,10.0587,11503.2,48.161499999999997,13.3782,null,null,null,null,null,null," "]
[18,97.545500000000004,2.6800000000000001E-2,"<0,0200","<0,0010","<0,0010","<0,0010",1.4E-3,"<0,0010","<0,0010",2.2200000000000001E-2,2.3641000000000001,3.8800000000000001E-2,0.68079999999999996,7792.9206999999997,32.627400000000002,9.0632000000000001,8651.5000999999993,36.222099999999998,10.0617,11507.8,48.180700000000002,13.3835,29.1,0.9,null,null,null,null," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792.9206999999997,32.627400000000002,9.0632000000000001,8651.5000999999993,36.222099999999998,10.0617,11507.8,48.180700000000002,13.3835,null,null,null,null,null,null," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792.9206999999997,32.627400000000002,9.0632000000000001,8651.5000999999993,36.222099999999998,10.0617,11507.8,48.180700000000002,13.3835,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792.9206999999997,32.627400000000002,9.0632000000000001,8651.5000999999993,36.222099999999998,10.0617,11507.8,48.180700000000002,13.3835,null,null,null,null,null,null," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792.9206999999997,32.627400000000002,9.0632000000000001,8651.5000999999993,36.222099999999998,10.0617,11507.8,48.180700000000002,13.3835,null,null,null,null,null,null," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792.9206999999997,32.627400000000002,9.0632000000000001,8651.5000999999993,36.222099999999998,10.0617,11507.8,48.180700000000002,13.3835,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7792.9206999999997,32.627400000000002,9.0632000000000001,8651.5000999999993,36.222099999999998,10.0617,11507.8,48.180700000000002,13.3835,null,null,null,null,null,null," "]
[25,97.457599999999999,"<0,1000","<0,0200","<0,0010","<0,0010",1.1000000000000001E-3,1.4E-3,"<0,0010","<0,0010",2.3800000000000002E-2,2.4506000000000001,3.85E-2,0.68120000000000003,7785.9942000000001,32.598399999999998,9.0550999999999995,8643.8091999999997,36.189900000000002,10.0528,11493.7,48.122,13.3672,26.1,0.3,null,null,0,null," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7785.9942000000001,32.598399999999998,9.0550999999999995,8643.8091999999997,36.189900000000002,10.0528,11493.7,48.122,13.3672,null,null,null,null,null,null," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7785.9942000000001,32.598399999999998,9.0550999999999995,8643.8091999999997,36.189900000000002,10.0528,11493.7,48.122,13.3672,null,null,null,null,null,null," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7785.9942000000001,32.598399999999998,9.0550999999999995,8643.8091999999997,36.189900000000002,10.0528,11493.7,48.122,13.3672,null,null,null,null,null,null," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7785.9942000000001,32.598399999999998,9.0550999999999995,8643.8091999999997,36.189900000000002,10.0528,11493.7,48.122,13.3672,null,null,null,null,null,null," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7785.9942000000001,32.598399999999998,9.0550999999999995,8643.8091999999997,36.189900000000002,10.0528,11493.7,48.122,13.3672]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7790.1684921325323,32.616246125394717,9.0600729477191706,8648.5261032604321,36.209691883519803,10.058266785516269]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[]
[null,"В.о.Начальника управління Херсонського ЛВУМГ                                                                                               Кузьмін Р.Ф.                                                                                                                          03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                        Камишанова О.С.                                                                                                                   03.05.2017                                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                               Скавронський Є.К.                                                                                                                  03.05.2017"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[0,0,0,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4]]}
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 681"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Херсонська  область","ГРС-Щасливцеве",36.21,8649,10.06]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 681",null,36.21,8649,10.06]
[]
[]
[]
["В.о.Начальника управління Херсонського ЛВУМГ                                         Кузьмін Р.Ф.                                                                          ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторії                                                                                   Камишанова О.С.                                                                                                   ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник  служби ГВ та М                                                                  Скавронський Є.К. ",null,null,null,null,"2017-05-03"]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]