{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 192"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Мринським ВУПЗГ та прийнятого  РВУ \"Київавтогаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Мринське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 192"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 98/20 чинно до 05.11.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Київ-Брянськ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-04-01",null," по","2017-04-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11/0.0041868","v":8316.6141205694094},34.82,{"$f":"P11/3.6","v":9.6722222222222225},{"$f":"S11/0.0041868","v":9205.1208560236937},38.54,{"$f":"S11/3.6","v":10.705555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12/0.0041868","v":8316.6141205694094},34.82,{"$f":"P12/3.6","v":9.6722222222222225},{"$f":"S12/0.0041868","v":9205.1208560236937},38.54,{"$f":"S12/3.6","v":10.705555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,{"$f":"P13/3.6","v":9.6722222222222225},9205.1208560236937,38.54,{"$f":"S13/3.6","v":10.705555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,88.697299999999998,6.2008999999999999,1.0951,0.1074,0.1673,1.24E-2,4.9399999999999999E-2,4.0899999999999999E-2,6.0900000000000003E-2,6.1000000000000004E-3,1.6990000000000001,1.8633,0.75670000000000004,{"$f":"P17/0.0041868","v":8316.6141205694094},34.82,{"$f":"P17/3.6","v":9.6722222222222225},{"$f":"S17/0.0041868","v":9205.1208560236937},38.54,{"$f":"S17/3.6","v":10.705555555555556},{"$f":"V17/0.0041868","v":11615.075952995128},48.63,{"$f":"V17/3.6","v":13.508333333333333},-13.3,-14,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P18/0.0041868","v":8316.6141205694094},34.82,9.6722222222222225,{"$f":"S18/0.0041868","v":9205.1208560236937},38.54,{"$f":"S18/3.6","v":10.705555555555556},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,{"$f":"P20/3.6","v":9.6722222222222225},9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,{"$f":"P21/3.6","v":9.6722222222222225},9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316.6141205694094,34.82,9.6722222222222225,9205.1208560236937,38.54,10.705555555555556,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,89.228800000000007,5.8830999999999998,1.0680000000000001,0.1149,0.18090000000000001,1.46E-2,4.8800000000000003E-2,3.9300000000000002E-2,4.6699999999999998E-2,5.0000000000000001E-3,1.6175999999999999,1.7523,0.75280000000000002,{"$f":"P23/0.0041868","v":8309.448743670584},34.79,{"$f":"P23/3.6","v":9.6638888888888879},{"$f":"S23/0.0041868","v":9197.9554791248684},38.51,{"$f":"S23/3.6","v":10.697222222222221},{"$f":"V23/0.0041868","v":11634.183624725327},48.71,{"$f":"V23/3.6","v":13.530555555555555},-12.8,-13.8,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P24/0.0041868","v":8309.448743670584},34.79,9.6638888888888879,{"$f":"S24/0.0041868","v":9197.9554791248684},38.51,{"$f":"S24/3.6","v":10.697222222222221},null,null,null,null,null,null,null,0,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.448743670584,34.79,9.6638888888888879,9197.9554791248684,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.448743670584,34.79,9.68888888888889,9197.9554791248684,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.448743670584,34.79,9.68888888888889,9197.9554791248684,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.448743670584,34.79,9.68888888888889,9197.9554791248684,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.448743670584,34.79,9.68888888888889,9197.9554791248684,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8309.448743670584,34.79,9.68888888888889,9197.9554791248684,38.51,10.697222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,88.937399999999997,5.8608000000000002,1.1017999999999999,0.1215,0.1845,6.6E-3,5.28E-2,4.4600000000000001E-2,7.0300000000000001E-2,7.3000000000000001E-3,1.7873000000000001,1.8250999999999999,0.75570000000000004,{"$f":"P31/0.0041868","v":8302.2833667717587},34.76,{"$f":"P31/3.6","v":9.655555555555555},{"$f":"S31/0.0041868","v":9188.4016432597691},38.47,{"$f":"S31/3.6","v":10.68611111111111},{"$f":"V31/0.0041868","v":11600.745199197478},48.57,{"$f":"V31/3.6","v":13.491666666666667},-15.8,-15.1,2E-3,1.5E-3,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P32/0.0041868","v":8302.2833667717587},34.76,{"$f":"P32/3.6","v":9.655555555555555},{"$f":"S32/0.0041868","v":9188.4016432597691},38.47,{"$f":"S32/3.6","v":10.68611111111111},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9188.4016432597691,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9188.4016432597691,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8302.2833667717587,34.76,9.655555555555555,9188.4016432597691,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,89.614400000000003,5.2862999999999998,1.0314000000000001,0.11550000000000001,0.1777,1.37E-2,4.4699999999999997E-2,3.6999999999999998E-2,6.4600000000000005E-2,6.0000000000000001E-3,1.8492,1.7595000000000001,0.75039999999999996,{"$f":"P36/0.0041868","v":8252.1257284799831},34.549999999999997,{"$f":"P36/3.6","v":9.5972222222222214},{"$f":"S36/0.0041868","v":9135.8555460017196},38.25,{"$f":"S36/3.6","v":10.625},{"$f":"V36/0.0041868","v":11572.083691602178},48.45,{"$f":"V36/3.6","v":13.458333333333334},-15,-15.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P37/0.0041868","v":8252.1257284799831},34.549999999999997,{"$f":"P37/3.6","v":9.5972222222222214},{"$f":"S37/0.0041868","v":9135.8555460017196},38.25,{"$f":"S37/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1257284799831,34.549999999999997,9.5972222222222214,9135.8555460017196,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1257284799831,34.549999999999997,9.5972222222222214,9135.8555460017196,38.25,10.625,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P40/0.0041868","v":8252.1257284799831},34.549999999999997,{"$f":"P40/3.6","v":9.5972222222222214},{"$f":"S40/0.0041868","v":9135.8555460017196},38.25,{"$f":"S40/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P41/0.0041868","v":8252.1257284799831},34.549999999999997,{"$f":"P41/3.6","v":9.5972222222222214},{"$f":"S41/0.0041868","v":9135.8555460017196},38.25,{"$f":"S41/3.6","v":10.625},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8305.794136361259,34.774698890117321,9.6648318436742251,9193.4105076930173,38.490971113609142,10.691936420446984]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null," Начальник  Мринського ВУПЗГ                                                                                                                        Гладких В.М.                                                          03.05.2017р.                                                                        "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач ВХАЛ                                                                                                                                                      Блуд Т.В.                                                            03.05.2017р.                                                                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                     Шкура Ю. Г.                                                       03.05.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 192"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Чернігівська область","ГРС Носівка",38.490562115340381,9193.3129499443767,10.691822809816772]
[null,"ГРС Лихачів",38.491122238928789,9193.4467331669621,10.691978399702441]
[null,"ГРС Мрин",38.496425859315053,9194.713481151377,10.693451627587514]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 192",null,38.490971113609142,9193.4106375039773,10.691936420446984]
[]
[]
[]
["Начальник  Мринського ВУПЗГ                                                                         Гладких В.М.                                                                                       ",null,null,null,null,"03.05.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач ВХАЛ                                                                                                        Блуд Т.В.                                                                                                       ",null,null,null,null,"03.05.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                                    Шкура Ю.Г.",null,null,null,null,"03.05.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]