{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 109"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 109"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ-КРЕМЕНЧУК-КРИВИЙ РІГ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-06-01",null," по","2017-06-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,95.096999999999994,2.7675999999999998,0.9375,0.1457,0.14499999999999999,1.4E-3,2.6499999999999999E-2,1.8499999999999999E-2,1.2200000000000001E-2,5.0000000000000001E-3,0.62150000000000005,0.22239999999999999,0.7077,8276,34.65,9.625,9174,38.409999999999997,10.669444444444443,11966,50.1,13.916666666666666,-20.6,-15.5,null,null,null,100.0003," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276,34.65,9.625,9174,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276,34.65,9.625,9174,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276,34.65,9.625,9174,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276,34.65,9.625,9174,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276,34.65,9.625,9174,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,95.344800000000006,2.6343000000000001,0.8548,0.13739999999999999,0.13239999999999999,1.6999999999999999E-3,2.5700000000000001E-2,1.7500000000000002E-2,1.24E-2,4.7000000000000002E-3,0.62450000000000006,0.20979999999999999,0.70540000000000003,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,11957,50.06,13.905555555555555,-20.6,-14,null,null,null,100,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8255,34.56,9.6,9150,38.31,10.641666666666667,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,95.148799999999994,2.7814000000000001,0.89359999999999995,0.1401,0.13469999999999999,1.1999999999999999E-3,2.5000000000000001E-2,1.72E-2,1.09E-2,5.0000000000000001E-3,0.62819999999999998,0.21379999999999999,0.70679999999999998,8266,34.61,9.6138888888888889,9165,38.369999999999997,10.658333333333333,11964,50.09,13.91388888888889,-21.5,-17.7,null,null,null,99.999900000000025," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.6138888888888889,9165,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.6138888888888889,9165,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.6138888888888889,9165,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.6138888888888889,9165,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.6138888888888889,9165,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.6138888888888889,9165,38.369999999999997,10.658333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,95.341899999999995,2.6309,0.84279999999999999,0.1343,0.12970000000000001,1.1999999999999999E-3,2.47E-2,1.7100000000000001E-2,1.18E-2,5.4000000000000003E-3,0.6603,0.19980000000000001,0.70520000000000005,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,11949,50.03,13.897222222222222,-19.899999999999999,-12.9,"<0,006","<0,02","відсут.",99.999899999999968," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259.0267819572437,34.579285827942499,9.6053571744284696,9155.8379852796334,38.333499186846424,10.648194218568451]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"03.07.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.07.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"03.07.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №109"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Решетилівка",38.333574981688685,9155.8172167189168,10.648215272691301]
[null,"ГРС Остап'є",38.334089736756177,9155.9401638562922,10.648358260210049]
[null,"ГРС Покровське (Жовтневе)",38.33010230174871,9154.9877813532421,10.647250639374642]
[null,"ГРС Ставкове",38.33319026539646,9155.7253288098564,10.648108407054572]
[null,"ГРС Дейкалівка",38.333351767447958,9155.7639029126985,10.648153268735543]
[null,"ГРС Пірки (Комсомольське)",38.33146656976745,9155.313631176019,10.647629602713181]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 109",null,38.333499186846424,9155.7991134316017,10.648194218568451]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"03.07.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F16","v":"03.07.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F16","v":"03.07.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]