{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-06-01",null," по","2017-06-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.64,9179,38.43,10.68,11448,47.93,13.31,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.64,9179,38.43,10.68,11448,47.93,13.31,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.64,9179,38.43,10.68,11448,47.93,13.31,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.64,9179,38.43,10.68,11448,47.93,13.31,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.64,9179,38.43,10.68,11448,47.93,13.31,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":87.140500000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":6.1130000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.4179999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.125},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.247},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":3.5000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":6.6000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":0.13400000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.462},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.214},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.77929999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8314},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.81},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.6694444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9203},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.53},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.702777777777778},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11441},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.9},{"$f":"V16/3.6","v":13.305555555555555},-5.5,-5.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8314},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.81},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.6694444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9203},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.53},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.702777777777778},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11441},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.9},{"$f":"V17/3.6","v":13.305555555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8314},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.81},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.6694444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9203},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.53},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.702777777777778},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11441},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8314},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.81},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.6694444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9203},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.53},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.702777777777778},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11441},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8314},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.81},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.6694444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9203},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.53},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.702777777777778},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11441},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8314},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.81},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.6694444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9203},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.53},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.702777777777778},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11441},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[12,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":88.338899999999995},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":5.6029999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.073},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.10299999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.17199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":3.0999999999999999E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":7.9000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.3859999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.1459999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.76670000000000005},{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11388},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.68},{"$f":"V22/3.6","v":13.244444444444444},-8.5,-8.3000000000000007,null,null,"відсут.",99.999999999999972,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11388},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.68},{"$f":"V23/3.6","v":13.244444444444444},null,null,6.9999999999999999E-4," < 0,0002",null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11388},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.68},13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11388},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.68},13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11388},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.68},13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11388},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.68},13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11388},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.68},13.244444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[19,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":88.893500000000003},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":5.2969999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":1.079},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":0.11},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.17699999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":3.5000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":0.05},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":6.7000000000000004E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":1.4970000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":2.7789999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.7611},{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8207},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.36},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5444444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9088},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.049999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.569444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11431},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.86},{"$f":"V29/3.6","v":13.294444444444444},-8.1,-6.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8207},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.36},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5444444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9088},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.049999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.569444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11431},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.86},{"$f":"V30/3.6","v":13.294444444444444},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8207},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.36},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5444444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9088},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.049999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.569444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11431},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8207},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.36},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5444444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9088},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.049999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.569444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11431},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8207},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.36},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5444444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9088},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.049999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.569444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11431},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8207},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.36},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5444444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9088},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.049999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.569444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11431},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8207},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.36},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5444444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9088},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.049999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.569444444444443},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11431},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[26,{"$f":"[7]Лист1!$D$19","v":88.577200000000005},{"$f":"[7]Лист1!$D$20","v":5.4409999999999998},{"$f":"[7]Лист1!$D$21","v":1.1080000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$22","v":0.107},{"$f":"[7]Лист1!$D$23","v":0.17899999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$24","v":3.8E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$25","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$26","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$27","v":8.5999999999999993E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$29","v":1.492},{"$f":"[7]Лист1!$D$30","v":2.9079999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$F$36","v":0.76439999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11419},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.81},{"$f":"V36/3.6","v":13.280555555555555},-4.5999999999999996,-5.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11419},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.81},{"$f":"V37/3.6","v":13.280555555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11419},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.81},13.280555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11419},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.81},13.280555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11419},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.81},13.280555555555555,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.0494110044619,34.49135781699907,9.5806905046663537,9122.3930779839266,38.192885802689254,10.609861612024957]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                         Сирота В.П.                                                            03.07.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                   Алєксєєнко Н.А.                                                  03.07.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Шило О.Є.                                                            03.07.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",38.183394889690788,9120.1802361924238,10.606498580469664]
[null,"ГРС Оріхівка",38.21500161481687,9127.7295657022387,10.615278226338019]
[null,"ГРС Хорол",38.184021029986553,9120.3297910543479,10.606672508329599]
[null,"ГРС Стайки",38.21197599645005,9127.0068907040877,10.61443777679168]
[null,"ГРС Новачиха",38.207571713306223,9125.9549188666188,10.613214364807284]
[null,"ГРС Ромодан",38.208986564637065,9126.2928589366929,10.613607379065851]
[null,"ГРС Петракиївка",38.211921744306267,9126.9939324710413,10.614422706751741]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",38.211229899793331,9126.8286840254368,10.61423052772037]
[null,"ГРС Семенівка",38.21615764176623,9128.0056850511482,10.615599344935063]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54",null,38.192885802689254,9122.4471597439333,10.609134945191458]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                  ",null,null,null,null,"03.07.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                     31.03.2017 року        ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"03.07.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                  31.03.2017 року",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"03.07.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]