{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 63"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 63"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Єлецьк-Курськ-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-06-01",null," по","2017-06-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295,34.369999999999997,9.65,9188,38.47,10.69,11697,48.98,13.61,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295,34.369999999999997,9.65,9188,38.47,10.69,11697,48.98,13.61,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295,34.369999999999997,9.65,9188,38.47,10.69,11697,48.98,13.61,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295,34.369999999999997,9.65,9188,38.47,10.69,11697,48.98,13.61,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8295,34.369999999999997,9.65,9188,38.47,10.69,11697,48.98,13.61,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":90.691699999999997},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":4.5510000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":1.139},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.129},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":0.21199999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":4.7000000000000002E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":5.91E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":4.8899999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":6.4699999999999994E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":7.9000000000000008E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":2.1040000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$246","v":0.98799999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":0.7409},{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9165},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.658333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11686},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.93},{"$f":"V16/3.6","v":13.591666666666667},-7.9,-5.3,null,null,"відсут.",100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9165},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.658333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11686},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.93},{"$f":"V17/3.6","v":13.591666666666667},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9165},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.658333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11686},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.93},13.591666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9165},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.658333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11686},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.93},13.591666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9165},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.658333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11686},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.93},13.591666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9165},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.658333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11686},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.93},13.591666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[12,{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":90.714299999999994},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":4.5460000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":1.163},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.129},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":0.21199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":4.5999999999999999E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":5.0299999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":6.8099999999999994E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":6.7000000000000002E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":2.0630000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$246","v":0.98199999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":0.74099999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11696},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.97},{"$f":"V22/3.6","v":13.602777777777778},-9,-6.5,null,null,null,100,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11696},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.97},{"$f":"V23/3.6","v":13.602777777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11696},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.97},13.602777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11696},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.97},13.602777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11696},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.97},13.602777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11696},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.97},13.602777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11696},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.97},13.602777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[19,{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":88.502499999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":5.766},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":1.3859999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.13300000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":0.219},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":3.8E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":5.6300000000000003E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":4.6800000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":5.3900000000000003E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":4.7000000000000002E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":1.581},{"$f":"[5]Лист1!$D$246","v":2.2469999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":0.76280000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8230},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.840000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6777777777777789},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11576},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.47},{"$f":"V29/3.6","v":13.463888888888889},-9.5,-5.2,5.0000000000000001E-4,3.0000000000000001E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8230},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.840000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6777777777777789},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11576},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.47},{"$f":"V30/3.6","v":13.463888888888889},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8230},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.840000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6777777777777789},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11576},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.47},13.463888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8230},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.840000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6777777777777789},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11576},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.47},13.463888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8230},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.840000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6777777777777789},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11576},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.47},13.463888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8230},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.840000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6777777777777789},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11576},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.47},13.463888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8230},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.840000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6777777777777789},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9212},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.57},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.713888888888889},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11576},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.47},13.463888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,{"$f":"[7]Лист1!$D$235","v":88.6297},{"$f":"[7]Лист1!$D$236","v":5.6749999999999998},{"$f":"[7]Лист1!$D$237","v":1.3640000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$238","v":0.13300000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$239","v":0.219},{"$f":"[7]Лист1!$D$240","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$241","v":5.67E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$242","v":4.6800000000000001E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$243","v":6.2199999999999998E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$244","v":4.8999999999999998E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$245","v":1.599},{"$f":"[7]Лист1!$D$246","v":2.206},{"$f":"[7]Лист1!$F$252","v":0.76180000000000003},{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8316},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9208},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.549999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.708333333333332},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11578},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.47},{"$f":"V36/3.6","v":13.463888888888889},9.6999999999999993,-4.4000000000000004,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8316},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9208},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.549999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.708333333333332},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11578},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.47},{"$f":"V37/3.6","v":13.463888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8316},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9208},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.549999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.708333333333332},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11578},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.47},13.463888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8316},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9208},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.549999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.708333333333332},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11578},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.47},13.463888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8316},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.82},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6722222222222225},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9208},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.549999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.708333333333332},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11578},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.47},13.463888888888889,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8276.8578985030235,34.670011486051393,9.6503668131598879,9188.7282893665979,38.471320527375596,10.687227418699329]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           03.07.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                  03.07.2017 року                                                 "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        03.07.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лука",38.471740847072354,9188.8175671857589,10.686594679742321]
[null,"ГРC Ісківці",38.471976264917359,9188.8737957728245,10.686660073588156]
[null,"ГРС Безсали",38.469353758795222,9188.247420937827,10.68593159966534]
[null,"ГРС Яцини",38.471197196732092,9188.6877185309531,10.686443665758913]
[null,"ГРС Кейбалівка",38.471507811261191,9188.7619075377097,10.686529947572552]
[null,"ГРС Каплинці",38.475105473304829,9189.6211943664184,10.68752929814023]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63",null,38.471320527375596,9188.7171755494983,10.686477924270999]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"03.07.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"03.07.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"03.07.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]