{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["маршрут 12,6"," розрахунок12,6","додаток12,6","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"маршрут 12,6","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 12"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\""]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 12"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ 2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-06-01",null," по","2017-06-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8285.3493096900002},34.689100000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.6358611111111117},{"$f":"S11*238.8459","v":9174.8830950600004},38.413400000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.670388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.670388888888889},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.670388888888889},null,0,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,9.6358611111111117,9174.8830950600004,38.413400000000003,10.670388888888889,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,9.6358611111111117,9174.8830950600004,38.413400000000003,10.670388888888889,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.323800000000006,5.0517000000000003,1.2778,0.13750000000000001,0.2382,4.4000000000000003E-3,6.2300000000000001E-2,5.67E-2,9.0499999999999997E-2,6.4999999999999997E-3,1.7938000000000001,1.9565999999999999,0.75680000000000003,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,11577,48.4724,{"$f":"V16/3.6","v":13.464555555555556},-7.5,-6.6,null,null,null,99.999800000000022," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.507000000000005,5.07,1.1869000000000001,0.1242,0.20119999999999999,4.3E-3,5.3699999999999998E-2,4.7500000000000001E-2,7.51E-2,6.4000000000000003E-3,1.7693000000000001,1.9544999999999999,0.754,8261,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,11564,48.4146,13.448499999999999,-7.4,-6.8,null,null,null,100.0001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,89.437299999999993,5.0875000000000004,1.1675,0.11990000000000001,0.19139999999999999,4.3E-3,5.2499999999999998E-2,4.6399999999999997E-2,7.2999999999999995E-2,6.6E-3,1.8048,2.0087000000000002,0.75429999999999997,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,11544,48.333100000000002,13.425861111111111,-5.4,-5.2,null,null,null,99.999900000000011," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,89.514499999999998,5.0138999999999996,1.1635,0.1217,0.1976,4.4000000000000003E-3,5.3699999999999998E-2,4.82E-2,8.0500000000000002E-2,7.0000000000000001E-3,1.8062,1.9887999999999999,0.754,8249.761270590001,34.540100000000002,9.5944722222222225,9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.625861111111112},11548,48.347000000000001,13.429722222222223,-5.7,-5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,9.5944722222222225,9136.5960972900011,38.253100000000003,10.625861111111112,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,9.5944722222222225,9136.5960972900011,38.253100000000003,10.625861111111112,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.625861111111112},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.625861111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P41/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.625861111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":8267.3271085547531},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":34.613683743156727},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":9.6149121508768669},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":9155.5392787759592},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":38.332411311125547},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок12,6'!D7:D37)/' розрахунок12,6'!D38","v":10.647892030868212}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                       Байханов М.Д.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок12,6","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,3,5,3],[1,0,1,2],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 12"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Цимбалівка"]
[1,38.413400000000003,4040,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":4040}]
[2,38.413400000000003,2910,2910]
[3,38.413400000000003,2080,2080]
[4,38.413400000000003,1740,1740]
[5,38.413400000000003,1560,1560]
[6,38.423900000000003,1530,1530]
[7,38.423900000000003,1390,1390]
[8,38.423900000000003,1970,1970]
[9,38.423900000000003,2520,2520]
[10,38.423900000000003,3270,3270]
[11,38.423900000000003,2790,2790]
[12,38.305199999999999,3390,3390]
[13,38.305199999999999,3320,3320]
[14,38.305199999999999,3220,3220]
[15,38.305199999999999,1860,1860]
[16,38.305199999999999,1350,1350]
[17,38.305199999999999,0,0]
[18,38.305199999999999,4310,4310]
[19,38.249000000000002,6340,6340]
[20,38.249000000000002,1970,1970]
[21,38.249000000000002,1420,1420]
[22,38.249000000000002,1160,1160]
[23,38.249000000000002,1070,1070]
[24,38.249000000000002,1050,1050]
[25,38.249000000000002,1110,1110]
[26,38.253100000000003,1280,1280]
[27,38.253100000000003,1480,1480]
[28,38.253100000000003,1280,1280]
[29,38.253100000000003,1180,1180]
[30,38.253100000000003,990,990]
[31,38.253100000000003,1082,1082]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":64662},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":64662}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":2478650.3802},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":2478650.3802}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.332411311125547},{"$f":"D39/D38","v":38.332411311125547}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9155.5392787759611},{"$f":"D40*238.8459","v":9155.5392787759611}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.647892030868208},{"$f":"D40/3.6","v":10.647892030868208}]

{"sheet":"додаток12,6","index":2,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №12"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Цимбалівка",38.33,9156,10.65]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 12",null,38.33,9156,10.65]
[]
[]
[]
["Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                         Байханов М.Д.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]