{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт13,6"," розрахунок13,6","додаток13,6","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт13,6","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,2,47,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[45,2,45,27],[0,7,0,25],[0,26,0,28],[1,7,1,25],[2,7,2,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,3,9,3],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[49,2,49,27],[4,27,4,28],[4,22,4,23],[4,20,4,21],[4,25,4,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[0,0,0,2],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,4],[4,0,4,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 13"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\"  ПАТ \" Шепетівкагаз\" та прямими споживачами: АГНКС Шепетівка"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 13"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27-\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ДК",null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-06-01",null," по","2017-06-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8285.3493096900002},34.689100000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.6358611111111117},{"$f":"S11*238.8459","v":9174.8830950600004},38.413400000000003,{"$f":"S11/3.6","v":10.670388888888889},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S12/3.6","v":10.670388888888889},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.6358611111111117},9174.8830950600004,38.413400000000003,{"$f":"S13/3.6","v":10.670388888888889},null,0,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,9.6358611111111117,9174.8830950600004,38.413400000000003,10.670388888888889,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8285.3493096900002,34.689100000000003,9.6358611111111117,9174.8830950600004,38.413400000000003,10.670388888888889,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,89.323800000000006,5.0517000000000003,1.2778,0.13750000000000001,0.2382,4.4000000000000003E-3,6.2300000000000001E-2,5.67E-2,9.0499999999999997E-2,6.4999999999999997E-3,1.7938000000000001,1.9565999999999999,0.75680000000000003,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,11577,48.4724,{"$f":"V16/3.6","v":13.464555555555556},-7.5,-6.6,null,null,null,99.999800000000022," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.6899995100011,34.698900000000002,9.6385833333333331,9177.3909770099999,38.423900000000003,10.673305555555556,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[12,89.507000000000005,5.07,1.1869000000000001,0.1242,0.20119999999999999,4.3E-3,5.3699999999999998E-2,4.7500000000000001E-2,7.51E-2,6.4000000000000003E-3,1.7693000000000001,1.9544999999999999,0.754,8261,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,11564,48.4146,13.448499999999999,-7.4,-6.8,null,null,null,100.0001," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1781046099986,34.587899999999998,9.6077499999999993,9149.0399686799992,38.305199999999999,10.640333333333333,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,89.437299999999993,5.0875000000000004,1.1675,0.11990000000000001,0.19139999999999999,4.3E-3,5.2499999999999998E-2,4.6399999999999997E-2,7.2999999999999995E-2,6.6E-3,1.8048,2.0087000000000002,0.75429999999999997,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,11544,48.333100000000002,13.425861111111111,-5.4,-5.2,null,null,null,99.999900000000011," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8248.8775407600006,34.5364,9.5934444444444438,9135.6168291000013,38.249000000000002,10.624722222222223,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,89.514499999999998,5.0138999999999996,1.1635,0.1217,0.1976,4.4000000000000003E-3,5.3699999999999998E-2,4.82E-2,8.0500000000000002E-2,7.0000000000000001E-3,1.8062,1.9887999999999999,0.754,8249.761270590001,34.540100000000002,9.5944722222222225,9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.625861111111112},11548,48.347000000000001,13.429722222222223,-5.7,-5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,9.5944722222222225,9136.5960972900011,38.253100000000003,10.625861111111112,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,9.5944722222222225,9136.5960972900011,38.253100000000003,10.625861111111112,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P39/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.625861111111112},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P40/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S40/3.6","v":10.625861111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.761270590001,34.540100000000002,{"$f":"P41/3.6","v":9.5944722222222225},9136.5960972900011,38.253100000000003,{"$f":"S41/3.6","v":10.625861111111112},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок13,6'!Q7:Q37)/' розрахунок13,6'!Q38","v":8267.5830313001825},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок13,6'!Q7:Q37)/' розрахунок13,6'!Q38","v":34.614753261788309},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок13,6'!Q7:Q37)/' розрахунок13,6'!Q38","v":9.6152092393856385},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок13,6'!Q7:Q37)/' розрахунок13,6'!Q38","v":9155.8134365873193},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок13,6'!Q7:Q37)/' розрахунок13,6'!Q38","v":38.333559155033939},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок13,6'!Q7:Q37)/' розрахунок13,6'!Q38","v":10.648210876398316}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,null,"Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                       Байханов М.Д.                                                                                       "]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок13,6","index":1,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[4,12,4,15],[3,12,3,15],[3,16,5,16],[1,0,1,11],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 13"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"АГНКС Шепетівка","ГРС Пасічна","ГРС Самчики","ГРС Староконстантинів","ГРС Миролюбне","ГРС Кузьмин","ГРС Щиборівка","ГРС Хролін","ГРС Гриців","ГРС Шепетівка","ГРС Камянка","ГРС Славута","ГРСРадошівка","ГРС Ізяслав"]
[1,38.413400000000003,510,25150,9870,55780,2770,8330,4120,1500,6010,58030,2200,65840,1070,21300,{"$f":"SUM(C7:P7)","v":262480}]
[2,38.413400000000003,860,18580,8760,46420,2050,6040,2990,1050,4530,42120,1500,60540,690,15320,{"$f":"SUM(C8:P8)","v":211450}]
[3,38.413400000000003,1320,13630,7100,38170,1780,4670,2240,870,3630,36320,1210,54880,550,12880,{"$f":"SUM(C9:P9)","v":179250}]
[4,38.413400000000003,1290,10610,5720,29580,1300,3600,1780,660,2570,27170,960,48910,410,9860,144420]
[5,38.413400000000003,1430,8910,5230,28490,1100,3180,1580,580,2180,22910,800,45290,330,8760,130770]
[6,38.423900000000003,900,9520,3780,25900,1170,3050,1500,460,1910,20430,620,37670,320,7920,115150]
[7,38.423900000000003,360,8360,2970,24560,980,2920,1420,470,1730,20220,620,40100,300,7810,112820]
[8,38.423900000000003,360,11370,5090,33390,1440,4360,2060,780,2660,29790,970,53240,480,10420,156410]
[9,38.423900000000003,1050,15360,6820,40640,1750,5680,2600,1200,4170,45200,1560,59150,670,14600,200450]
[10,38.423900000000003,1410,18990,10120,50980,2090,6780,3070,1510,5390,54820,1910,66490,720,17950,242230]
[11,38.423900000000003,1280,17120,3290,45950,1900,6040,2630,1330,5010,48690,1520,53030,620,16040,204450]
[12,38.305199999999999,1250,19610,9110,55790,2290,7760,3490,1310,5330,49960,1490,63630,600,17520,{"$f":"SUM(C18:P18)","v":239140}]
[13,38.305199999999999,930,20380,11930,49140,2310,7460,3420,1300,5580,51560,1660,59220,670,17110,232670]
[14,38.305199999999999,350,19830,11660,47070,2200,6720,3230,1100,4980,43790,1320,60000,520,14870,217640]
[15,38.305199999999999,700,10380,5920,33450,1140,3540,1730,560,2490,25960,890,46090,330,9700,142880]
[16,38.305199999999999,1440,10310,5390,34370,1190,3490,1750,510,2200,24240,780,48360,320,9420,143770]
[17,38.305199999999999,1060,10470,5260,32820,1030,3190,1600,470,2080,23340,720,49670,300,9260,141270]
[18,38.305199999999999,1030,6140,4050,31160,1030,2970,1540,460,1920,22470,760,52930,310,8860,135630]
[19,38.249000000000002,1220,2920,4540,29660,1010,2840,1450,430,1700,19850,700,44960,300,8090,119670]
[20,38.249000000000002,980,8710,4040,28640,820,3080,1530,490,1820,20590,530,51960,350,7600,{"$f":"SUM(C26:P26)","v":131140}]
[21,38.249000000000002,390,8830,3890,28910,1010,3040,1620,560,1820,23390,680,56680,340,8570,139730]
[22,38.249000000000002,580,7470,3970,31110,960,2820,1340,430,1480,18550,570,52730,270,7980,130260]
[23,38.249000000000002,1180,6920,4059.9999999999995,31450,840,2380,1190,400,1410,17830,520,49570,240,7730,125720]
[24,38.249000000000002,1260,7410,3850,28010,640,2460,1230,430,1530,18560,550,48780,270,7320,122300]
[25,38.249000000000002,1260,7780,3210,31320,910,2780,1370,420,1660,19100,610,57070,290,7140,134920]
[26,38.253100000000003,1250,7810,3180,32600,840,2710,1350,420,1520,18530,540,47410,240,6510,124910]
[27,38.253100000000003,880,8660,3380,32159.999999999996,1010,2930,1550,430,1710,19250,640,43440,290,6840,123170]
[28,38.253100000000003,340,7330,3560,28640,870,2660,1280,410,1480,18500,610,43080,300,7020,116080]
[29,38.253100000000003,730,6460,1830,29190,750,2390,1130,320,1260,15770,480,44970,240,6230,111750]
[30,38.253100000000003,1060,6390,1580,27500,720,2250,1130,310,1260,14680,450,41570,240,6210,105350]
[31,38.253100000000003,1721,6156,1613,28465,688,2286,1102,322,1274,14883,447,41575,217,5990,106739]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":30381},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":347566},164773,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":1091315},40588,124406,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":60022},21492,84294,886503,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":28817},1588835,12797,322830,{"$f":"SUM(Q7:Q37)","v":4804619}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1164274.1711000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":13326442.582599999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":6317100.3823000025},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":41829738.96450001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":1556210.7068},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":4769729.0016000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":2301166.5082000005},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":824149.25819999981},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":3232338.0793999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":33990830.199300006},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":1105018.4897},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":60893223.335500002},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,O7:O37)","v":490695.48270000011},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":12377229.492000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":184178146.6539}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.322443997893423},{"$f":"D39/D38","v":38.342192799640927},{"$f":"E39/E38","v":38.338200932798472},{"$f":"F39/F38","v":38.329665554399973},38.341645481423079,38.34002380592576,38.338717606877488,38.346792211055266,38.346004216195695,38.342600306259548,38.34606273033279,38.325706152935958,38.344571594905062,38.33977477929561,{"$f":"Q39/Q38","v":38.333559155033939}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9153.1586268764531},{"$f":"D40*238.8459","v":9157.8755472037574},9156.9221061750904,9154.8834660396606,9157.7448224914278,9157.3574919477633,9157.045511660499,9158.9740977624842,9158.7858884210546,9157.9728784888375,9158.7998642827934,{"$f":"N40*238.8459","v":9153.9377792335272},9158.4437126995344,9157.2980129581611,{"$f":"Q40*238.8459","v":9155.8134365873211}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.645123332748172},{"$f":"D40/3.6","v":10.650609111011368},10.649500259110686,10.647129320666659,10.650457078173078,10.650006612757155,10.649643779688191,10.65188672529313,10.651667837832138,10.650722307294318,10.651684091759108,10.646029486926654,10.651269887473628,10.649937438693225,{"$f":"Q40/3.6","v":10.648210876398316}]

{"sheet":"додаток13,6","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[19,0,19,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,18,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №13"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","АГНКС Шепетівка",38.32,9153,10.65]
[null,"ГРС Пасічна",38.340000000000003,9158,10.65]
[null,"ГРС Самчики",38.340000000000003,9157,10.65]
[null,"ГРС Староконстантинів",38.33,9155,10.65]
[null,"ГРС Миролюбне",38.340000000000003,9158,10.65]
[null,"ГРС Кузьмин",38.340000000000003,9157,10.65]
[null,"ГРС Щиборівка",38.340000000000003,9157,10.65]
[null,"ГРС Хролін",38.35,9159,10.65]
[null,"ГРС Гриців",38.35,9159,10.65]
[null,"ГРС Шепетівка",38.340000000000003,9158,10.65]
[null,"ГРС Кам'янка",38.35,9159,10.65]
[null,"ГРС Славута",38.33,9154,10.65]
[null,"ГРС Радошівка",38.340000000000003,9158,10.65]
[null,"ГРС Ізяслав",38.340000000000003,9157,10.65]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 13",null,38.33,9156,10.65]
[]
[]
[]
["Начальник управління Красилівського ЛВУМГ                         Байханов М.Д.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]