{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 61"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 61"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Гнідинці - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-06-01",null," по","2017-06-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8583,35.93,9.98,9478,39.68,11.02,11390,47.69,13.25,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8583,35.93,9.98,9478,39.68,11.02,11390,47.69,13.25,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8583,35.93,9.98,9478,39.68,11.02,11390,47.69,13.25,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8583,35.93,9.98,9478,39.68,11.02,11390,47.69,13.25,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":78.212900000000005},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":12.116},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.1970000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":5.7000000000000002E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.35699999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":5.1000000000000004E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":0.189},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":0.16700000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":6.6000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":1.7000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":4.7370000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":2.879},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.82840000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8468},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.450000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.8472222222222232},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9354},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":39.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.880555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.22},{"$f":"V15/3.6","v":13.116666666666665},9.3000000000000007,-8.5,3.2000000000000002E-3,"відсут.","відсут.",100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8468},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.450000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.8472222222222232},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9354},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":39.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.880555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.22},{"$f":"V16/3.6","v":13.116666666666665},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8468},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.450000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.8472222222222232},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9354},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":39.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.880555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8468},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.450000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.8472222222222232},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9354},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":39.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.880555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8468},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.450000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.8472222222222232},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9354},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":39.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.880555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8468},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.450000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.8472222222222232},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9354},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":39.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.880555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8468},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":35.450000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.8472222222222232},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9354},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":39.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.880555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11279},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.22},13.116666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[12,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":79.086399999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":10.976000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":1.1120000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":5.2999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.222},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":4.5999999999999999E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":0.221},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":0.2},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":9.1999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":1.9E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":4.93},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":3.0840000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.82389999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8353},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7138888888888886},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9229},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.733333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11159},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.72},{"$f":"V22/3.6","v":12.977777777777778},-9.6,-8.6,null,null,null,100,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8353},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7138888888888886},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9229},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.733333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11159},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.72},{"$f":"V23/3.6","v":12.977777777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8353},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7138888888888886},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9229},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.733333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11159},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8353},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7138888888888886},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9229},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.733333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11159},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8353},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7138888888888886},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9229},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.733333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11159},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8353},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7138888888888886},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9229},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.733333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11159},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8353},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.7138888888888886},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9229},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.733333333333333},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11159},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":46.72},12.977777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[19,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":79.763400000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":10.808},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.127},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":7.2999999999999995E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.312},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":4.5999999999999999E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":0.246},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":0.215},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":0.114},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":1.7000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":4.2460000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.0739999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.82310000000000005},{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8437},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.8111111111111118},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9322},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":39.03},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.841666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11276},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.21},{"$f":"V29/3.6","v":13.113888888888889},-12,-8.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8437},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.8111111111111118},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9322},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":39.03},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.841666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11276},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.21},{"$f":"V30/3.6","v":13.113888888888889},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8437},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.8111111111111118},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9322},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":39.03},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.841666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11276},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.21},13.113888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8437},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.8111111111111118},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9322},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":39.03},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.841666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11276},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.21},13.113888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8437},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.8111111111111118},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9322},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":39.03},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.841666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11276},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.21},13.113888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8437},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.8111111111111118},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9322},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":39.03},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.841666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11276},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.21},13.113888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8437},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":35.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.8111111111111118},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9322},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":39.03},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.841666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11276},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.21},13.113888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,{"$f":"[4]Лист1!$D$19","v":77.510000000000005},{"$f":"[4]Лист1!$D$20","v":13.065},{"$f":"[4]Лист1!$D$21","v":1.484},{"$f":"[4]Лист1!$D$22","v":6.3E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$23","v":0.24099999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$24","v":2E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$25","v":0.186},{"$f":"[4]Лист1!$D$26","v":0.16600000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$27","v":6.9000000000000006E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$28","v":1.2999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$29","v":4.1829999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$30","v":3.0179999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$36","v":0.83430000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8576},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":35.909999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.9749999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9471},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":39.65},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":11.013888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11380},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.65},{"$f":"V36/3.6","v":13.236111111111111},-9,-9.1999999999999993,null,null,null,100,"ОК"]
[27,76.552999999999997,10.401999999999999,4.3819999999999997,0.34799999999999998,0.58599999999999997,4.9000000000000002E-2,6.7000000000000004E-2,4.3999999999999997E-2,1E-3,2.1000000000000001E-2,4.17,3.3769999999999998,0.86250000000000004,8794,36.82,{"$f":"P37/3.6","v":10.227777777777778},9708,40.65,{"$f":"S37/3.6","v":11.291666666666666},11475,48.04,{"$f":"V37/3.6","v":13.344444444444443},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8794,36.82,{"$f":"P38/3.6","v":10.227777777777778},9708,40.65,{"$f":"S38/3.6","v":11.291666666666666},11475,48.04,{"$f":"V38/3.6","v":13.344444444444443},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8794,36.82,10.227777777777778,9708,40.65,11.291666666666666,11475,48.04,13.344444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8794,36.82,10.227777777777778,9708,40.65,11.291666666666666,11475,48.04,13.344444444444443,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8494.2594970900336,35.560898581627647,9.8779450955856198,9382.7385217433075,39.285401211779565,10.91]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           03.07.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                        03.07.2017 року                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                       03.07.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 61"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Чорнуха",39.290126607309936,9384.285650636888,10.91]
[null,"ГРС Вишневе",39.236598836030332,9371.500761930618,10.899055232230648]
["Чернігівська область","ГРС Богдани",39.30284936691573,9387.3244296054181,10.92]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 61",null,39.285401211779565,9383.1570092885813,10.91]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                 ",null,null,null,null,"03.07.2017 року            "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                             ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"03.07.2017 року            "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                      ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"03.07.2017 року            "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]