{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт"," розрахунок","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":50,"n_cols":31,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 642"]
["Філія УМГ \"ХАРКІВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Пролетарським ВУПЗГ та прийнятого  ПАТ \"ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ\""]
["Пролетарське ВУПЗГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 642"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № ПЧ-07-0/1158-2014 чинно до 22.10.2017 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  -відгалудженню Пролетарська СПЗГ-ШДКРІ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"01.07.2017 р.",null," по","31.07.2017 р."]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, мол. % ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8405.6321049300004},35.192700000000002,{"$f":"P11/3.6","v":9.7757500000000004},{"$f":"S11*238.8459","v":9307.8247229999997},38.97,{"$f":"S11/3.6","v":10.824999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8405.6321049300004},35.192700000000002,{"$f":"P12/3.6","v":9.7757500000000004},{"$f":"S12*238.8459","v":9307.8247229999997},38.97,{"$f":"S12/3.6","v":10.824999999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8405.6321049300004,35.192700000000002,9.7757500000000004,9307.8247229999997,38.97,10.824999999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,93.640900000000002,3.3117000000000001,1.2149000000000001,0.19259999999999999,0.25469999999999998,2.9999999999999997E-4,6.2700000000000006E-2,5.0999999999999997E-2,0.1016,9.2999999999999992E-3,0.89800000000000002,0.26229999999999998,0.72299999999999998,8575.5948473699991,35.904299999999999,9.973416666666667,9292.1325473699999,38.904299999999999,10.806749999999999,{"$f":"V14*238.8459","v":11993.121407520001},50.212800000000001,{"$f":"V14/3.6","v":13.948},-9.6,-1.5,1E-4,3.0000000000000001E-3,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8575.5948473699991,35.904299999999999,9.973416666666667,9292.1325473699999,38.904299999999999,10.806749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8575.5948473699991,35.904299999999999,9.973416666666667,9292.1325473699999,38.904299999999999,10.806749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8575.5948473699991,35.904299999999999,9.973416666666667,9292.1325473699999,38.904299999999999,10.806749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8575.5948473699991,35.904299999999999,9.973416666666667,9292.1325473699999,38.904299999999999,10.806749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8575.5948473699991,35.904299999999999,9.973416666666667,9292.1325473699999,38.904299999999999,10.806749999999999,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8575.5948473699991,35.904299999999999,{"$f":"P20/3.6","v":9.973416666666667},9292.1325473699999,38.904299999999999,{"$f":"S20/3.6","v":10.806749999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,93.694199999999995,3.3346,1.218,0.18920000000000001,0.2475,2.0000000000000001E-4,5.9400000000000001E-2,4.6600000000000003E-2,7.7700000000000005E-2,3.8999999999999998E-3,0.86009999999999998,0.26840000000000003,0.72199999999999998,8384.6853194999985,35.104999999999997,9.7513888888888882,9285.3254392199997,38.875799999999998,10.798833333333333,11993.04975375,50.212499999999999,13.947916666666666,-10.4,-2.2999999999999998,null,null,"відсутні",99.999799999999993," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8384.6853194999985,35.104999999999997,9.7513888888888882,9285.3254392199997,38.875799999999998,10.798833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8384.6853194999985,35.104999999999997,9.7513888888888882,9285.3254392199997,38.875799999999998,10.798833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8384.6853194999985,35.104999999999997,9.7513888888888882,9285.3254392199997,38.875799999999998,10.798833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8384.6853194999985,35.104999999999997,9.7513888888888882,9285.3254392199997,38.875799999999998,10.798833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8384.6853194999985,35.104999999999997,{"$f":"P26/3.6","v":9.7513888888888882},9285.3254392199997,38.875799999999998,{"$f":"S26/3.6","v":10.798833333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8384.6853194999985,35.104999999999997,9.7513888888888882,9285.3254392199997,38.875799999999998,10.798833333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,93.839200000000005,3.2238000000000002,1.1884999999999999,0.18340000000000001,0.24479999999999999,2.9999999999999997E-4,6.0100000000000001E-2,4.8000000000000001E-2,9.2999999999999999E-2,3.0999999999999999E-3,0.85419999999999996,0.2616,0.72119999999999995,8378.8097103599994,35.080399999999997,9.7445555555555554,9279.0915612299996,38.849699999999999,10.791583333333334,11991.35394786,50.205399999999997,13.945944444444443,-9.6,-2.6,2.9999999999999997E-4,2E-3,null,100.00000000000003,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.8097103599994,35.080399999999997,9.7445555555555554,9279.0915612299996,38.849699999999999,10.791583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.8097103599994,35.080399999999997,9.7445555555555554,9279.0915612299996,38.849699999999999,10.791583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.8097103599994,35.080399999999997,9.7445555555555554,9279.0915612299996,38.849699999999999,10.791583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.8097103599994,35.080399999999997,9.7445555555555554,9279.0915612299996,38.849699999999999,10.791583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.8097103599994,35.080399999999997,{"$f":"P33/3.6","v":9.7445555555555554},9279.0915612299996,38.849699999999999,{"$f":"S33/3.6","v":10.791583333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8378.8097103599994,35.080399999999997,9.7445555555555554,9279.0915612299996,38.849699999999999,10.791583333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,93.778300000000002,3.3022,1.2087000000000001,0.1867,0.24540000000000001,2.0000000000000001E-4,5.91E-2,4.7500000000000001E-2,4.9700000000000001E-2,3.3999999999999998E-3,0.84860000000000002,0.27029999999999998,0.72070000000000001,8372.9102166299999,35.055700000000002,9.7376944444444451,9272.7621448800001,38.8232,10.784222222222223,11987.054721659999,50.187399999999997,13.940944444444444,-10.3,-2,null,null,"відсутні",100.00010000000002," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.9102166299999,35.055700000000002,9.7376944444444451,9272.7621448800001,38.8232,{"$f":"S36/3.6","v":10.784222222222223},null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.9102166299999,35.055700000000002,9.7376944444444451,9272.7621448800001,38.8232,10.784222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.9102166299999,35.055700000000002,9.7376944444444451,9272.7621448800001,38.8232,10.784222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.9102166299999,35.055700000000002,9.7376944444444451,9272.7621448800001,38.8232,10.784222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8372.9102166299999,35.055700000000002,9.7376944444444451,9272.7621448800001,38.8232,10.784222222222223,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,null,0,0,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":8433.2355255929979},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":35.308269999999993},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9.8078527777777769},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":9285.7672458799025},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":38.877649756097568},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок'!D7:D37)/' розрахунок'!D38","v":10.799347154471544}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[null,"Начальник  Пролетарського ВУПЗГ                                                                                                                                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Андрусів В.М.",null,null,null,null,null,null,"01.08.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                                                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Рекунович В.В.",null,null,null,null,null,null,"01.08.2017 р."]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Інженер з  метрології ІІ кат",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Поліщук О.С.",null,null,null,null,null,null,"01.08.2017 р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок","index":1,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,5,3],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[1,0,1,3]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 642"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Дніпропетровська область","Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"АГРС-1/3"]
[1,{"$f":"паспорт!S11","v":38.97},25,{"$f":"SUM(C7:C7)","v":25}]
[2,{"$f":"паспорт!S12","v":38.97},29,29]
[3,{"$f":"паспорт!S13","v":38.97},31,31]
[4,{"$f":"паспорт!S14","v":38.904299999999999},30,30]
[5,{"$f":"паспорт!S15","v":38.904299999999999},33,33]
[6,{"$f":"паспорт!S16","v":38.904299999999999},31,31]
[7,{"$f":"паспорт!S17","v":38.904299999999999},30,30]
[8,{"$f":"паспорт!S18","v":38.904299999999999},29,29]
[9,{"$f":"паспорт!S19","v":38.904299999999999},29,29]
[10,{"$f":"паспорт!S20","v":38.904299999999999},32,32]
[11,{"$f":"паспорт!S21","v":38.875799999999998},26,26]
[12,{"$f":"паспорт!S22","v":38.875799999999998},24,24]
[13,{"$f":"паспорт!S23","v":38.875799999999998},26,26]
[14,{"$f":"паспорт!S24","v":38.875799999999998},33,33]
[15,{"$f":"паспорт!S25","v":38.875799999999998},32,32]
[16,{"$f":"паспорт!S26","v":38.875799999999998},24,24]
[17,{"$f":"паспорт!S27","v":38.875799999999998},29,29]
[18,{"$f":"паспорт!S28","v":38.849699999999999},24,24]
[19,{"$f":"паспорт!S29","v":38.849699999999999},27,27]
[20,{"$f":"паспорт!S30","v":38.849699999999999},24,24]
[21,{"$f":"паспорт!S31","v":38.849699999999999},25,25]
[22,{"$f":"паспорт!S32","v":38.849699999999999},26,26]
[23,{"$f":"паспорт!S33","v":38.849699999999999},25,25]
[24,{"$f":"паспорт!S34","v":38.849699999999999},23,23]
[25,{"$f":"паспорт!S35","v":38.8232},27,27]
[26,{"$f":"паспорт!S36","v":38.8232},25,25]
[27,{"$f":"паспорт!S37","v":38.8232},24,24]
[28,{"$f":"паспорт!S38","v":38.8232},21,21]
[29,{"$f":"паспорт!S39","v":38.8232},25,25]
[30,{"$f":"паспорт!S40","v":38.8232},31,31]
[31,{"$f":"паспорт!S41","v":0},null,0]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":820},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":820}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":31879.672800000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":31879.672800000004}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.877649756097568},38.877649756097568]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9285.7672458799043},9285.7672458799043]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.799347154471546},10.799347154471546]

{"sheet":"додаток","index":2,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,1,5,2],[2,3,2,5],[2,2,3,2],[2,1,3,1]]}
[null,"Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 642"]
[]
[null,"Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
[null,"Дніпропетровська область","АГРС-1/3 Пролетарська",{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.877649756097568},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9285.7672458799043},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.799347154471546}]
[null,"Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 642",null,{"$f":"' розрахунок'!C40","v":38.877649756097568},{"$f":"' розрахунок'!C41","v":9285.7672458799043},{"$f":"' розрахунок'!C42","v":10.799347154471546}]
[]
[]
[]
[null,"Начальник  Пролетарського ВУПЗГ                                                                                                              ",null,null,"Андрусів В.М.",null,"03.07.2017 р"]
[null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Завідувач лабораторії                                                                                                                                                                  ",null,null,"Рекунович В.В.",null,"03.07.2017 р."]
[null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
[null,"Інженер з метрології ІІ кат",null,null,"Поліщук О.С.",null,"03.07.2017 р."]
[null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]