{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 109"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 109"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ЄЛЕЦЬ-КРЕМЕНЧУК-КРИВИЙ РІГ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.5916666666666668,9143,38.28,10.633333333333333,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,95.219700000000003,2.7109000000000001,0.87139999999999995,0.13700000000000001,0.1331,1.1999999999999999E-3,2.53E-2,1.77E-2,1.12E-2,5.0000000000000001E-3,0.6552,0.21240000000000001,0.70620000000000005,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,11954,50.05,13.902777777777777,-20.100000000000001,-16.3,null,null,null,100.00009999999999,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6027777777777779,9153,38.32,10.644444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,95.761300000000006,2.3309000000000002,0.76880000000000004,0.126,0.121,1.1000000000000001E-3,2.3699999999999999E-2,1.6400000000000001E-2,1.0699999999999999E-2,4.7999999999999996E-3,0.67030000000000001,0.16500000000000001,0.70179999999999998,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,11938,49.98,13.883333333333333,-20.9,-18.600000000000001,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,95.231399999999994,2.7084000000000001,0.87709999999999999,0.13880000000000001,0.13250000000000001,1.2999999999999999E-3,2.52E-2,1.7299999999999999E-2,1.01E-2,4.8999999999999998E-3,0.63770000000000004,0.21529999999999999,0.70620000000000005,8259,34.58,9.6055555555555543,9155,38.33,10.647222222222222,11957,50.06,13.905555555555555,-19.899999999999999,-15.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259,34.58,9.6055555555555543,9155,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259,34.58,9.6055555555555543,9155,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259,34.58,9.6055555555555543,9155,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259,34.58,9.6055555555555543,9155,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259,34.58,9.6055555555555543,9155,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259,34.58,9.6055555555555543,9155,38.33,10.647222222222222,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,95.515299999999996,2.5116999999999998,0.81569999999999998,0.1295,0.12509999999999999,1.1999999999999999E-3,2.46E-2,1.72E-2,1.15E-2,4.7999999999999996E-3,0.64580000000000004,0.19739999999999999,0.70389999999999997,8238,34.49,9.5805555555555557,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,11945,50.01,13.891666666666666,-19.8,-17.7,null,null,null,99.999800000000008," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238,34.49,9.5805555555555557,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238,34.49,9.5805555555555557,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238,34.49,9.5805555555555557,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238,34.49,9.5805555555555557,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238,34.49,9.5805555555555557,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238,34.49,9.5805555555555557,9131,38.229999999999997,10.619444444444444,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,95.745400000000004,2.3553999999999999,0.76539999999999997,0.12280000000000001,0.1193,1.1000000000000001E-3,2.2700000000000001E-2,1.61E-2,9.9000000000000008E-3,5.0000000000000001E-3,0.65849999999999997,0.17849999999999999,0.70189999999999997,8219,34.409999999999997,9.5583333333333318,9112,38.15,10.597222222222221,11935,49.97,13.880555555555555,-19.5,-17.399999999999999,"<0,006","<0,02","відсут.",100.00009999999999," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.6581119408656,34.510106314719764,9.5861406429777105,9137.2421894345116,38.255386573031913,10.626496270286642]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"02.08.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.08.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.08.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №109"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Решетилівка",38.254350759678857,9136.8948361111798,10.626208544355238]
[null,"ГРС Остап'є",38.256350282543828,9137.3724139494352,10.626763967373286]
[null,"ГРС Покровське (Жовтневе)",38.254520378632506,9136.9353489028217,10.626255660731251]
[null,"ГРС Ставкове",38.255030577358809,9137.0572077767847,10.626397382599668]
[null,"ГРС Дейкалівка",38.255382004882371,9137.1411447999344,10.626495001356213]
[null,"ГРС Пірки (Комсомольське)",38.256325074513875,9137.366393114833,10.626756965142743]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 109",null,38.255386573031913,9137.1422358837226,10.626496270286642]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"02.08.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F16","v":"02.08.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F16","v":"02.08.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]