{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ДП \"Укравтогаз\", ПП Костюк В.М."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9136,38.25,10.63,11558,48.39,13.44,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8247,34.53,9.59,9136,38.25,10.63,11558,48.39,13.44,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$73","v":89.813800000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":4.851},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":1.133},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.123},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.2},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":4.1999999999999997E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":5.5E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":0.09},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":1.7709999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":1.9059999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$90","v":0.75190000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11563},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.41},{"$f":"V13/3.6","v":13.447222222222221},4.5,4.5,null,null,null,100.00000000000001,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11563},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.41},{"$f":"V14/3.6","v":13.447222222222221},null,null," < 0,0001"," < 0,0002",null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11563},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.41},13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11563},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.41},13.447222222222221,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11563},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.41},13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11563},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.41},13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11563},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":48.41},13.447222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$73","v":89.828000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":4.8570000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":1.1160000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.121},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":0.19600000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":8.1000000000000003E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":1.758},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":1.9330000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$90","v":0.75149999999999995},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11555},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.38},{"$f":"V20/3.6","v":13.43888888888889},-6.7,-5.2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11555},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.38},{"$f":"V21/3.6","v":13.43888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11555},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.38},13.43888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11555},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.38},13.43888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11555},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.38},13.43888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11555},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.38},13.43888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8240},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.5},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5833333333333339},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11555},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.38},13.43888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$73","v":89.802899999999994},{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":4.8609999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":1.1319999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.124},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":0.20300000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":5.5E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":1.736},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":1.9430000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$F$90","v":0.75209999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11560},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.4},{"$f":"V27/3.6","v":13.444444444444443},-4.7,-5.4,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11560},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.4},{"$f":"V28/3.6","v":13.444444444444443},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11560},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.4},13.444444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11560},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.4},13.444444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11560},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.4},13.444444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11560},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.4},13.444444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8247},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.53},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5916666666666668},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9136},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.625},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11560},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":48.4},13.444444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$D$73","v":89.740899999999996},{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":4.8689999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":1.115},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.123},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.20200000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":9.0999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":1.6919999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":2.0510000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$F$90","v":0.75319999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11546},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.34},{"$f":"V34/3.6","v":13.427777777777779},-4.2,-3.6,null,null,null,99.999999999999972,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11546},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.34},{"$f":"V35/3.6","v":13.427777777777779},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11546},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.34},13.427777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11546},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.34},13.427777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11546},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.34},13.427777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11546},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.34},13.427777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11546},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":48.34},13.427777777777779,null,null,null,null,null,0]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$D$73","v":89.011200000000002},{"$f":"[5]Лист1!$D$74","v":5.1619999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$75","v":1.0720000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$76","v":0.111},{"$f":"[5]Лист1!$D$77","v":0.17599999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$78","v":3.8E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$79","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$80","v":3.9E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$81","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$82","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$83","v":1.464},{"$f":"[5]Лист1!$D$84","v":2.835},{"$f":"[5]Лист1!$F$90","v":0.76080000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":8195},{"$f":"[5]Лист1!$F$91","v":34.31},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":9.5305555555555568},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":9076},{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":10.555555555555555},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":11422},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":47.82},{"$f":"V41/3.6","v":13.283333333333333},-6.4,-6.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.8257754145816,34.511579350795863,9.5864512294914803,9130.9100534695972,38.228418444035299,10.619300893865242]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 02.08.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",38.228260094352827,9130.6631876697866,10.618961137320229]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",38.222939769936666,9129.3924499963159,10.617483269426851]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",38.227206819701358,9130.4116173377079,10.618668561028155]
[null,"ГРС Мгар",0,0,0]
[null,"ГРС Новаки",38.228558609939007,9130.7344868936307,10.619044058316391]
[null,"ГРС Пирятин",38.228752511810256,9130.7807995605817,10.619097919947293]
[null,"ГРС Гребінка",38.228515808267879,9130.7242638899697,10.619032168963299]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,38.228418444035299,9130.7010088422103,10.619005123343138]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"02.08.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"02.08.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"02.08.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]