{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 52"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,11629,48.69,13.53,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9160,38.35,10.65,11629,48.69,13.53,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$234","v":90.2607},{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":4.6609999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":1.1679999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":0.129},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.21099999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":4.3E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":9.0999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":0.01},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":1.929},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.43},{"$f":"[1]Лист1!$F$251","v":0.74690000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8271},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.630000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6194444444444454},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.7},{"$f":"V13/3.6","v":13.527777777777779},4.5,4.5,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8271},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.630000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6194444444444454},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.7},{"$f":"V14/3.6","v":13.527777777777779},3,2.5," < 0,0001"," < 0,0002",null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8271},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.630000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6194444444444454},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,1.6,-0.2,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8271},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.630000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6194444444444454},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,-0.8,-2.6,null,null,"відсут.",0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8271},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.630000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6194444444444454},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,-1.2,-2.7,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8271},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.630000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6194444444444454},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8271},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.630000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6194444444444454},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$234","v":90.271799999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$235","v":4.6639999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$D$236","v":1.1519999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$237","v":0.127},{"$f":"[2]Лист1!$D$238","v":0.20699999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$239","v":4.1999999999999997E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$240","v":5.7000000000000002E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$241","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$242","v":8.6999999999999994E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$243","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$244","v":1.927},{"$f":"[2]Лист1!$D$245","v":1.4450000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$251","v":0.74660000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},{"$f":"V20/3.6","v":13.522222222222222},-6.7,-5.2,null,null,null,100,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},{"$f":"V21/3.6","v":13.522222222222222},-5.2,-3.6,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-4.5,-2.9,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-2.1,-1.8,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-3.9,-3.2,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-4.7,-5.4,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$234","v":90.216700000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":4.6870000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":1.169},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":0.13100000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.217},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":4.3E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":9.4E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":1.0999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":1.899},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.4630000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$F$251","v":0.74760000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11634},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.71},{"$f":"V27/3.6","v":13.530555555555555},-4.7,-5.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11634},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.71},{"$f":"V28/3.6","v":13.530555555555555},-3.7,-4.0999999999999996,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11634},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.71},13.530555555555555,-2.7,-4.5,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11634},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.71},13.530555555555555,-1.3,-2.9,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11634},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.71},13.530555555555555,-1.6,-2.6,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11634},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.71},13.530555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11634},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.71},13.530555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$D$234","v":90.186800000000005},{"$f":"[4]Лист1!$D$235","v":4.68},{"$f":"[4]Лист1!$D$236","v":1.1459999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$237","v":0.13100000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$238","v":0.218},{"$f":"[4]Лист1!$D$239","v":4.1999999999999997E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$240","v":0.06},{"$f":"[4]Лист1!$D$241","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$242","v":9.6000000000000002E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$243","v":0.01},{"$f":"[4]Лист1!$D$244","v":1.875},{"$f":"[4]Лист1!$D$245","v":1.542},{"$f":"[4]Лист1!$F$251","v":0.74819999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8269},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.619999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6166666666666654},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9157},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.65},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.65},{"$f":"V34/3.6","v":13.513888888888888},-4.2,-3.6,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8269},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.619999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6166666666666654},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9157},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.65},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.65},{"$f":"V35/3.6","v":13.513888888888888},-3.8,-1.6,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8269},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.619999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6166666666666654},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9157},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.65},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,-3.1,-1.5,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8269},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.619999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6166666666666654},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9157},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.65},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,-2.6,-1.4,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8269},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.619999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6166666666666654},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9157},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.65},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8269},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.619999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6166666666666654},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9157},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.65},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8269},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.619999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6166666666666654},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9157},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.340000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.65},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,null,null,null,null,null,0]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$D$234","v":89.9876},{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":4.7169999999999996},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":1.1419999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":0.128},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.20499999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":4.4000000000000003E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":5.7000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":4.7E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":8.8999999999999996E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":1.2E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":1.831},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":1.78},{"$f":"[5]Лист1!$F$251","v":0.75029999999999997},{"$f":"[5]Лист1!$F$253","v":8247},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":34.53},{"$f":"[5]Лист1!$F$258","v":9.5916666666666668},{"$f":"[5]Лист1!$F$255","v":9136},{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.25},{"$f":"[5]Лист1!$F$259","v":10.625},{"$f":"[5]Лист1!$F$257","v":11574},{"$f":"[5]Лист1!$F$256","v":48.46},{"$f":"V41/3.6","v":13.46111111111111},-6.4,-6.6,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8267.3854717011745,34.614827459907879,9.6154643299748432,9156.3066095413014,38.335530899909173,10.648563183307743]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                  02.08.2017  року     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       02.08.2017  року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Піски",38.335530899909173,9156.2843797666155,10.648758583308103]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52",null,38.335530899909173,9156.2843797666155,10.648758583308103]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"02.08.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"02.08.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"02.08.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]