{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 62"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого   ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 62"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Уренгой-Помари-Ужгород , Прогрес \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.54,9.59,9147,38.299999999999997,10.64,11953,50.05,13.9,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8251,34.54,9.59,9147,38.299999999999997,10.64,11953,50.05,13.9,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$126","v":95.221800000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":2.7029999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":0.879},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":0.13500000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.13400000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":1.5E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":2.4500000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":1.6899999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":1.2999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":5.3E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":0.65300000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.21299999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$143","v":0.70630000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8258},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9154},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11955},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.05},{"$f":"V13/3.6","v":13.902777777777777},-20.399999999999999,-16,null,null,null,100.00000000000003,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8258},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9154},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11955},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.05},{"$f":"V14/3.6","v":13.902777777777777},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8258},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9154},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11955},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.05},13.902777777777777,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8258},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9154},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11955},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.05},13.902777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8258},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9154},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11955},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.05},13.902777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8258},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9154},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11955},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.05},13.902777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8258},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9154},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.33},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.647222222222222},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11955},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.05},13.902777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[2]Лист1!$D$126","v":95.757199999999997},{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":2.323},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":0.77200000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":0.122},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.12},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":1.6999999999999999E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":2.2700000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":1.55E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":1.1599999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":5.3E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":0.68200000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.16700000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$143","v":0.70179999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8216},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5555555555555554},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.14},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.594444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11934},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.96},{"$f":"V20/3.6","v":13.877777777777778},-21.8,-17.2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8216},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5555555555555554},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.14},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.594444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11934},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.96},{"$f":"V21/3.6","v":13.877777777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8216},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5555555555555554},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.14},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.594444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11934},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.96},13.877777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8216},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5555555555555554},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.14},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.594444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11934},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.96},13.877777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8216},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5555555555555554},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.14},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.594444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11934},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.96},13.877777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8216},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5555555555555554},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.14},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.594444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11934},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.96},13.877777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8216},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5555555555555554},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9110},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.14},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.594444444444445},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11934},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.96},13.877777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$126","v":95.179699999999997},{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":2.73},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":0.89300000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":0.13800000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.13600000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":1.6000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":2.4799999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":1.7000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":1.2999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":5.8999999999999999E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":0.64300000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.218},{"$f":"[3]Лист1!$F$143","v":0.70669999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8262},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.590000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6083333333333343},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9159},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.06},{"$f":"V27/3.6","v":13.905555555555555},-21.8,-15.7,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8262},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.590000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6083333333333343},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9159},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.06},{"$f":"V28/3.6","v":13.905555555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8262},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.590000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6083333333333343},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9159},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8262},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.590000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6083333333333343},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9159},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8262},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.590000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6083333333333343},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9159},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8262},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.590000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6083333333333343},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9159},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8262},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.590000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.6083333333333343},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9159},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11958},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50.06},13.905555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,{"$f":"[4]Лист1!$D$126","v":95.394900000000007},{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":2.476},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":0.81100000000000005},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":0.125},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.122},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":1.6999999999999999E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":2.3599999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":1.6299999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":1.34E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":3.8100000000000002E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":0.77800000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.2},{"$f":"[4]Лист1!$F$143","v":0.70440000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8219},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5583333333333318},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9113},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.15},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.597222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.89},{"$f":"V34/3.6","v":13.858333333333333},-20.100000000000001,-16.2,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8219},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5583333333333318},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9113},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.15},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.597222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.89},{"$f":"V35/3.6","v":13.858333333333333},null,null,1.5E-3,3.0999999999999999E-3,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8219},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5583333333333318},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9113},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.15},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.597222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8219},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5583333333333318},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9113},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.15},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.597222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8219},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5583333333333318},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9113},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.15},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.597222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8219},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5583333333333318},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9113},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.15},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.597222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8219},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.409999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5583333333333318},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9113},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.15},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.597222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0]
[31,{"$f":"[5]Лист1!$D$126","v":95.782200000000003},{"$f":"[5]Лист1!$D$127","v":2.3159999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$128","v":0.76200000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$129","v":0.12},{"$f":"[5]Лист1!$D$130","v":0.12},{"$f":"[5]Лист1!$D$131","v":1.6000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$132","v":2.23E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$133","v":1.54E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$134","v":1.21E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$135","v":5.4000000000000003E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$136","v":0.66500000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$D$137","v":0.17799999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$F$143","v":0.7016},{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":8214},{"$f":"[5]Лист1!$F$144","v":34.39},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":9.5527777777777771},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":9108},{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":38.130000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":10.591666666666667},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":11933},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":49.96},{"$f":"V41/3.6","v":13.877777777777778},-19.2,-15.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8238.9489712165723,34.493201923275905,9.5811906454739422,9134.2296012622428,38.24358678829698,10.62328213560817]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                          02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                     02.08.2017 року                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                   02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 62"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Савинці",38.242734731700679,9134.1203954543071,10.622981869916854]
[null,"ГРС Оржиця",38.243240924307692,9134.2412974831022,10.623122478974359]
[null,"ГРС Вишневе                    (Оржицького р-ну)",38.244077599974091,9134.441134035651,10.623354888881691]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 62",null,38.24358678829698,9134.3239056789025,10.623218552304717]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                        ",null,null,null,null,"02.08.2017 року               "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                               ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"02.08.2017 року               "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"02.08.2017 року               "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]