{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":10,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 63"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 63"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Єлецьк-Курськ-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316,34.82,9.67,9208,38.549999999999997,10.71,11578,48.47,13.46,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8316,34.82,9.67,9208,38.549999999999997,10.71,11578,48.47,13.46,null,null,null,null,null,0]
[3,{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":90.718900000000005},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":4.5209999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":1.177},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.128},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":0.20699999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":4.4999999999999997E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":6.0499999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":5.0200000000000002E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":8.8999999999999999E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":2.0750000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$246","v":0.97799999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":0.74099999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8281},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.67},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6305555555555564},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9173},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.96},{"$f":"V13/3.6","v":13.6},-9.6999999999999993,-4.5,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8281},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.67},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6305555555555564},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9173},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.96},{"$f":"V14/3.6","v":13.6},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8281},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.67},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6305555555555564},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9173},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8281},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.67},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6305555555555564},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9173},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8281},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.67},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6305555555555564},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9173},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8281},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.67},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6305555555555564},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9173},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8281},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.67},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6305555555555564},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9173},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.4},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.666666666666666},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11694},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[10,{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":90.624300000000005},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":4.5389999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":1.1759999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.13},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":0.214},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":4.4000000000000003E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":6.2700000000000006E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":5.28E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":8.14E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":7.4000000000000003E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":2.1179999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$246","v":0.99},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":0.74199999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8284},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9176},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.42},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.672222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11690},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.94},{"$f":"V20/3.6","v":13.594444444444443},-9.6,-4.5999999999999996,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8284},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9176},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.42},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.672222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11690},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.94},{"$f":"V21/3.6","v":13.594444444444443},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8284},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9176},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.42},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.672222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11690},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.94},13.594444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8284},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9176},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.42},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.672222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11690},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.94},13.594444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8284},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9176},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.42},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.672222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11690},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.94},13.594444444444443,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8284},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9176},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.42},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.672222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11690},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.94},13.594444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8284},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9176},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":38.42},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.672222222222222},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11690},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.94},13.594444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":90.7286},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":4.5199999999999996},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":1.1200000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.128},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":0.214},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":4.4000000000000003E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":5.7799999999999997E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":4.82E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":6.6199999999999995E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":8.8000000000000005E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":2.1139999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$246","v":0.99},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":0.74060000000000004},{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9159},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11681},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.91},{"$f":"V27/3.6","v":13.58611111111111},-7.6,-5.0999999999999996,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9159},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11681},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.91},{"$f":"V28/3.6","v":13.58611111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9159},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11681},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.91},13.58611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9159},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11681},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.91},13.58611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9159},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11681},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.91},13.58611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9159},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11681},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.91},13.58611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8269},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":34.619999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":9.6166666666666654},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9159},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":38.35},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":10.652777777777779},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11681},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.91},13.58611111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,{"$f":"[7]Лист1!$D$235","v":90.510599999999997},{"$f":"[7]Лист1!$D$236","v":4.6059999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$237","v":1.2130000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$238","v":0.13400000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$239","v":0.224},{"$f":"[7]Лист1!$D$240","v":4.4999999999999997E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$241","v":6.1199999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$242","v":5.1499999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$243","v":8.14E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$244","v":1.0800000000000001E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$245","v":2.04},{"$f":"[7]Лист1!$D$246","v":1.0629999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$F$252","v":0.74350000000000005},{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8295},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.729999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6472222222222204},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9187},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.47},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.68611111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11693},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.96},{"$f":"V34/3.6","v":13.6},-8.6,-4.5,4.7999999999999996E-3,3.7000000000000002E-3,null,100,"ОК"]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8295},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.729999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6472222222222204},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9187},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.47},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.68611111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11693},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.96},{"$f":"V35/3.6","v":13.6},null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8295},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.729999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6472222222222204},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9187},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.47},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.68611111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11693},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8295},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.729999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6472222222222204},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9187},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.47},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.68611111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11693},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8295},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.729999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6472222222222204},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9187},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.47},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.68611111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11693},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8295},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.729999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6472222222222204},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9187},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.47},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.68611111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11693},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8295},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":34.729999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":9.6472222222222204},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9187},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":38.47},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":10.68611111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11693},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":48.96},13.6,null,null,null,null,null,0]
[31,{"$f":"[9]Лист1!$D$235","v":90.674300000000002},{"$f":"[9]Лист1!$D$236","v":4.4880000000000004},{"$f":"[9]Лист1!$D$237","v":1.1479999999999999},{"$f":"[9]Лист1!$D$238","v":0.13},{"$f":"[9]Лист1!$D$239","v":0.221},{"$f":"[9]Лист1!$D$240","v":4.3E-3},{"$f":"[9]Лист1!$D$241","v":5.9900000000000002E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$242","v":5.0200000000000002E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$243","v":7.6999999999999999E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$244","v":1.03E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$245","v":2.129},{"$f":"[9]Лист1!$D$246","v":1.008},{"$f":"[9]Лист1!$F$252","v":0.74160000000000004},{"$f":"[10]Лист1!$F$199","v":8274},{"$f":"[10]Лист1!$F$198","v":34.64},{"$f":"[10]Лист1!$F$204","v":9.6222222222222218},{"$f":"[10]Лист1!$F$201","v":9164},{"$f":"[10]Лист1!$F$200","v":38.369999999999997},{"$f":"[10]Лист1!$F$205","v":10.658333333333333},{"$f":"[10]Лист1!$F$203","v":11679},{"$f":"[10]Лист1!$F$202","v":48.9},{"$f":"V41/3.6","v":13.583333333333332},-7.1,-3.3,null,null,null,100,"ОК"]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8284.0146443891517,34.682581576805113,9.6339090974651178,9175.5018099473127,38.417045397853819,10.671507504806065]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                   02.08.2017 року                                                 "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                        02.08.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лука",38.416213459187439,9175.5550782517366,10.671170405329844]
[null,"ГРC Ісківці",38.417362600410982,9175.8295459215005,10.671489611225272]
[null,"ГРС Безсали",38.416887552604045,9175.71608270051,10.671357653501124]
[null,"ГРС Яцини",38.418296292998463,9176.0525545678811,10.671748970277351]
[null,"ГРС Кейбалівка",38.41673704878216,9175.680135479719,10.671315846883934]
[null,"ГРС Каплинці",38.417468621964211,9175.8548687348011,10.671519061656726]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63",null,38.417045397853819,9175.7537833912538,10.671401499403839]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"02.08.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"02.08.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"02.08.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]