{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[6,25,9,25],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 136"]
["Філія \"УМГ \"КИЇВТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Харківгаз\""]
["Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 136"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 123/15 чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"ШЕБЕЛИНКА-ПОЛТАВА-КИЇВ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період   з",null,"2017-07-01",null," по","2017-07-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,-3.7,-2.1,null,null,null,0," "]
[6,92.813900000000004,3.9102999999999999,0.92100000000000004,0.1305,0.18640000000000001,5.1000000000000004E-3,5.3499999999999999E-2,4.0899999999999999E-2,5.4100000000000002E-2,5.1000000000000004E-3,1.5656000000000001,0.31369999999999998,0.72289999999999999,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,11861,49.66,13.79,null,null,null,null,null,100.00010000000002," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8293,34.72,9.6444444444444439,9188,38.47,10.68611111111111,null,null,null,-4,-2.6,null,null,"відсут.",0," "]
[13,92.840500000000006,3.8548,0.91490000000000005,0.12989999999999999,0.18820000000000001,4.7000000000000002E-3,5.6000000000000001E-2,4.3999999999999997E-2,8.3799999999999999E-2,5.0000000000000001E-3,1.5615000000000001,0.3165,0.72360000000000002,8300,34.75,9.6527777777777768,9196,38.5,10.694444444444445,11863,49.67,13.797222222222222,null,null,"<0,006","<0,02",null,99.999799999999993," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300,34.75,9.6527777777777768,9196,38.5,10.694444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300,34.75,9.6527777777777768,9196,38.5,10.694444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300,34.75,9.6527777777777768,9196,38.5,10.694444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300,34.75,9.6527777777777768,9196,38.5,10.694444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300,34.75,9.6527777777777768,9196,38.5,10.694444444444445,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8300,34.75,9.6527777777777768,9196,38.5,10.694444444444445,null,null,null,-6.8,-6.2,null,null,null,0," "]
[20,92.820800000000006,3.8748999999999998,0.92020000000000002,0.12889999999999999,0.18609999999999999,4.8999999999999998E-3,5.2600000000000001E-2,4.0500000000000001E-2,6.0999999999999999E-2,5.1000000000000004E-3,1.5773999999999999,0.3276,0.72309999999999997,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,11856,49.64,13.788888888888888,null,null,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8290,34.71,9.6416666666666675,9186,38.46,10.683333333333334,null,null,null,-3.8,-3.3,null,null,null,0," "]
[27,92.815899999999999,3.8696000000000002,0.92430000000000001,0.12920000000000001,0.18729999999999999,4.5999999999999999E-3,5.2999999999999999E-2,4.0599999999999997E-2,5.2999999999999999E-2,5.5999999999999999E-3,1.5842000000000001,0.3327,0.72299999999999998,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,11852,49.62,13.783333333333331,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.6388888888888893,9184,38.450000000000003,10.680555555555555,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8292.1710836984548,34.717470252743063,9.6437417368730731,9187.8969492800661,38.467470252743063,10.685408403539743]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ        ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Герасименко І.М.",null,null,null,null,null,null,"02.08.17р."]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Славінська А.В.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.08.17р."}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Левадний С.А.",null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.08.17р."}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №136"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Харківська область","ГРС Слобожанське (Комінтерн)",38.468635617820844,9188.0758959104751,10.685732116061345]
["Харківська область","ГРС Н-Водолага",38.46741391241622,9187.784096583573,10.68539275344895]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 136",null,38.467470252743063,9187.7975532396449,10.685408403539739]
[]
[]
[]
["Заступник начальника управління Диканського ЛВУМГ ",null,null,"Герасименко І.М.",null,{"$f":"паспорт!V46","v":"02.08.17р."}]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                    ",null,null,"Славінська А.В.",null,{"$f":"F12","v":"02.08.17р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М ",null,null,"Левадний С.А. ",null,{"$f":"F12","v":"02.08.17р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]