{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-08-01",null," по","2017-08-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9047,37.880000000000003,10.52,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9047,37.880000000000003,10.52,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9047,37.880000000000003,10.52,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9047,37.880000000000003,10.52,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,"відсут.",0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9047,37.880000000000003,10.52,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8169,34.200000000000003,9.5,9047,37.880000000000003,10.52,11338,47.47,13.19,null,null,null,null,null,0," "]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":88.240600000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.6230000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.1499999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.105},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.17299999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":3.3999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":6.8000000000000005E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.242},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.3069999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.76839999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8209},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5472222222222207},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9090},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.06},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.572222222222223},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11383},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.66},{"$f":"V17/3.6","v":13.238888888888887},-0.1,-0.3,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8209},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5472222222222207},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9090},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.06},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.572222222222223},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11383},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.66},{"$f":"V18/3.6","v":13.238888888888887},null,null,5.0000000000000001E-4,"˂0,0002",null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8209},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5472222222222207},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9090},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.06},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.572222222222223},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11383},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.66},13.238888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8209},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5472222222222207},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9090},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.06},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.572222222222223},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11383},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.66},13.238888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8209},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5472222222222207},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9090},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.06},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.572222222222223},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11383},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.66},13.238888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8209},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5472222222222207},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9090},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.06},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.572222222222223},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11383},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.66},13.238888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8209},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.369999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5472222222222207},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9090},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.06},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.572222222222223},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11383},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.66},13.238888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[14,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":88.140600000000006},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":5.6269999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.149},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.11},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.17899999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":3.3999999999999998E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":4.7E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":8.2000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.2549999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.3639999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.76990000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9093},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.574999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11374},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.62},{"$f":"V24/3.6","v":13.227777777777776},8.6999999999999993,5.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9093},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.574999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11374},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.62},{"$f":"V25/3.6","v":13.227777777777776},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9093},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.574999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11374},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.62},13.227777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9093},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.574999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11374},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.62},13.227777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9093},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.574999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11374},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.62},13.227777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9093},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.574999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11374},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.62},13.227777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8212},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.380000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5500000000000007},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9093},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.574999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11374},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.62},13.227777777777776,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":88.745599999999996},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":5.3479999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":1.131},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":0.111},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.183},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":3.3999999999999998E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":8.1000000000000003E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":1.419},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":2.8809999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.76339999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8219},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.409999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5583333333333318},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9102},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.11},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.58611111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11434},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.87},{"$f":"V31/3.6","v":13.297222222222221},-0.2,1.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8219},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.409999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5583333333333318},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9102},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.11},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.58611111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11434},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.87},{"$f":"V32/3.6","v":13.297222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8219},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.409999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5583333333333318},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9102},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.11},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.58611111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11434},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.87},13.297222222222221,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8219},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.409999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5583333333333318},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9102},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.11},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.58611111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11434},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.87},13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8219},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.409999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5583333333333318},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9102},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.11},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.58611111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11434},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.87},13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8219},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.409999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5583333333333318},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9102},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.11},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.58611111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11434},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.87},13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8219},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.409999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5583333333333318},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9102},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.11},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.58611111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11434},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.87},13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[28,{"$f":"[7]Лист1!$D$19","v":88.307000000000002},{"$f":"[7]Лист1!$D$20","v":5.5839999999999996},{"$f":"[7]Лист1!$D$21","v":1.079},{"$f":"[7]Лист1!$D$22","v":0.10199999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$23","v":0.16200000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$24","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$25","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$26","v":3.5000000000000003E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$27","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$29","v":1.2490000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$30","v":3.3679999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$F$36","v":0.76759999999999995},{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8188},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.28},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5222222222222221},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9067},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.96},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.544444444444444},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11357},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.55},{"$f":"V38/3.6","v":13.208333333333332},-3.6,-4.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8188},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.28},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5222222222222221},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9067},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.96},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.544444444444444},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11357},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.55},{"$f":"V39/3.6","v":13.208333333333332},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8188},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.28},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5222222222222221},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9067},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.96},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.544444444444444},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11357},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.55},13.208333333333332,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8188},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.28},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5222222222222221},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9067},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.96},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.544444444444444},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11357},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.55},13.208333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8199.9656713627119,34.330459472405749,9.5362387423349286,9080.452846205495,38.019016781174763,10.560339579412952]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                         Сирота В.П.                                                            01.09.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                   Алєксєєнко Н.А.                                                  01.09.2017 року                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                 Шило О.Є.                                                            01.09.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",38.020313796557602,9080.7717471698179,10.561198276821555]
[null,"ГРС Оріхівка",38.027179382068653,9082.4115236132766,10.563105383907958]
[null,"ГРС Хорол",38.014517672443098,9079.3874008863095,10.559588242345304]
[null,"ГРС Стайки",38.027469887104971,9082.4809078361523,10.563186079751381]
[null,"ГРС Новачиха",38.029317117352463,9082.9221003084622,10.563699199264573]
[null,"ГРС Ромодан",38.028533936135453,9082.7350453065919,10.563481648926514]
[null,"ГРС Петракиївка",38.013186166530041,9079.0693840140357,10.559218379591679]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",38.027254795373977,9082.4295353271209,10.563126332048327]
[null,"ГРС Семенівка",38.028283118871805,9082.6751401113415,10.563411977464391]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54",null,38.019016781174763,9080.4619680157812,10.560837994770766]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                  ",null,null,null,null,"01.09.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                     ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"01.09.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"01.09.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]