{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 62"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого   ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 62"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Уренгой-Помари-Ужгород , Прогрес \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-08-01",null," по","2017-08-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9108,38.130000000000003,10.59,11933,49.96,13.88,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9108,38.130000000000003,10.59,11933,49.96,13.88,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9108,38.130000000000003,10.59,11933,49.96,13.88,null,null,null,null,"відсут.",0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9108,38.130000000000003,10.59,11933,49.96,13.88,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9108,38.130000000000003,10.59,11933,49.96,13.88,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8214,34.39,9.5500000000000007,9108,38.130000000000003,10.59,11933,49.96,13.88,null,null,null,null,null,0," "]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$D$126","v":95.871399999999994},{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":2.2759999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":0.72499999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":0.114},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.11700000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":1.4E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":2.1899999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":1.52E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":1.1900000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":6.1999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":0.66400000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.17599999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$143","v":0.70079999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9099},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.090000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.580555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11928},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.94},{"$f":"V17/3.6","v":13.872222222222222},-20.100000000000001,-15.8,null,null,null,100,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9099},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.090000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.580555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11928},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.94},{"$f":"V18/3.6","v":13.872222222222222},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9099},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.090000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.580555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11928},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.94},13.872222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9099},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.090000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.580555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11928},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.94},13.872222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9099},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.090000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.580555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11928},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.94},13.872222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9099},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.090000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.580555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11928},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.94},13.872222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8206},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9099},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.090000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.580555555555556},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11928},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.94},13.872222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$D$126","v":95.555599999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":2.5030000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":0.80100000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":0.124},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.123},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":1.6999999999999999E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":2.2599999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":1.55E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":1.17E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":4.8999999999999998E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":0.65},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.187},{"$f":"[2]Лист1!$F$143","v":0.70340000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},{"$f":"V24/3.6","v":13.891666666666666},-19.8,-15.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},{"$f":"V25/3.6","v":13.891666666666666},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.47},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5749999999999993},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9127},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11944},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50.01},13.891666666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$D$126","v":95.686199999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":2.4049999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":0.77600000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":0.122},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.12},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":1.6000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":2.3E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":1.5800000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":1.2999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":5.4000000000000003E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":0.64800000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.184},{"$f":"[3]Лист1!$F$143","v":0.70240000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9118},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.17},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.602777777777778},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11939},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.99},{"$f":"V31/3.6","v":13.886111111111111},-19.8,-15.4,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9118},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.17},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.602777777777778},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11939},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.99},{"$f":"V32/3.6","v":13.886111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9118},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.17},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.602777777777778},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11939},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.99},13.886111111111111,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9118},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.17},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.602777777777778},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11939},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.99},13.886111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9118},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.17},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.602777777777778},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11939},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.99},13.886111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9118},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.17},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.602777777777778},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11939},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.99},13.886111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9118},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.17},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.602777777777778},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11939},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.99},13.886111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$D$126","v":95.448800000000006},{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":2.581},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":0.83},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":0.125},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.122},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":1.6999999999999999E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":2.1999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":1.4999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":1.12E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":5.3E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":0.63700000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.20100000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$143","v":0.70420000000000005},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8241},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.5},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5833333333333339},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9136},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.25},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.625},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11948},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.02},{"$f":"V38/3.6","v":13.894444444444446},-19.8,-14.8,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8241},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.5},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5833333333333339},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9136},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.25},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.625},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11948},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.02},{"$f":"V39/3.6","v":13.894444444444446},null,null,2.9999999999999997E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8241},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.5},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5833333333333339},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9136},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.25},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.625},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11948},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.02},13.894444444444446,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8241},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.5},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5833333333333339},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9136},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.25},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.625},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11948},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.02},13.894444444444446,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8222.0511631420541,34.424723651649764,9.561914985824167,9116.1941977718161,38.163820474850617,10.600756292566931]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                          01.09.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                     01.09.2017 року                                                     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                    01.09.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 62"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Савинці",38.164134952496944,9116.2669161029444,10.601148597915818]
[null,"ГРС Оржиця",38.164191458455377,9116.2804136812356,10.601164294015382]
[null,"ГРС Вишневе                    (Оржицького р-ну)",38.163373168788745,9116.0849488285676,10.600936991330206]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 62",null,38.163820474850617,9116.1917968275666,10.60106124301406]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                        ",null,null,null,null,"01.09.2017 року               "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                               ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.09.2017 року               "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.09.2017 року               "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]