{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт11,8"," розрахунок11,8","додаток 11,8","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт11,8","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 11"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС -1 Хмельницький,АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\", \"Мотор Січ\" м. Волочиськ"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 11"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ -1, ДК, ДКр",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-08-01",null," по","2017-08-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8269},34.619999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6199999999999992},{"$f":"S11*238.8459","v":9155},38.33,{"$f":"S11/3.6","v":10.65},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.6199999999999992},9155,38.33,{"$f":"S12/3.6","v":10.65},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.6199999999999992},9155,38.33,{"$f":"S13/3.6","v":10.65},null,null,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9155,38.33,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,89.513000000000005,4.9786000000000001,1.2424999999999999,0.13569999999999999,0.22639999999999999,4.4999999999999997E-3,5.7700000000000001E-2,5.3900000000000003E-2,0.1027,7.0000000000000001E-3,1.7164999999999999,1.9623999999999999,0.75560000000000005,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,11582,48.49,{"$f":"V17/3.6","v":13.47},-3.6,-2.7,null,null,null,100.001," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283,34.68,9.6300000000000008,9174,38.409999999999997,10.67,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.588899999999995,4.9485000000000001,1.2030000000000001,0.13089999999999999,0.21540000000000001,4.4999999999999997E-3,5.5E-2,4.9200000000000001E-2,9.4899999999999998E-2,8.0999999999999996E-3,1.7627999999999999,1.9387000000000001,0.75429999999999997,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,11571,48.44,{"$f":"V24/3.6","v":13.46},-5.8,-6,null,null,null,100,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8269,34.619999999999997,9.6199999999999992,9157,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.748199999999997,4.8295000000000003,1.2256,0.13730000000000001,0.22869999999999999,4.7000000000000002E-3,6.08E-2,5.7299999999999997E-2,0.12189999999999999,7.1000000000000004E-3,1.8204,1.7584,0.75349999999999995,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,11605,48.59,{"$f":"V31/3.6","v":13.5},-4.4000000000000004,-4.9000000000000004,null,null,null,100,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,{"$f":"S36/3.6","v":10.68},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8288,34.700000000000003,9.64,9179,38.43,10.68,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,89.567800000000005,5.0011000000000001,1.1867000000000001,0.12609999999999999,0.20469999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2699999999999997E-2,4.7199999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,6.6E-3,1.7413000000000001,1.978,0.754,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,11562,48.41,{"$f":"V38/3.6","v":13.45},-5.0999999999999996,-5.4,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.64},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.64},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.64},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок11,8'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,8'!AQ38","v":8276},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок11,8'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,8'!AQ38","v":34.65},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок11,8'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,8'!AQ38","v":9.6300000000000008},9165,{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок11,8'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,8'!AQ38","v":38.369999999999997},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок11,8'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,8'!AQ38","v":10.66}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                  Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок11,8","index":1,"n_rows":42,"n_cols":43,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,41],[1,0,1,12],[3,42,5,42],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,41]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 11"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Красилів (місто)","ГРС Красилів (цукр. завод)","АГНКС ПП АвтоГаз Красилів","ГРС Печеськи","ГРС Закриниччя","ГРС Чепелівка","ГРС Чернелівка ","ГРС Заслучне","ГРС Яворівці","ГРС Пашутенці","ГРС Митинці","ГРС Хмельницький -1(Лісові Грінівці","АГНКС-1 Хмельницький","ГРС Везденьки","ГРС Черепова","ГРС Грузевиця","ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)","ГРС Малиничі","АГНКС ТОВ ТД \" Сан Ойл\"","ГРС Хмельницький3(Нижні Вовківці)","ГРС Скарженці","ГРС Сутківці","ГРС Глушківці","ГРС Мицівці","ГРС Дунаївці","ГРС Маків","ГРС Кам.Подільська №1 (місто)","ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д)","ГРС Кам.Подільська №2 (ТЕЦ)","ГРС Шмирки","ГРС Купіль","ГРС Базалія","ГРС Теофіполь","ГРС Заруддя","ГРС Ямпіль","ГРС Білогір'я","ГРС Денисівка","ГРС Гарнишівка","ГРС Волочиськ","машзавод \"Мотор Січ\""]
[1,38.33,9081,0,497,1797,320,608,366,898,386,1304,377,154327,457,411,1909,2995,0,2845,1036,0,6459,626,612,5260,11748,2491,22346,44839,0,767,1074,4227,6110,2361,1848,2433,1122,2745,3195,1724,{"$f":"SUM(C7:AP7)","v":301601}]
[2,38.33,8581,0,740,1992,281,587,331,860,352,1198,341,151196,765,397,1544,2870,0,2586,1238,0,4518,2907,682,4994,9787,2269,21334,44239,0,767,1044,2293,5649,2156,1403,2330,1182,2712,3012,1658,290795]
[3,38.33,9689,0,664,1681,327,610,366,861,382,1382,360,145755,434,427,1564,2917,0,2614,1186,0,2363,4643,157,3791,10494,2403,22313,31071,0,760,1024,3784,5194,2452,4319,2645,861,2509,7749,2511,282262]
[4,38.33,8832,0,606,1594,275,563,339,859,340,1332,362,138301,366,406,2853,2762,0,2437,1152,0,2272,4427,910,6491,10694,2416,24434,16003,0,748,1029,2309,5062,2470,3694,2991,879,2460,43398,6283,302349]
[5,38.33,8427,0,526,1910,315,663,402,963,433,1455,401,136632,282,478,2413,3037,0,2895,1411,0,2465,4646,678,5846,9720,2518,23951,11012,0,852,1138,4445,5533,2358,1233,2370,940,2680,11860,0,256888]
[6,38.33,8733,0,518,1671,313,608,353,908,346,1362,351,138655,236,434,1947,2919,0,2700,803,0,2452,4579,584,4037,9685,1701,24562,9606,0,816,1015,2003,5097,1527,2320,2699,894,2436,11390,1182,251442]
[7,38.409999999999997,9200,0,996,1757,319,607,360,924,412,1453,398,153942,301,439,1476,3170,0,2798,1269,0,2230,5087,619,4062,11608,2713,29453,15347,0,857,1110,3919,5811,1216,6417,2641,956,4626,11761,5495,295749]
[8,38.409999999999997,9240,0,715,1886,360,668,394,1040,429,1465,430,156229,642,489,1922,3035,0,2843,1329,0,2302,4994,634,4492,11951,2785,37369,18528,0,947,1199,4549,5806,2147,4287,2579,965,3485,12768,7127,312030]
[9,38.409999999999997,8549,0,729,1910,345,606,342,890,364,1422,398,158269,445,426,2445,2900,0,2721,1637,0,1944,4945,581,3828,11152,2330,36918,20076,0,819,1115,2751,5556,1566,3869,3967,952,7460,11899,4716,310842]
[10,38.409999999999997,10351,0,545,1961,302,649,374,902,366,1380,402,155142,470,409,2237,2790,0,2617,1321,0,4402,3512,562,3975,11702,2779,37967,27634,0,880,1118,2239,5464,1536,5060,4047,976,7857,13976,4834,322738]
[11,38.409999999999997,9466,0,750,1833,289,579,368,908,388,1389,388,141854,184,450,1601,2913,0,2540,1359,0,1051,7136,611,4177,11772,2530,37686,22749,0,833,1056,3935,5622,1997,5509,3080,922,6384,13065,5035,302409]
[12,38.409999999999997,9708,0,558,1829,337,607,390,959,430,1581,439,140614,240,445,1443,3165,0,2888,925,0,1020,7808,672,4441,10358,2748,35944,24101,0,917,1188,2586,6947,1838,1638,3682,1032,3221,12502,911,290112]
[13,38.409999999999997,8621,0,428,1789,320,624,402,1005,403,1532,430,143041,256,495,1465,3208,0,2846,1178,0,485,8500,738,4217,10579,1711,37758,26935,0,971,1152,2245,6563,1756,1245,2746,1036,4966,14058,923,296627]
[14,38.340000000000003,8823,0,914,1879,295,552,325,869,316,1385,350,148893,442,366,1536,2945,0,2957,1375,0,1670,5253,627,4048,10333,2594,34792,27913,0,886,1145,4635,5558,2179,2111,2357,907,3585,12162,4972,301949]
[15,38.340000000000003,9373,0,761,1686,335,600,374,950,444,1375,379,157614,367,378,1413,2954,0,2651,1667,0,2060,4554,582,4346,11209,2980,34961,25642,0,864,1113,5238,5846,3068,2861,2673,1031,2724,12418,4863,312354]
[16,38.340000000000003,10273,0,752,1820,330,632,334,897,385,1440,378,151461,444,445,1312,2900,0,2683,1384,0,2187,4581,607,4270,11563,2877,37872,43825,0,876,1079,5100,5928,2349,2221,2511,988,3086,12635,4876,327301]
[17,38.340000000000003,9391,0,636,2114,352,626,391,956,393,1735,403,157997,215,419,1420,2992,0,2775,1301,0,2289,4923,575,4197,11117,2980,35665,44617,0,975,1200,4315,5458,2060,2899,2498,884,3091,13437,4214,331510]
[18,38.340000000000003,9371,0,632,1908,359,703,439,1033,444,1534,471,156628,291,584,1501,3208,0,2823,1528,0,2147,5285,723,4501,11808,3452,31880,46998,0,1029,1354,4275,6171,2565,1338,2562,1003,3130,10549,4931,329158]
[19,38.340000000000003,7785,0,591,1654,285,540,292,837,353,1635,373,146645,285,363,1123,2671,0,2625,967,0,1623,4858,569,3945,9579,3049,35129,35215,0,772,1027,4046,5077,1818,1093,2098,850,2721,12121,1799,296413]
[20,38.340000000000003,9232,0,650,1807,364,694,358,933,401,1403,381,155790,201,432,1366,3032,0,2945,826,0,1855,5214,588,4191,9658,2474,37992,33581,0,894,1180,2059,5690,2309,1204,2581,943,2845,11600,1316,308989]
[21,38.43,9507,0,987,2028,345,564,367,903,414,1461,374,161926,447,478,1420,3412,0,2615,1781,0,2365,5045,703,4570,11985,3925,36252,42526,0,890,1126,3098,5565,1732,1580,2201,1056,3450,13521,7242,337861]
[22,38.43,9937,0,743,1903,341,645,384,989,417,1548,391,166110,524,481,1506,2935,0,2839,1560,0,2357,3812,610,4679,11248,3982,33497,42656,0,975,1214,4229,6300,1509,1468,2739,1029,4152,12821,5009,337539]
[23,38.43,9957,0,885,2236,416,685,446,1054,456,1663,434,161036,612,537,1490,3109,0,3004,1166,0,2421,5064,685,4591,12328,3839,28104,46642,0,1008,1249,5086,5948,1596,1717,2660,1060,4020,13533,5732,336469]
[24,38.43,9411,0,637,2057,428,698,435,1095,488,1720,494,171571,310,544,1659,3569,0,3158,1342,0,2608,5478,762,4954,12265,3850,29227,45724,0,1116,1282,4316,6325,2359,1534,3081,1154,3893,12906,1028,343478]
[25,38.43,8532,0,586,2026,361,696,419,1045,419,1628,457,161508,147,545,1543,3283,0,3020,1496,0,2336,4978,716,4654,11340,3336,27915,44834,0,1027,1266,3781,7852,1905,1295,2683,1018,3700,12935,3743,329025]
[26,38.43,8753,0,473,2019,368,705,416,1062,467,1658,456,152981,272,537,1491,3230,0,2945,1077,0,2445,5319,725,4862,11370,3344,27547,62711,0,954,1293,3736,10761,1742,1308,2617,1016,3704,12457,1900,338721]
[27,38.43,8919,0,591,2056,415,658,381,1045,403,1536,431,159029,163,530,1534,3303,0,2841,748,0,2342,4708,640,4326,10199,2270,27232,66351,0,1053,1237,2189,7497,1606,1255,2636,1023,3234,12562,1386,338329]
[28,38.299999999999997,9777,0,904,1803,345,621,370,917,407,1488,403,177643,239,431,1568,2777,0,2959,1229,0,2411,5259,564,4090,10559,3797,25275,46782,0,950,1079,3572,5685,1784,1567,1986,892,3632,9950,6818,340533]
[29,38.299999999999997,9994,0,1029,1951,347,673,401,1002,426,1416,405,183612,344,493,1585,3112,0,2952,1909,0,2309,4983,656,6087,11080,4135,24234,45336,0,1005,1163,4466,5946,1857,1325,2552,971,4588,12236,5809,352389]
[30,38.299999999999997,9040,0,821,1970,358,710,404,986,401,1489,426,187445,333,478,1570,4208,0,3100,1333,0,2324,5066,683,4965,12191,3634,27205,51078,0,993,1213,4096,6278,1855,1679,2778,990,4277,12060,5061,363498]
[31,38.299999999999997,9417,0,775,1987,365,702,420,1022,450,1417,441,212919,583,512,1629,3303,0,2984,715,0,2455,5217,669,5920,12288,3396,29375,34789,0,1014,1191,5151,6162,1469,1684,2691,1026,4227,2691,5170,366226]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":285970},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":0},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":21639},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":58514},10512,{"$f":"SUM(H7:H37)","v":19683},11743,{"$f":"SUM(J7:J37)","v":29572},12515,45786,12524,4884765,11297,14259,51485,95624,0,87206,39248,0,74167,153407,19724,142807,343370,91308,956189,1099360,0,28215,35673,114673,188461,61142,72981,84114,30558,117600,383227,118268,{"$f":"SUM(AQ7:AQ37)","v":9807586}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,C7:C37)","v":10972438.140000001},{"$f":"SUMPRODUCT(A7:A37,D7:D37)","v":0},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":830234.24},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":2245208.67},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":403354.87},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":755223.98},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":450581.67},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":1134691.24},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":480206.55},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":1756847.31},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":480556.52},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":187418287.53999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":433442.03},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,P7:P37)","v":547137.36},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,Q7:Q37)","v":1975397.62},3669051.52,0,3346023.16,1505949.18,0,2845436.57,5886620.2000000002,756823.93,5479054.3899999997,13175144.49,3503453.12,36691249.609999999,42183281.159999996,0,1082625.27,1368789.43,4399615.6399999997,7231751.5999999996,2345736.77,2800569.05,3227643.27,1172520.55,4512973.32,14705107.84,4537723.6900000004,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AQ7:AQ37)","v":376310751.5}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.369999999999997},{"$f":"IF(D38=0,\"0\",D39/D38)","v":"0"},{"$f":"E39/E38","v":38.369999999999997},{"$f":"F39/F38","v":38.369999999999997},{"$f":"G39/G38","v":38.369999999999997},{"$f":"H39/H38","v":38.369999999999997},38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,{"$f":"IF(S38=0,\"0\",S39/S38)","v":"0"},38.369999999999997,38.369999999999997,{"$f":"IF(V38=0,\"0\",V39/V38)","v":"0"},38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,{"$f":"IF(AE38=0,\"0\",AE39/AE38)","v":"0"},38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.369999999999997,38.380000000000003,38.369999999999997,38.369999999999997,{"$f":"AQ39/AQ38","v":38.369999999999997}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9165},{"$f":"D40*238.8459","v":0},{"$f":"E40*238.8459","v":9165},{"$f":"F40*238.8459","v":9165},9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,0,9165,9165,0,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,0,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9165,9167,9165,9165,{"$f":"AQ40*238.8459","v":9165}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.66},0,{"$f":"E40/3.6","v":10.66},{"$f":"F40/3.6","v":10.66},10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,0,10.66,10.66,0,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,0,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,10.66,{"$f":"AQ40/3.6","v":10.66}]

{"sheet":"додаток 11,8","index":2,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[45,0,45,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,44,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №11"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Красилів(місто)",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Красилів (цукр. завод)",0,0,0]
[null,"АГНКС ПП АвтоГаз Красилів",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Печеськи",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Закриниччя",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Чепелівка",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Чернелівка",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Заслучне",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Яворівці",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Пашутенці",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Митенці",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Хмельницький-1(Лісові Гринівці)",38.369999999999997,9165,10.66]
[null," АГНКС-1 Хмельницький",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Везденьки",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Черепова",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Грузевиця",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)",0,0,0]
[null,"ГРС Малиничі",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\"",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Хмельницький-3(Нижні Вовківці)",0,0,0]
[null,"ГРС Скарженці",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Сутківці",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Глушківці",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Мицівці",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Дунаївці",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Маків",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(місто)",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(цем.з-д)",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-2(ТЕЦ)",0,0,0]
[null,"ГРС Шмирки",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Купіль",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Базалія",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Теофіполь",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Заруддя",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Ямпіль",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Білогір'я",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Денисівка",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Гарнишівка",38.380000000000003,9167,10.66]
[null,"ГРС Волочиськ",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"\"Мотор Січ\"",38.369999999999997,9165,10.66]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 11",null,38.369999999999997,9165,10.66]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                     Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]