{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт13,8"," розрахунок13,8","додаток13,8","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт13,8","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,2,47,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[45,2,45,27],[0,7,0,25],[0,26,0,28],[1,7,1,25],[2,7,2,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,3,9,3],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[49,2,49,27],[4,27,4,28],[4,22,4,23],[4,20,4,21],[4,25,4,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[0,0,0,2],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,4],[4,0,4,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 13"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\"  ПАТ \" Шепетівкагаз\" та прямими споживачами: АГНКС Шепетівка"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 13"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27-\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ДК",null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-08-01",null," по","31.082017"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8268.845057999999},34.619999999999997,{"$f":"P11/3.6","v":9.6166666666666654},{"$f":"S11*238.8459","v":9154.963346999999},38.33,{"$f":"S11/3.6","v":10.647222222222222},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,{"$f":"P12/3.6","v":9.6166666666666654},9154.963346999999,38.33,{"$f":"S12/3.6","v":10.647222222222222},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,{"$f":"P13/3.6","v":9.6166666666666654},9154.963346999999,38.33,{"$f":"S13/3.6","v":10.647222222222222},null,null,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9154.963346999999,38.33,10.647222222222222,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,89.513000000000005,4.9786000000000001,1.2424999999999999,0.13569999999999999,0.22639999999999999,4.4999999999999997E-3,5.7700000000000001E-2,5.3900000000000003E-2,0.1027,7.0000000000000001E-3,1.7164999999999999,1.9623999999999999,0.75560000000000005,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,11582,48.49,{"$f":"V17/3.6","v":13.469444444444445},-3.6,-2.7,null,null,null,100.0009," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8283.1758119999995,34.68,9.6333333333333329,9174.0710189999991,38.409999999999997,10.669444444444443,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,89.588899999999995,4.9485000000000001,1.2030000000000001,0.13089999999999999,0.21540000000000001,4.4999999999999997E-3,5.5E-2,4.9200000000000001E-2,9.4899999999999998E-2,8.0999999999999996E-3,1.7627999999999999,1.9387000000000001,0.75429999999999997,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,11571,48.44,{"$f":"V24/3.6","v":13.455555555555554},-5.8,-6,null,null,null,99.999899999999982," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,0,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8268.845057999999,34.619999999999997,9.6166666666666654,9157.3518060000006,38.340000000000003,10.65,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,89.748199999999997,4.8295000000000003,1.2256,0.13730000000000001,0.22869999999999999,4.7000000000000002E-3,6.08E-2,5.7299999999999997E-2,0.12189999999999999,7.1000000000000004E-3,1.8204,1.7584,0.75349999999999995,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,11605,48.59,{"$f":"V31/3.6","v":13.497222222222224},-4.4000000000000004,-4.9000000000000004,null,null,null,99.999899999999982," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,{"$f":"S36/3.6","v":10.674999999999999},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287.9527300000009,34.700000000000003,9.6388888888888893,9178.8479370000005,38.43,10.674999999999999,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,89.567800000000005,5.0011000000000001,1.1867000000000001,0.12609999999999999,0.20469999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2699999999999997E-2,4.7199999999999999E-2,8.3400000000000002E-2,6.6E-3,1.7413000000000001,1.978,0.754,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11562,48.41,{"$f":"V38/3.6","v":13.447222222222221},-5.0999999999999996,-5.4,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,{"$f":"P39/3.6","v":9.6083333333333343},9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S39/3.6","v":10.638888888888888},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,{"$f":"P40/3.6","v":9.6083333333333343},9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S40/3.6","v":10.638888888888888},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,{"$f":"P41/3.6","v":9.6083333333333343},9147.7979699999996,38.299999999999997,{"$f":"S41/3.6","v":10.638888888888888},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок13,8'!Q7:Q37)/' розрахунок13,8'!Q38","v":8275.4615797533443},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок13,8'!Q7:Q37)/' розрахунок13,8'!Q38","v":34.647702052885755},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок13,8'!Q7:Q37)/' розрахунок13,8'!Q38","v":9.6243616813571524},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок13,8'!Q7:Q37)/' розрахунок13,8'!Q38","v":9164.3069367414701},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок13,8'!Q7:Q37)/' розрахунок13,8'!Q38","v":38.369119740977233},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок13,8'!Q7:Q37)/' розрахунок13,8'!Q38","v":10.658088816938116}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                             Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок13,8","index":1,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,12,4,15],[3,12,3,15],[3,16,5,16],[1,0,1,11],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 13"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"АГНКС Шепетівка","ГРС Пасічна","ГРС Самчики","ГРС Староконстантинів","ГРС Миролюбне","ГРС Кузьмин","ГРС Щиборівка","ГРС Хролін","ГРС Гриців","ГРС Шепетівка","ГРС Камянка","ГРС Славута","ГРСРадошівка","ГРС Ізяслав"]
[1,38.33,1129,5938,4258,27182,716,1918,886,265,1452,14496,431,42159,250,6938,{"$f":"SUM(C7:P7)","v":108018}]
[2,38.33,1167,5778,3760,24882,665,1850,774,236,1404,13404,392,40947,242,5714,{"$f":"SUM(C8:P8)","v":101215}]
[3,38.33,1382,5872,3718,24902,713,1944,840,239,1263,13638,402,37541,258,5608,{"$f":"SUM(C9:P9)","v":98320}]
[4,38.33,1164,5475,3501,21986,846,1898,840,227,1279,12643,410,39931,264,5429,95893]
[5,38.33,770,6004,3867,19680,628,1978,877,252,1484,13245,493,41102,262,5711,96353]
[6,38.33,365,5858,2261,18901,629,1878,816,242,1255,13260,400,41434,256,6179,93734]
[7,38.409999999999997,880,5850,2687,24211,675,1999,885,269,1326,13979,449,47923,274,6490,107897]
[8,38.409999999999997,1327,6229,3506,23267,708,2158,930,261,1400,13978,467,44997,276,5866,105370]
[9,38.409999999999997,1335,6258,4313,33097,654,1950,816,232,1336,16584,482,39504,264,7282,114107]
[10,38.409999999999997,1281,6352,3635,32651.000000000004,769,2023.0000000000002,925,279,1321,16669,448,45882,273,8223,120731]
[11,38.409999999999997,1084,5805,3713,24315,669,1961,893,271,1297,15466,431,45525,270,8433,110133]
[12,38.409999999999997,854,6292,2297,24154,701,2089,1012,265,1351,14827,503,40420,271,6845,{"$f":"SUM(C18:P18)","v":101881}]
[13,38.409999999999997,314,5946,2793,24129,681,2041.9999999999998,893,278,1289,14146,464,43374,280,6709,103338]
[14,38.340000000000003,560,5861,3814,30230,647,1909,874,254,1276,17137,421,40915,243,8701,112842]
[15,38.340000000000003,1203,6285,3378,25920,703,2058,932,275,1342,14321,467,31520,266,5958,94628]
[16,38.340000000000003,1429,5894,3914,23915,654,2048,861,279,1659,14234,486,45972,276,5760,107381]
[17,38.340000000000003,1470,6194,3569,27811,634,2074,916,301,1714,14221,412,45843,260,5851,111270]
[18,38.340000000000003,1266,6643,3550,28692,690,2207,989,309,1725,15024,421,43125,290,5904,110835]
[19,38.340000000000003,1014.9999999999999,5659,2065,21195,601,1792,789,221,1596,12637,400,36320,266,5081,89637]
[20,38.340000000000003,291,5908,2908,24236,658,2023.0000000000002,875,280,1640,16042.000000000002,404,45825,266,5766,{"$f":"SUM(C26:P26)","v":107122}]
[21,38.43,732,6147,10408,14616,740,2025.9999999999998,876,293,1936,14919,400,38955,281,5872,98201]
[22,38.43,1056,6308,5868,14571,709,2125,972,317,2045,14774,442,28693,298,5913,84091]
[23,38.43,1231,7239,2623,23552,753,2383,1022.9999999999999,337,2309,15706,497,29836,319,6776,94584]
[24,38.43,971,7125,2544,21592,785,2334,1074,320,2367,16102,517,27577,331,7040,90679]
[25,38.43,786,6933,2509,21335,772,2247,990,316,2103,15133,526,28869,310,6087,88916]
[26,38.43,746,6957,2452,26928,754,2172,1044,292,1632,15524,511,23603,287,5594,88496]
[27,38.43,292,6635,2409,30382,676,2254,988,260,1964,15416,469,27836,262,5828,95671]
[28,38.299999999999997,807,6331,3110,27728,649,2007.0000000000002,941,298,1495,14723,412,28542,315,5161,92519]
[29,38.299999999999997,961,1040,4781,29614,694,2287,999,324,1302,11809,496,29001,314,5506,89128]
[30,38.299999999999997,1117,2137,3911,29506,705,2306,983,316,1322,16120.999999999998,511,30170,303,5713,95121]
[31,38.299999999999997,1749,5136,4425,23927,715,2303,1018,330,1269,17248,546,29170,299,5875,94010]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":30734},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":182089},112547,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":769107},21593,64243,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":28531},8638,48153,457426,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":14110},1162511,8626,193813,{"$f":"SUM(Q7:Q37)","v":3102121}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1179114.9400000002},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":6987609.4499999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":4318388.5},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":29508531.57},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":828530.12999999989},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":2465000.0699999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":1094742.3799999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":331437.59000000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":1847833.5700000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":17551587.029999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":541403.17999999993},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":44603582.239999995},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,O7:O37)","v":330977.75999999995},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":7436913.6900000004},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":119025652.10000002}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.365163662393449},{"$f":"D39/D38","v":38.374692869970175},{"$f":"E39/E38","v":38.369645570295077},{"$f":"F39/F38","v":38.367264333831315},38.370311211966836,38.369940226950796,38.370277242297846,38.369714054179212,38.374214898344867,38.370331004359173,38.37017576187101,38.368309839648823,38.369784372826331,38.371593701144917,{"$f":"Q39/Q38","v":38.369119740977233}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9163.36204359166},{"$f":"D40*238.8459","v":9165.6380557516095},9164.4325289181415,9163.8637803518413,9164.5915147023097,9164.5029064522678,9164.5834011861461,9164.4488860130823,9165.5238941885891,9164.5962420340711,9164.5591630022664,{"$f":"N40*238.8459","v":9164.113495129779},9164.4656813336405,9164.8978319842881,{"$f":"Q40*238.8459","v":9164.3069367414737}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.656989906220403},{"$f":"D40/3.6","v":10.659636908325048},10.65823488063752,10.657573426064253,10.658419781101898,10.658316729708554,10.658410345082734,10.65825390393867,10.65950413842913,10.658425278988659,10.65838215607528,10.657863844346895,10.658273436896202,10.65877602809581,{"$f":"Q40/3.6","v":10.65808881693812}]

{"sheet":"додаток13,8","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[19,0,19,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,18,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №13"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","АГНКС Шепетівка",38.369999999999997,9163,10.66]
[null,"ГРС Пасічна",38.369999999999997,9166,10.66]
[null,"ГРС Самчики",38.369999999999997,9164,10.66]
[null,"ГРС Староконстантинів",38.369999999999997,9164,10.66]
[null,"ГРС Миролюбне",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Кузьмин",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Щиборівка",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Хролін",38.369999999999997,9164,10.66]
[null,"ГРС Гриців",38.369999999999997,9166,10.66]
[null,"ГРС Шепетівка",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Кам'янка",38.369999999999997,9165,10.66]
[null,"ГРС Славута",38.369999999999997,9164,10.66]
[null,"ГРС Радошівка",38.369999999999997,9164,10.66]
[null,"ГРС Ізяслав",38.369999999999997,9165,10.66]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 13",null,38.369999999999997,9164,10.66]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                        Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]