{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 61"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 61"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Гнідинці - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-08-01",null," по","2017-08-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289,34.700000000000003,9.64,9173,38.409999999999997,10.67,11534,48.29,13.41,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289,34.700000000000003,9.64,9173,38.409999999999997,10.67,11534,48.29,13.41,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289,34.700000000000003,9.64,9173,38.409999999999997,10.67,11534,48.29,13.41,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289,34.700000000000003,9.64,9173,38.409999999999997,10.67,11534,48.29,13.41,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289,34.700000000000003,9.64,9173,38.409999999999997,10.67,11534,48.29,13.41,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8289,34.700000000000003,9.64,9173,38.409999999999997,10.67,11534,48.29,13.41,null,null,null,null,null,0," "]
[7,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":89.168999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.21},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.254},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.14000000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.221},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":0.06},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":6.6000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":0.01},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.8340000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":1.9810000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.75680000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8276},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.65},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9161},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.655555555555555},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11557},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":48.39},{"$f":"V17/3.6","v":13.441666666666666},null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8276},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.65},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9161},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.655555555555555},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11557},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":48.39},{"$f":"V18/3.6","v":13.441666666666666},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8276},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.65},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9161},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.655555555555555},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11557},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8276},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.65},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9161},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.655555555555555},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11557},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8276},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.65},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9161},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.655555555555555},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11557},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8276},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.65},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9161},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.655555555555555},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11557},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8276},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.65},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.625},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9161},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.655555555555555},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11557},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":48.39},13.441666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[14,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":89.543000000000006},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":5.0510000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":1.242},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":0.14399999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.23},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":6.3E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":6.9000000000000006E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":1.728},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":1.863},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.75429999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8288},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.6388888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11592},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.54},{"$f":"V24/3.6","v":13.483333333333333},null,null,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8288},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.6388888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11592},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.54},{"$f":"V25/3.6","v":13.483333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8288},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.6388888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11592},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.54},13.483333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8288},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.6388888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11592},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.54},13.483333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8288},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.6388888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11592},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.54},13.483333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8288},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.6388888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11592},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.54},13.483333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8288},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.700000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.6388888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11592},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":48.54},13.483333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":88.421000000000006},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":5.5430000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.196},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.128},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.20300000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":5.5E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":6.8000000000000005E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.4650000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":2.8639999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.76580000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8242},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.51},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5861111111111104},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9122},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.608333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11440},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.9},{"$f":"V31/3.6","v":13.305555555555555},null,null,null,null,null,100.00000000000004,"ОК"]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8242},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.51},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5861111111111104},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9122},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.608333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11440},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.9},{"$f":"V32/3.6","v":13.305555555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8242},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.51},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5861111111111104},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9122},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.608333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11440},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8242},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.51},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5861111111111104},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9122},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.608333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11440},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8242},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.51},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5861111111111104},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9122},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.608333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11440},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8242},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.51},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5861111111111104},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9122},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.608333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11440},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8242},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.51},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.5861111111111104},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9122},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":38.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.608333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11440},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.9},13.305555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[28,{"$f":"[4]Лист1!$D$19","v":88.488},{"$f":"[4]Лист1!$D$20","v":5.5170000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$D$21","v":1.1839999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$22","v":0.125},{"$f":"[4]Лист1!$D$23","v":0.187},{"$f":"[4]Лист1!$D$24","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$25","v":5.2999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$26","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$27","v":6.0999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$28","v":1.4999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$29","v":1.476},{"$f":"[4]Лист1!$D$30","v":2.8490000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$F$36","v":0.76480000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9111},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.594444444444445},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11434},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.87},{"$f":"V38/3.6","v":13.297222222222221},null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9111},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.594444444444445},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11434},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.87},{"$f":"V39/3.6","v":13.297222222222221},null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9111},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.594444444444445},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11434},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.87},13.297222222222221,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8231},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.46},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.5722222222222229},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9111},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":38.14},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.594444444444445},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11434},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.87},13.297222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266.1892382947772,34.608450123090194,9.6136499936650281,9149.3100896312062,38.306917301413847,10.64]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                           01.09.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                        01.09.2017 року                                                   "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                       01.09.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 61"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Чорнуха",38.307337400885743,9149.5504781182153,10.64]
[null,"ГРС Вишневе",38.305271531874773,9149.0570537750082,10.640353203298547]
["Чернігівська область","ГРС Богдани",38.30226789210586,9148.3396467311268,10.64]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 61",null,38.306917301413847,9149.4501390817622,10.64]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                 ",null,null,null,null,"01.09.2017 року            "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                             ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.09.2017 року            "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                      ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.09.2017 року            "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]