{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 206"]
["Філія \"УМГ \"Лівітрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Дашавським ВУПЗГ  та прийнятого ПАТ \"Львівгаз\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Маршрут №206"]
["Дашавське ВУПЗГ"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № РЛ 036/15 чинне до 15 квітня 2019 р.                                                                      ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Івацевичі- Долина ІІІ,Івацевичі-Долина ІІ\"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,{"$f":"P11/3.6","v":9.6111111111111107},{"$f":"S11*238.8459","v":9152.5748879999992},38.32,{"$f":"S11/3.6","v":10.644444444444444},11567,48.43,{"$f":"V11/3.6","v":13.452777777777778},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P12*238.8459","v":8264.0681400000012},34.6,9.6111111111111107,{"$f":"S12*238.8459","v":9152.5748879999992},38.32,10.644444444444444,11567,48.43,13.452777777777778,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11567,48.43,13.452777777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8264.0681400000012,34.6,9.6111111111111107,9152.5748879999992,38.32,10.644444444444444,11567,48.43,13.452777777777778,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,94.215999999999994,2.9980000000000002,0.88149999999999995,0.13089999999999999,0.1429,1.6999999999999999E-3,3.1199999999999999E-2,2.4899999999999999E-2,3.7100000000000001E-2,9.7999999999999997E-3,0.97619999999999996,0.54979999999999996,0.7147,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11849.84,49.61,13.780555555555555,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11850,49.61,13.780555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8235.4066320000002,34.479999999999997,9.5777777777777775,9126.3018389999997,38.21,10.613888888888889,11850,49.61,13.780555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[8,90.1571,4.7358000000000002,1.1267,0.126,0.19489999999999999,3.3E-3,5.5199999999999999E-2,4.3999999999999997E-2,7.7399999999999997E-2,5.7000000000000002E-3,1.67,1.8039000000000001,0.749,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11584.77,48.5,13.472222222222221,null,null,null,null,null,100,"ОК"]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11585,48.5,13.472222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,{"$f":"P20/3.6","v":9.5944444444444432},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S20/3.6","v":10.622222222222222},11585,48.5,13.472222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11585,48.5,13.472222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[12,90.363,4.6559999999999997,1.1162000000000001,0.1249,0.19139999999999999,3.2000000000000002E-3,5.3199999999999997E-2,4.2000000000000003E-2,7.3200000000000001E-2,7.4000000000000003E-3,1.6076999999999999,1.7618,0.74729999999999996,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11596.49,48.55,13.486111111111111,null,null,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11596,48.55,13.486111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11596,48.55,13.486111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11596,48.55,13.486111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,{"$f":"P26/3.6","v":9.5944444444444432},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S26/3.6","v":10.622222222222222},11596,48.55,13.486111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11596,48.55,13.486111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11596,48.55,13.486111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[19,90.597099999999998,4.5450999999999997,1.1036999999999999,0.1255,0.19089999999999999,3.0999999999999999E-3,5.3800000000000001E-2,4.2700000000000002E-2,7.3400000000000007E-2,5.1000000000000004E-3,1.5588,1.7008000000000001,0.74550000000000005,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11611.52,48.61,13.502777777777776,null,null,0,0,0,100.00000000000001,"ОК"]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11612,48.61,13.502777777777776,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11612,48.61,13.502777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11612,48.61,13.502777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,{"$f":"P33/3.6","v":9.5944444444444432},9133.4672160000009,38.24,{"$f":"S33/3.6","v":10.622222222222222},11612,48.61,13.502777777777776,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11612,48.61,13.502777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8249.7373860000007,34.54,9.5944444444444432,9133.4672160000009,38.24,10.622222222222222,11612,48.61,13.502777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[26,91.656999999999996,4.0560999999999998,1.0308999999999999,0.1245,0.1779,2.8E-3,4.9000000000000002E-2,3.9E-2,7.2800000000000004E-2,5.4999999999999997E-3,1.3583000000000001,1.4261999999999999,0.73709999999999998,8244,34.51,9.5861111111111104,9129,38.22,{"$f":"S36/3.6","v":10.616666666666665},11670,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.51,9.5861111111111104,9129,38.22,10.616666666666665,11670,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.51,9.5861111111111104,9129,38.22,10.616666666666665,11670,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.51,{"$f":"P39/3.6","v":9.5861111111111104},9129,38.22,{"$f":"S39/3.6","v":10.616666666666665},11670,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8244,34.51,{"$f":"P40/3.6","v":9.5861111111111104},9129,38.22,{"$f":"S40/3.6","v":10.616666666666665},11670,48.86,13.572222222222221,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,'[1] розрахунок'!E7:E37)/'[1] розрахунок'!E38","v":8248.5270028972682},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,'[1] розрахунок'!E7:E37)/'[1] розрахунок'!E38","v":34.534315802156584},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,'[1] розрахунок'!E7:E37)/'[1] розрахунок'!E38","v":9.5928655005990464},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,'[1] розрахунок'!E7:E37)/'[1] розрахунок'!E38","v":9133.1893120963068},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,'[1] розрахунок'!E7:E37)/'[1] розрахунок'!E38","v":38.23870275142837},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,'[1] розрахунок'!E7:E37)/'[1] розрахунок'!E38","v":10.621861875396768}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Начальник управління Дашавського ВУПЗГ                                                                                                      Штинда М.В.                                                                   0210.2017р.                    "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Технік-лаборантІі кат.                                                                                                                                    Гойсак О.П                                                                            02.10.2017р.                           "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Провідний диспетчер з транспортування газу                                                                                                     Гук  П.М.                                                                          02.10.2017р."]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу ",null,null,"Маршруту №206"]
[]
["Область","ПСГ прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Львівська область","АГРС-120",38.24,9133,10.62]
[null,null,0,0,0]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння Маршруту №206",null,38.24,9133,10.62]
[]
[]
[]
["Начальник управління Дашавського ВУПЗГ                                        Штинда М.В.                                                                                      ",null,null,null,"                              02.10.2017р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Технік-лаборантІІ кат.                                                                            Гойсак О.П.                                                                                                    ",null,null,null,"                               02.10.2017р."]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Провідний диспетчер з транспортування газу",null,"                                    Гук П.М.",null,"                                02.10.2017р."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]