{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,21,49,23],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\",ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\",  ДП \"Укравтогаз\", ПП Костюк В.М."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5399999999999991,9088,38.049999999999997,10.57,11431,47.86,13.29,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5399999999999991,9088,38.049999999999997,10.57,11431,47.86,13.29,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8207,34.36,9.5399999999999991,9088,38.049999999999997,10.57,11431,47.86,13.29,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$D$73","v":89.040099999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":5.1660000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":1.105},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.114},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.182},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":0.04},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":7.5999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":1.405},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":2.8149999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$90","v":0.76100000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},{"$f":"V14/3.6","v":13.302777777777777},-2.6,-3.5,null,null,"відсут.",100.00000000000001,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},{"$f":"V15/3.6","v":13.302777777777777},null,null,3.7000000000000002E-3,"˂0,0002",null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8209},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.369999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5472222222222207},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9093},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.07},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.574999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11438},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.89},13.302777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$D$73","v":89.277199999999993},{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":5.085},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":1.0860000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.115},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":0.185},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":3.8E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":0.04},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":7.3999999999999996E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":1.4830000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":2.5950000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$90","v":0.75819999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},{"$f":"V21/3.6","v":13.33611111111111},-2.4,-5.5,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},{"$f":"V22/3.6","v":13.33611111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8214},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.39},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5527777777777771},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9098},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.090000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.580555555555556},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11467},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":48.01},13.33611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$D$73","v":89.067300000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":5.16},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":1.153},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.11600000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":0.186},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":0.08},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":1.4570000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":2.6819999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$90","v":0.76049999999999995},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9107},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.130000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.591666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.99},{"$f":"V28/3.6","v":13.330555555555556},-3.6,-2,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9107},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.130000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.591666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.99},{"$f":"V29/3.6","v":13.330555555555556},null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9107},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.130000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.591666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9107},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.130000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.591666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9107},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.130000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.591666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9107},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.130000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.591666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8223},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.43},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5638888888888882},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9107},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.130000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.591666666666667},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$D$73","v":89.332300000000004},{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":5.09},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":1.042},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.112},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.17699999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":3.9E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":7.3999999999999996E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":1.5009999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":2.5779999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$90","v":0.75729999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.99},{"$f":"V35/3.6","v":13.330555555555556},-5.5,-6.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.99},{"$f":"V36/3.6","v":13.330555555555556},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9088},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":38.049999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.569444444444443},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11462},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.99},13.330555555555556,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8211.6293518148777,34.38119375097677,9.5499279694763661,9095.3569029032806,38.080285587938121,10.577907561262734]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.10.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",38.078598231764239,9094.9170654041391,10.577388397712289]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",38.083996704503846,9096.2064684842553,10.578887973473291]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",0,0,0]
[null,"ГРС Мгар",0,0,0]
[null,"ГРС Новаки",38.077592249275462,9094.6767906112218,10.577108958132072]
[null,"ГРС Пирятин",38.082060957331443,9095.7441232086894,10.578350265925401]
[null,"ГРС Гребінка",38.079970552457752,9095.2448385752687,10.577769597904931]
[null,"ГРС Чорнухи",38.079161392345711,9095.0515740000646,10.577544831207142]
[null,"ГРС Вишневе",38.078177681433488,9094.8166186818944,10.577271578175969]
["Чернігівська область","ГРС Богдани",38.07610110551326,9094.32063703731,10.576694751531461]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,38.080285587938121,9095.3200835081097,10.57785710776059]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"02.10.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F20","v":"02.10.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F20","v":"02.10.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]