{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,21,49,23],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 52"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.58,9.61,9143,38.28,10.63,11579,48.48,13.47,0.1,-1.7,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.58,9.61,9143,38.28,10.63,11579,48.48,13.47,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.58,9.61,9143,38.28,10.63,11579,48.48,13.47,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$D$234","v":89.921599999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":4.7549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":1.169},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":0.13100000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.21299999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":4.4000000000000003E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":8.8999999999999996E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":1.752},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.85},{"$f":"[1]Лист1!$F$251","v":0.75149999999999995},{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8257},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9145},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.636111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.48},{"$f":"V14/3.6","v":13.466666666666665},-2.6,-3.5,null,null,"відсут.",99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8257},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9145},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.636111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.48},{"$f":"V15/3.6","v":13.466666666666665},-3.6,-4.5,3.7000000000000002E-3,"˂0,0002",null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8257},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9145},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.636111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.48},13.466666666666665,-4.0999999999999996,-3,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8257},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9145},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.636111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.48},13.466666666666665,-5.5,-3.1,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8257},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9145},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.636111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.48},13.466666666666665,-5.0999999999999996,-2.1,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8257},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9145},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.636111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.48},13.466666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8257},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.57},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6027777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9145},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.29},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.636111111111111},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11579},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.48},13.466666666666665,null,null,null,null,null,0," "]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$D$234","v":90.246899999999997},{"$f":"[2]Лист1!$D$235","v":4.6929999999999996},{"$f":"[2]Лист1!$D$236","v":1.1419999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$237","v":0.128},{"$f":"[2]Лист1!$D$238","v":0.21199999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$239","v":2.0999999999999999E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$240","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$241","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$242","v":8.5999999999999993E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$243","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$244","v":1.8620000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$245","v":1.5129999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$251","v":0.74709999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11625},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.67},{"$f":"V21/3.6","v":13.519444444444444},-2.4,-5.5,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11625},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.67},{"$f":"V22/3.6","v":13.519444444444444},-1.2,-4.0999999999999996,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11625},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.67},13.519444444444444,4.4000000000000004,1.9,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11625},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.67},13.519444444444444,0.4,-2.4,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11625},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.67},13.519444444444444,-2.6,-3.3,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11625},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.67},13.519444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11625},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.67},13.519444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$D$234","v":90.149699999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":4.6870000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":1.208},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":0.13700000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.22500000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":4.3E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":9.1999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":1.839},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.54},{"$f":"[3]Лист1!$F$251","v":0.74880000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.7},{"$f":"V28/3.6","v":13.527777777777779},-3.6,-2,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.7},{"$f":"V29/3.6","v":13.527777777777779},-1.6,-1.1000000000000001,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,-4,-1.8,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,-3.8,-2.7,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,-1.3,1.8,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8266},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.61},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6138888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9155},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.33},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.647222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11632},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.7},13.527777777777779,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$D$234","v":90.385900000000007},{"$f":"[4]Лист1!$D$235","v":4.6520000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$236","v":1.099},{"$f":"[4]Лист1!$D$237","v":0.123},{"$f":"[4]Лист1!$D$238","v":0.2},{"$f":"[4]Лист1!$D$239","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$240","v":5.5E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$241","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$242","v":0.09},{"$f":"[4]Лист1!$D$243","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$244","v":1.885},{"$f":"[4]Лист1!$D$245","v":1.45},{"$f":"[4]Лист1!$F$251","v":0.74560000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.68},{"$f":"V35/3.6","v":13.522222222222222},-5.5,-6.5,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.68},{"$f":"V36/3.6","v":13.522222222222222},-2.6,-4.3,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-5.9,-6,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-5.0999999999999996,-5.5,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8259},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.58},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.6055555555555543},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.1159179682254,34.5896107047529,9.6086606652306443,9149.6138317220411,38.307651092156135,10.640687590166133]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.10.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Піски",38.307651092156135,9149.6254019920143,10.641014192265592]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52",null,38.307651092156135,9149.6254019920143,10.641014192265592]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"02.10.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"02.10.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"02.10.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]