{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[49,21,49,23],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,25,9,25],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.52,9067,37.96,10.54,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.52,9067,37.96,10.54,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188,34.28,9.52,9067,37.96,10.54,11357,47.55,13.21,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":88.428600000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.5069999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.0609999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.10100000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.16200000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":3.3999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":3.4000000000000002E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.2090000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.3889999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.76680000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11355},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.54},{"$f":"V14/3.6","v":13.205555555555556},-2.6,-3.5,null,null,"відсут.",100.00000000000003,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11355},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.54},{"$f":"V15/3.6","v":13.205555555555556},null,null,3.7000000000000002E-3,"˂0,0002",null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11355},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.54},13.205555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11355},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.54},13.205555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11355},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.54},13.205555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11355},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.54},13.205555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11355},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.54},13.205555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[11,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":88.939700000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":5.3029999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.046},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.106},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.17199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":3.3E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":6.3E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.3959999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":2.8820000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.76100000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.82},{"$f":"V21/3.6","v":13.283333333333333},-2.4,-5.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.82},{"$f":"V22/3.6","v":13.283333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":88.606700000000004},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":5.4480000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":1.147},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":0.109},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.17599999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":3.3E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":6.5000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":1.39},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":2.968},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.76419999999999999},{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.82},{"$f":"V28/3.6","v":13.283333333333333},-3.6,-2,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.82},{"$f":"V29/3.6","v":13.283333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8214},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.39},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5527777777777771},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9098},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":38.090000000000003},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.580555555555556},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11422},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.82},13.283333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[7]Лист1!$D$19","v":89.099400000000003},{"$f":"[7]Лист1!$D$20","v":5.2409999999999997},{"$f":"[7]Лист1!$D$21","v":1.0049999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$22","v":0.104},{"$f":"[7]Лист1!$D$23","v":0.16500000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$24","v":3.5999999999999999E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$25","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$26","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$27","v":6.7000000000000004E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$29","v":1.397},{"$f":"[7]Лист1!$D$30","v":2.8330000000000002},{"$f":"[7]Лист1!$F$36","v":0.75949999999999995},{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8192},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.299999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5277777777777768},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9074},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.99},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.552777777777779},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.84},{"$f":"V35/3.6","v":13.28888888888889},-5.5,-6.5,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8192},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.299999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5277777777777768},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9074},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.99},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.552777777777779},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.84},{"$f":"V36/3.6","v":13.28888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8192},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.299999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5277777777777768},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9074},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.99},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.552777777777779},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8192},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.299999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5277777777777768},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9074},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.99},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.552777777777779},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8192},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.299999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5277777777777768},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9074},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.99},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.552777777777779},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8192},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.299999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5277777777777768},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9074},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.99},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.552777777777779},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8194.8630710752514,34.311133562809985,9.5306807213590261,9076.4282025784614,38.000393662751755,10.555285480810211]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.10.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",37.998788948598992,9076.0867379507672,10.555219152388609]
[null,"ГРС Оріхівка",37.995812234206525,9075.3757437646964,10.55439228727959]
[null,"ГРС Хорол",38.001757576008515,9076.7958005447854,10.556043771113476]
[null,"ГРС Стайки",37.997925948424729,9075.8806086331442,10.55497943011798]
[null,"ГРС Новачиха",37.996764297867728,9075.6031460743034,10.554656749407702]
[null,"ГРС Ромодан",37.999379297119759,9076.2277438756482,10.555383138088821]
[null,"ГРС Петракиївка",37.997003320386867,9075.6602370810433,10.554723144551907]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",37.997473583124318,9075.7725602764094,10.554853773090088]
[null,"ГРС Семенівка",38.001651530845656,9076.7704714455467,10.556014314123793]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54",null,38.000393662751755,9076.4700271355814,10.555664906319931]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                  ",null,null,null,null,"02.10.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                     31.03.2017 року        ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"02.10.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                  31.03.2017 року",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"02.10.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]