{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,21,49,23],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 62"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого   ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 62"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Уренгой-Помари-Ужгород , Прогрес \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.58,9136,38.25,10.63,11948,50.02,13.89,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.58,9136,38.25,10.63,11948,50.02,13.89,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8241,34.5,9.58,9136,38.25,10.63,11948,50.02,13.89,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$D$126","v":95.171400000000006},{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":2.7530000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":0.88600000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":0.13600000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.13400000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":1.9E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":2.4799999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":1.7100000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":1.32E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":6.6E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":0.63700000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.219},{"$f":"[1]Лист1!$F$143","v":0.70669999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.07},{"$f":"V14/3.6","v":13.908333333333333},-20,-15.4,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.07},{"$f":"V15/3.6","v":13.908333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8264},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.6111111111111107},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9160},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.35},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.652777777777779},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11959},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":50.07},13.908333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[11,{"$f":"[2]Лист1!$D$126","v":95.439899999999994},{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":2.57},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":0.82},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":0.126},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.124},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":1.2999999999999999E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":2.2599999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":1.55E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":1.17E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":0.66400000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.19900000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$143","v":0.70420000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8238},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.49},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5805555555555557},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9132},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.229999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.619444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50},{"$f":"V21/3.6","v":13.888888888888889},-19.399999999999999,-15.8,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8238},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.49},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5805555555555557},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9132},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.229999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.619444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50},{"$f":"V22/3.6","v":13.888888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8238},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.49},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5805555555555557},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9132},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.229999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.619444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8238},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.49},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5805555555555557},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9132},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.229999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.619444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8238},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.49},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5805555555555557},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9132},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.229999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.619444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8238},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.49},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5805555555555557},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9132},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.229999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.619444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8238},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.49},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5805555555555557},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9132},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.229999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.619444444444444},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[3]Лист1!$D$126","v":95.505700000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":2.5659999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":0.78700000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":0.121},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.11899999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":1.9E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":2.1600000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":1.4800000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":1.1599999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":6.1999999999999998E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":0.64100000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.20399999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$143","v":0.7036},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":37.47},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":10.408333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50},{"$f":"V28/3.6","v":13.888888888888889},-20.6,-15.5,null,null,null,99.999800000000022," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":37.47},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":10.408333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50},{"$f":"V29/3.6","v":13.888888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":37.47},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":10.408333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":37.47},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":10.408333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":37.47},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":10.408333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":37.47},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":10.408333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8233},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":37.47},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":10.408333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9126},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.21},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.613888888888889},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11942},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":50},13.888888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[4]Лист1!$D$126","v":95.269599999999997},{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":2.7},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":0.85399999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":0.13100000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.127},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":1.4E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":2.3800000000000002E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":1.6500000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":1.2699999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":0.64700000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.21199999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$143","v":0.70569999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.04},{"$f":"V35/3.6","v":13.899999999999999},-21.8,-18,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.04},{"$f":"V36/3.6","v":13.899999999999999},null,null,5.0000000000000001E-4,6.9999999999999999E-4,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8252},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.549999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5972222222222214},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9148},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.638888888888888},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11952},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":50.04},13.899999999999999,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8245.977012137635,35.226486900721135,9.7849456021607697,9140.8184473613455,38.269801519196129,10.630784894058239]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.10.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 62"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Савинці",38.273849645962663,9141.552065154634,10.631624901656295]
[null,"ГРС Оржиця",38.277869213198365,9142.5121223086553,10.632741448110657]
[null,"ГРС Вишневе                    (Оржицького р-ну)",38.265837331895938,9139.6383567902831,10.629399258859982]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 62",null,38.269801519196129,9140.5851866737667,10.630500421998924]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                        ",null,null,null,null,"02.10.2017 року               "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                               ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"02.10.2017 року               "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"02.10.2017 року               "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]