{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":8,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,13,6,22],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[49,21,49,23],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 63"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 63"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Єлецьк-Курськ-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287,34.69,9.64,9178,38.43,10.68,11694,48.96,13.6,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287,34.69,9.64,9178,38.43,10.68,11694,48.96,13.6,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8287,34.69,9.64,9178,38.43,10.68,11694,48.96,13.6,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":90.668499999999995},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":4.5979999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":1.133},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.125},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":0.20499999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":4.3E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":5.9200000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":4.99E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":8.2600000000000007E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":6.4999999999999997E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":2.0510000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$D$246","v":1.0169999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":0.74150000000000005},{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},{"$f":"V14/3.6","v":13.597222222222223},-8.6999999999999993,-4.0999999999999996,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},{"$f":"V15/3.6","v":13.597222222222223},null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$199","v":8283},{"$f":"[2]Лист1!$F$198","v":34.68},{"$f":"[2]Лист1!$F$204","v":9.6333333333333329},{"$f":"[2]Лист1!$F$201","v":9174},{"$f":"[2]Лист1!$F$200","v":38.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$205","v":10.669444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$203","v":11692},{"$f":"[2]Лист1!$F$202","v":48.95},13.597222222222223,null,null,null,null,null,0," "]
[11,{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":85.096800000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":8.2739999999999991},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":1.907},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.13900000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":0.24399999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":2.5999999999999999E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":4.5600000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":3.8100000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":5.2299999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":4.5999999999999999E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.831},{"$f":"[3]Лист1!$D$246","v":2.3650000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$F$252","v":0.7863},{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8512},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.64},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.9},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9418},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":39.43},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.952777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11656},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.8},{"$f":"V21/3.6","v":13.555555555555554},-8.3000000000000007,-4.5999999999999996,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8512},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.64},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.9},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9418},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":39.43},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.952777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11656},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.8},{"$f":"V22/3.6","v":13.555555555555554},null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8512},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.64},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.9},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9418},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":39.43},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.952777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11656},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.8},13.555555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8512},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.64},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.9},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9418},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":39.43},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.952777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11656},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.8},13.555555555555554,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8512},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.64},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.9},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9418},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":39.43},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.952777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11656},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.8},13.555555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8512},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.64},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.9},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9418},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":39.43},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.952777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11656},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.8},13.555555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$199","v":8512},{"$f":"[4]Лист1!$F$198","v":35.64},{"$f":"[4]Лист1!$F$204","v":9.9},{"$f":"[4]Лист1!$F$201","v":9418},{"$f":"[4]Лист1!$F$200","v":39.43},{"$f":"[4]Лист1!$F$205","v":10.952777777777778},{"$f":"[4]Лист1!$F$203","v":11656},{"$f":"[4]Лист1!$F$202","v":48.8},13.555555555555554,null,null,null,null,null,0," "]
[18,{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":79.061099999999996},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":12.736000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":2.5049999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.13400000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":0.245},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":8.0000000000000004E-4},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":2.6200000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":2.2100000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":1.2500000000000001E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":3.3E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":1.61},{"$f":"[5]Лист1!$D$246","v":3.6440000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":0.83130000000000004},{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8761},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":36.68},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":10.188888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9680},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":40.53},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":11.258333333333333},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.79},{"$f":"V28/3.6","v":13.552777777777777},-8.9,-4.5,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8761},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":36.68},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":10.188888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9680},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":40.53},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":11.258333333333333},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.79},{"$f":"V29/3.6","v":13.552777777777777},null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8761},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":36.68},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":10.188888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9680},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":40.53},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":11.258333333333333},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8761},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":36.68},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":10.188888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9680},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":40.53},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":11.258333333333333},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8761},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":36.68},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":10.188888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9680},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":40.53},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":11.258333333333333},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8761},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":36.68},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":10.188888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9680},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":40.53},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":11.258333333333333},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$199","v":8761},{"$f":"[6]Лист1!$F$198","v":36.68},{"$f":"[6]Лист1!$F$204","v":10.188888888888888},{"$f":"[6]Лист1!$F$201","v":9680},{"$f":"[6]Лист1!$F$200","v":40.53},{"$f":"[6]Лист1!$F$205","v":11.258333333333333},{"$f":"[6]Лист1!$F$203","v":11653},{"$f":"[6]Лист1!$F$202","v":48.79},13.552777777777777,null,null,null,null,null,0," "]
[25,{"$f":"[7]Лист1!$D$235","v":78.971199999999996},{"$f":"[7]Лист1!$D$236","v":12.31},{"$f":"[7]Лист1!$D$237","v":2.895},{"$f":"[7]Лист1!$D$238","v":0.192},{"$f":"[7]Лист1!$D$239","v":0.374},{"$f":"[7]Лист1!$D$240","v":1.1999999999999999E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$241","v":4.7600000000000003E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$242","v":3.9899999999999998E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$243","v":1.9800000000000002E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$244","v":3.3E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$245","v":1.5349999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$246","v":3.6110000000000002},{"$f":"[7]Лист1!$F$252","v":0.83699999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8837},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":37},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":10.277777777777777},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9762},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":40.869999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":11.352777777777776},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11711},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":49.03},{"$f":"V35/3.6","v":13.619444444444444},-11.6,-7.2,1.1000000000000001E-3,1.6999999999999999E-3,null,99.999999999999986,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8837},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":37},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":10.277777777777777},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9762},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":40.869999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":11.352777777777776},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11711},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":49.03},{"$f":"V36/3.6","v":13.619444444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8837},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":37},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":10.277777777777777},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9762},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":40.869999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":11.352777777777776},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11711},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":49.03},13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8837},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":37},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":10.277777777777777},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9762},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":40.869999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":11.352777777777776},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11711},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":49.03},13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8837},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":37},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":10.277777777777777},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9762},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":40.869999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":11.352777777777776},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11711},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":49.03},13.619444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$199","v":8837},{"$f":"[8]Лист1!$F$198","v":37},{"$f":"[8]Лист1!$F$204","v":10.277777777777777},{"$f":"[8]Лист1!$F$201","v":9762},{"$f":"[8]Лист1!$F$200","v":40.869999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$205","v":11.352777777777776},{"$f":"[8]Лист1!$F$203","v":11711},{"$f":"[8]Лист1!$F$202","v":49.03},13.619444444444444,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8670.5977070956069,36.302618526318476,10.084316642352505,9585.3207659090513,40.131328012894663,11.147920181175298]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"02.10.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"02.10.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[11,0,11,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,10,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лука",40.319635297393674,9630.1795802777597,11.199898693720465]
[null,"ГРC Ісківці",39.758777402839769,9496.2209716809266,11.044104834122157]
[null,"ГРС Безсали",39.741144665139828,9492.0094645755216,11.03920685142773]
[null,"ГРС Яцини",39.710003453040613,9484.5715137445932,11.030556514733503]
[null,"ГРС Кейбалівка",40.362155261273116,9640.3352993185126,11.211709794798088]
[null,"ГРС Каплинці",39.746210826444248,9493.2194964318205,11.040614118456736]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63",null,40.131328012894663,9585.2031574350367,11.147591114692961]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"02.10.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"02.10.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F16","v":"02.10.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]