{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт11,9"," розрахунок11,9","додаток 11,9","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт11,9","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 11"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\" та прямими споживачами: АГНКС ПП АвтоГаз Красилів, АГНКС -1 Хмельницький,АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\", \"Мотор Січ\" м. Волочиськ"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 11"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу КЗУ -1, ДК, ДКр",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-09-01",null," по","2017-09-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8262},34.590000000000003,{"$f":"P11/3.6","v":9.61},{"$f":"S11*238.8459","v":9148},38.299999999999997,{"$f":"S11/3.6","v":10.64},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P12/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S12/3.6","v":10.64},null,null,{"$f":"V12/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,{"$f":"P13/3.6","v":9.61},9148,38.299999999999997,{"$f":"S13/3.6","v":10.64},null,null,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,89.607699999999994,5.0044000000000004,1.1664000000000001,0.1237,0.1988,4.4999999999999997E-3,5.0599999999999999E-2,4.41E-2,8.3199999999999996E-2,7.7999999999999996E-3,1.7281,1.9805999999999999,0.75349999999999995,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,11560,48.4,{"$f":"V14/3.6","v":13.44},-4.5,-4.9000000000000004,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V19/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257,34.57,9.6,9143,38.28,10.63,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,89.702600000000004,4.9378000000000002,1.1709000000000001,0.12670000000000001,0.2094,4.4000000000000003E-3,5.5300000000000002E-2,5.0500000000000003E-2,9.2200000000000004E-2,6.7999999999999996E-3,1.6675,1.976,0.75360000000000005,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,11573,48.46,{"$f":"V21/3.6","v":13.46},-4.7,-5.2,null,null,null,100,"ОК"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8266,34.61,9.61,9155,38.33,10.65,null,null,{"$f":"V27/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[18,89.693200000000004,4.9405999999999999,1.1633,0.12570000000000001,0.20680000000000001,4.4000000000000003E-3,5.3400000000000003E-2,4.8300000000000003E-2,8.9700000000000002E-2,5.7000000000000002E-3,1.6979,1.9709000000000001,0.75329999999999997,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,11568,48.43,13.45,-5.8,-6.8,null,null,null,100,"ОК"]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8262,34.590000000000003,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,89.6965,4.9219999999999997,1.1449,0.12239999999999999,0.19969999999999999,4.4000000000000003E-3,5.2400000000000002E-2,4.7800000000000002E-2,8.7499999999999994E-2,6.4999999999999997E-3,1.7364999999999999,1.9793000000000001,0.753,8250,34.54,9.59,9138,38.26,10.63,11556,48.38,13.44,-6.1,-6.4,null,null,null,100,"ОК"]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,9.59,9138,38.26,{"$f":"S36/3.6","v":10.63},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,9.59,9138,38.26,10.63,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,9.59,9138,38.26,10.63,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,{"$f":"P39/3.6","v":9.59},9138,38.26,{"$f":"S39/3.6","v":10.63},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8250,34.54,{"$f":"P40/3.6","v":9.59},9138,38.26,{"$f":"S40/3.6","v":10.63},null,null,0,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,{"$f":"P41/3.6","v":0},0,0,{"$f":"S41/3.6","v":0},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок11,9'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,9'!AQ38","v":8259},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок11,9'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,9'!AQ38","v":34.58},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок11,9'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,9'!AQ38","v":9.6},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок11,9'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,9'!AQ38","v":9146},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок11,9'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,9'!AQ38","v":38.29},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок11,9'!AQ7:AQ37)/' розрахунок11,9'!AQ38","v":10.64}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                                  Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок11,9","index":1,"n_rows":42,"n_cols":43,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,41],[1,0,1,12],[3,42,5,42],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,41]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 11"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"ГРС Красилів (місто)","ГРС Красилів (цукр. завод)","АГНКС ПП АвтоГаз Красилів","ГРС Печеськи","ГРС Закриниччя","ГРС Чепелівка","ГРС Чернелівка ","ГРС Заслучне","ГРС Яворівці","ГРС Пашутенці","ГРС Митинці","ГРС Хмельницький -1(Лісові Грінівці","АГНКС-1 Хмельницький","ГРС Везденьки","ГРС Черепова","ГРС Грузевиця","ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)","ГРС Малиничі","АГНКС ТОВ ТД \" Сан Ойл\"","ГРС Хмельницький3(Нижні Вовківці)","ГРС Скарженці","ГРС Сутківці","ГРС Глушківці","ГРС Мицівці","ГРС Дунаївці","ГРС Маків","ГРС Кам.Подільська №1 (місто)","ГРС Кам.Подільська №1 (цем. з-д)","ГРС Кам.Подільська №2 (ТЕЦ)","ГРС Шмирки","ГРС Купіль","ГРС Базалія","ГРС Теофіполь","ГРС Заруддя","ГРС Ямпіль","ГРС Білогір'я","ГРС Денисівка","ГРС Гарнишівка","ГРС Волочиськ","машзавод \"Мотор Січ\""]
[1,38.299999999999997,8382,0,563,1914,309,639,375,970,390,1461,426,175883,170,450,1435,6475,0,4123,1633,0,2231,4736,578,5416,11089,3368,26090,24097,0,936,1213,4227,5969,1252,1938,2560,899,3950,11759,4052,{"$f":"SUM(C7:AP7)","v":321958}]
[2,38.299999999999997,8889,0,479,2252,360,773,443,1065,434,1744,481,181766,310,660,1579,54067,0,3051,1525,0,2716,5376,759,7155,11656,3254,27483,17432,0,993,1324,4588,6452,1578,1258,3160,1031,3722,12802,0,372617]
[3,38.299999999999997,9809,0,482,2004,375,743,426,1053,419,1617,479,187963,249,537,1622,74624,0,759,915,0,2446,5240,660,6333,11057,2294,29228,17712,0,998,1278,2212,6186,1508,1371,2738,999,3946,12652,1317,394251]
[4,38.28,10191,0,982,1988,424,739,471,1065,473,1675,446,191430,254,536,1577,86012,0,4835,1290,0,2397,5223,691,5992,11836,3198,32855,27749,0,1049,1219,4584,6473,1396,2464,2663,1032,4449,13513,5534,438705]
[5,38.28,10558,0,857,2271,738,806,514,1002,496,1601,486,183334,394,495,1621,81450,0,2932,1550,0,2567,5352,692,6358,12766,3334,35119,26447,0,1023,1279,5432,6683,2148,4774,3330,1196,5063,12528,6868,434064]
[6,38.28,10556,0,913,2309,242,772,509,1002,569,1562,439,178643,494,575,1703,62754,0,2924,1169,0,2444,5353,718,5606,13206,3255,35040,47612,0,1053,1248,5913,6980,2213,4694,3230,1231,5218,12855,5165,430169]
[7,38.28,10643,0,794,2193,394,785,514,1109,536,1507,457,179341,544,556,1736,68800,0,2948,1513,0,2464,5399,693,6439,12417,3629,35489,45637,0,1025,1241,2557,8181,2159,3239,3314,1100,5039,13113,5567,433072]
[8,38.28,10218,0,923,2133,401,775,465,1080,525,1532,469,175017,252,524,1827,72124,0,3319,1375,0,2412,5240,707,6116,12490,3646,33932,51036,0,1024,1261,2192,10783,1931,3938,3246,1098,4786,13024,4599,436420]
[9,38.28,9547,0,508,2420,434,882,478,1129,527,2880,535,178510,0,663,1781,67574,0,3647,1083,0,2886,5790,791,8252,13078,3577,32672,47263,0,1076,1380,2693,6562,2093,1423,3198,1251,4302,12707,1319,424911]
[10,38.28,9068,0,609,2039,417,664,432,1050,451,1850,462,180823,0,597,1754,67710,0,3422,1305,0,2432,5513,686,8341,10803,3247,29523,32210,0,1007,1297,2079,6430,2000,1737,2906,986,5138,15542,1083,405613]
[11,38.33,8896,0,1046,1670,287,569,293,845,388,1410,370,171130,290,434,1421,67945,0,2586,1257,0,2292,4705,591,6999,13915,2939,27095,83953,0,862,1237,4227,13409,1186,3452,2798,870,4246,12717,5192,453522]
[12,38.33,9436,0,989,1872,321,717,440,987,435,1875,416,167948,607,527,1478,68581,0,2657,1257,0,2351,7260,674,7685,15498,3402,26057,34493,0,922,1492,4962,105204,1049,6327,612,1056,5742,12283,5416,503028]
[13,38.33,9323,0,976,2191,401,650,444,1086,464,1531,440,169506,353,572,1594,68700,0,2914,1257,0,2416,6858,662,11372,15945,3976,28464,38510,0,1012,1533,4783,177928,1524,6976,2226,1031,6507,12906,6653,593684]
[14,38.33,8983,0,800,2049,367,752,432,1044,485,1702,451,167258,237,508,1582,70535,0,3516,1445,0,2466,6285,671,9565,14068,3043,28878,39491,0,944,1576,5295,229101,2404,7000,2643,982,6406,13053,3756,639773]
[15,38.33,8575,0,807,2010,392,659,451,1031,453,1729,451,166432,401,567,1627,73794,0,3533,1830,0,2486,5922,719,6836,13140,3588,28184,40482,0,1007,1552,5231,240406,1518,7788,2593,1083,6353,13795,3426,650851]
[16,38.33,9643,0,435,2432,405,832,509,1107,532,2067,498,165491,185,588,1735,73136,0,3399,1047,0,2609,6674,749,6240,12165,3384,28047,22603,0,1044,1788,4461,251478,1899,7207,6158,1146,4911,14072,0,640676]
[17,38.33,9251,0,436,1935,371,669,443,1017,435,1661,420,172411,120,553,1620,68732,0,2862,1091,0,2482,5444,698,5221,11551,2323,28357,26201,0,967,1305,2166,246450,1670,4099,5165,1014,3654,15357,1200,629351]
[18,38.299999999999997,9839,0,932,1794,342,587,420,970,425,1557,380,178438,476,489,1603,67662,0,2945,1689,0,2386,5130,636,5443,12615,3207,28276,30434,0,948,1122,5095,253920,1604,7816,4804,1046,4560,13894,4948,658432]
[19,38.299999999999997,11273,0,853,2029,387,781,444,1005,507,1802,453,182633,571,499,1291,68895,0,3455,1534,0,2431,5284,667,5958,12447,3684,29725,60202,0,1012,1216,5306,124045,1755,8375,3917,1056,7645,14388,5257,572782]
[20,38.299999999999997,10074,131,700,2119,424,779,440,1024,506,2247,436,177975,296,556,1710,70863,0,3447,1045,0,2613,7321,662,6069,13881,3293,27497,60847,0,952,1553,5326,114678,2122,3891,5294,1073,5768,12361,5198,555171]
[21,38.299999999999997,10951,0,854,2070,417,767,449,1042,568,1746,461,171149,635,553,1895,69062,0,3588,1068,0,2464,6664,578,5758,12835,3090,27512,53352,0,981,729,4485,117353,1867,6540,3565,1057,4873,13100,6999,541077]
[22,38.299999999999997,12588,0,769,2583,505,964,687,1244,691,1793,642,176455,298,646,2185,71554,0,3434,1149,0,2623,6363,747,5731,15719,4114,31257,47817,0,1187,1495,5422,113403,2728,4700,3555,1393,4941,14842,4599,550823]
[23,38.299999999999997,12648,0,571,2779,600,1019,721,1308,774,1777,599,189073,170,720,2224,72458,0,4012,1237,0,2837,7372,808,6588,16003,4161,32589,33881,0,1250,1549,4637,117946,2779,1835,3965,1391,3988,15801,1731,553801]
[24,38.299999999999997,14059,0,649,3076,657,1138,861,1442,817,2030,635,204905,169,732,2657,73583,0,4100,589,0,2929,7084,776,5900,16560,3771,36343,36574,0,1342,1622,3519,122037,2845,1985,4793,1689,4872,17108,1288,585136]
[25,38.26,11929,0,731,2493,449,891,584,1000,650,1734,541,187562,256,588,2095,73726,0,3674,1114,0,2625,8710,694,5371,15930,4066,32502,36209,0,1142,1316,5889,109068,2310,4189,5557,1208,4880,13859,5136,550678]
[26,38.26,13302,7438,751,2448,474,880,600,1152,662,1913,570,185658,742,607,2135,91147,0,3381,1618,0,2591,10602,791,9069,17268,3774,33223,53129,0,1150,1329,5124,116274,2237,671,5029,1232,5404,16099,6450,606924]
[27,38.26,17527,19177,744,2752,542,937,681,1275,740,1913,626,199186,653,691,3050,97109,0,5089,1819,0,2746,10549,796,11580,19670,3592,37740,47286,0,1162,1846,4987,139698,2435,1917,5413,1315,7766,18799,5133,678941]
[28,38.26,19896,25428,927,3432,1329,1209,864,1445,956,2618,817,220069,909,783,4227,99156,0,6712,2121,0,3098,11350,947,10273,21867,4248,43116,64086,0,1293,3569,5005,121244,2426,10939,7288,1414,16932,20248,5148,747389]
[29,38.26,18417,41860,883,4435,919,1263,952,1700,992,2681,962,224097,433,981,4226,100679,0,7727,1834,0,3172,11966,1153,13446,24275,5788,45854,85498,0,1482,3207,5698,145561,3134,14252,9238,1730,17350,20865,4873,833583]
[30,38.26,20737,39760,838,5779,3004,1630,1208,2022,1233,3313,1163,235867,299,1299,4827,96628,0,8314,2457,0,3832,16844,1448,13464,25405,6244,53719,73945,0,1834,2901,6910,143548,3887,11267,10712,3379,14419,23262,0,847398]
[31,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":345208},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":133794},{"$f":"SUM(E7:E37)","v":22801},{"$f":"SUM(F7:F37)","v":73471},16687,{"$f":"SUM(H7:H37)","v":25271},16550,{"$f":"SUM(J7:J37)","v":34271},17533,56528,16011,5525953,10767,18486,61817,2185535,0,113305,41816,0,78444,211609,22442,224576,441155,108489,971866,1306188,0,32677,46677,135005,3073450,61657,148062,125670,36988,186830,439304,117907,{"$f":"SUM(AQ7:AQ37)","v":16484800}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,C7:C37)","v":13217901.67},{"$f":"SUMPRODUCT(A7:A37,D7:D37)","v":3832511},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":873136.29},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":2813203.45},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":638858.74},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":967643.88},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":633692.14},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":1312300.31},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":671328.8},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":2164562.63},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":613059.64},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":211603965.66},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,O7:O37)","v":412271.45},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,P7:P37)","v":707849.39},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,Q7:Q37)","v":2366860.4300000002},83688266.909999996,0,4338349.09,1601204.1,0,3003843.66,8102360.9000000004,859338.8,8599408.1400000006,16892416.440000001,4154222.15,37213781.5,50015607.189999998,0,1251264.18,1787298.37,5169771.7300000004,117718996.72,2360864.64,5669885.29,4811659.63,1416286.86,7153373.6299999999,16821777.77,4514935.09,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,AQ7:AQ37)","v":631260510.95000005}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.29},{"$f":"D39/D38","v":28.64},{"$f":"E39/E38","v":38.29},{"$f":"F39/F38","v":38.29},{"$f":"G39/G38","v":38.28},{"$f":"H39/H38","v":38.29},38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,{"$f":"IF(S38=0,\"0\",S39/S38)","v":"0"},38.29,38.29,{"$f":"IF(V38=0,\"0\",V39/V38)","v":"0"},38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,{"$f":"IF(AE38=0,\"0\",AE39/AE38)","v":"0"},38.29,38.29,38.29,38.299999999999997,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,38.29,{"$f":"AQ39/AQ38","v":38.29}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9145},{"$f":"D40*238.8459","v":6841},{"$f":"E40*238.8459","v":9145},{"$f":"F40*238.8459","v":9145},9143,9145,9145,9145,9145,9145,9145,9145,9145,9145,9145,9145,0,9145,9145,0,9145,9145,9145,9145,9145,9145,9145,9145,0,9145,9145,9145,9148,9145,9145,9145,9145,9145,9145,9145,{"$f":"AQ40*238.8459","v":9145}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.64},7.96,{"$f":"E40/3.6","v":10.64},{"$f":"F40/3.6","v":10.64},10.63,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,0,10.64,10.64,0,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,0,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,10.64,{"$f":"AQ40/3.6","v":10.64}]

{"sheet":"додаток 11,9","index":2,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[45,0,45,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,44,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №11"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","ГРС Красилів(місто)",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Красилів (цукр. завод)",28.64,6841,7.96]
[null,"АГНКС ПП АвтоГаз Красилів",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Печеськи",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Закриниччя",38.28,9145,10.64]
[null,"ГРС Чепелівка",38.29,9143,10.64]
[null,"ГРС Чернелівка",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Заслучне",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Яворівці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Пашутенці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Митенці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Хмельницький-1(Лісові Гринівці)",38.29,9145,10.64]
[null," АГНКС-1 Хмельницький",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Везденьки",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Черепова",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Грузевиця",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Хмельницький-2(Шаровечка)",0,0,0]
[null,"ГРС Малиничі",38.29,9145,10.64]
[null,"АГНКС ТОВ ТД \"Сан Ойл\"",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Хмельницький-3(Нижні Вовківці)",0,0,0]
[null,"ГРС Скарженці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Сутківці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Глушківці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Мицівці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Дунаївці",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Маків",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(місто)",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-1(цем.з-д)",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Кам'янець-Подільський-2(ТЕЦ)",0,0,0]
[null,"ГРС Шмирки",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Купіль",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Базалія",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Теофіполь",38.299999999999997,9148,10.64]
[null,"ГРС Заруддя",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Ямпіль",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Білогір'я",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Денисівка",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Гарнишівка",38.29,9145,10.64]
[null,"ГРС Волочиськ",38.29,9145,10.64]
[null,"\"Мотор Січ\"",38.29,9145,10.64]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 11",null,38.29,9146,10.64]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                     Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]