{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ДП \"Укравтогаз\", ПП Костюк В.М."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-10-01",null," по","2017-10-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8204,34.35,9.5399999999999991,9088,38.049999999999997,10.57,11462,47.99,13.33,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$73","v":89.283000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":5.141},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":1.0549999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.11},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.17399999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":4.7E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":3.9E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":6.7000000000000004E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":1.44},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":2.6360000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$90","v":0.75780000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9090},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.06},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.572222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11460},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.98},{"$f":"V12/3.6","v":13.327777777777776},-7.2,-6.4,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9090},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.06},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.572222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11460},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.98},{"$f":"V13/3.6","v":13.327777777777776},null,null,2.0999999999999999E-3," < 0,0002",null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9090},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.06},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.572222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11460},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.98},13.327777777777776,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9090},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.06},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.572222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11460},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.98},13.327777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9090},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.06},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.572222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11460},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.98},13.327777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9090},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.06},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.572222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11460},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.98},13.327777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8207},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.36},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5444444444444443},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9090},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.06},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.572222222222223},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11460},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.98},13.327777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$73","v":88.970200000000006},{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":5.2510000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":1.1060000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.11799999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":0.19},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":3.8E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":0.05},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":4.1000000000000002E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":1.431},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":2.7650000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$F$90","v":0.7611},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8219},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11448},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.93},{"$f":"V19/3.6","v":13.313888888888888},-7,-8.6,null,null,"відсут.",99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8219},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11448},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.93},{"$f":"V20/3.6","v":13.313888888888888},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8219},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11448},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8219},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11448},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8219},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11448},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8219},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11448},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8219},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11448},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8219},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.409999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5583333333333318},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9100},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":38.1},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.583333333333334},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11448},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.93},13.313888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$73","v":89.182000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":5.1289999999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":1.038},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.114},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":0.17799999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":6.9000000000000006E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":1.34},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":2.8559999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$90","v":0.75980000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V27/3.6","v":13.294444444444444},-5.8,-9,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.86},{"$f":"V28/3.6","v":13.294444444444444},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11431},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.86},13.294444444444444,null,null,null,null,null,0," "]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$D$73","v":89.188000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":5.1390000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":1.0169999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.112},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.17499999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":6.7000000000000004E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":1.3049999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":2.903},{"$f":"[4]Лист1!$F$90","v":0.75980000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8192},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5277777777777768},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9074},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.552777777777779},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11424},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.83},{"$f":"V33/3.6","v":13.28611111111111},-7.5,-10.3,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8192},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5277777777777768},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9074},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.552777777777779},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11424},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.83},{"$f":"V34/3.6","v":13.28611111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8192},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5277777777777768},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9074},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.552777777777779},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11424},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.83},13.28611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8192},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5277777777777768},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9074},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.552777777777779},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11424},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.83},13.28611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8192},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5277777777777768},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9074},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.552777777777779},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11424},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.83},13.28611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8192},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5277777777777768},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9074},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.552777777777779},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11424},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.83},13.28611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8192},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.299999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.5277777777777768},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9074},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.99},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.552777777777779},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11424},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.83},13.28611111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$D$73","v":89.342299999999994},{"$f":"[5]Лист1!$D$74","v":5.05},{"$f":"[5]Лист1!$D$75","v":1.0449999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$76","v":0.114},{"$f":"[5]Лист1!$D$77","v":0.17799999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$78","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$79","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$80","v":3.7999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$81","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$83","v":1.4119999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$84","v":2.694},{"$f":"[5]Лист1!$F$90","v":0.75790000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":8202},{"$f":"[5]Лист1!$F$91","v":34.340000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":9.5388888888888896},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":9083},{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38.03},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":10.563888888888888},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":47.94},{"$f":"V40/3.6","v":13.316666666666666},-11.3,-11.6,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$92","v":8202},{"$f":"[5]Лист1!$F$91","v":34.340000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$97","v":9.5388888888888896},{"$f":"[5]Лист1!$F$94","v":9083},{"$f":"[5]Лист1!$F$93","v":38.03},{"$f":"[5]Лист1!$F$98","v":10.563888888888888},{"$f":"[5]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[5]Лист1!$F$95","v":47.94},{"$f":"V41/3.6","v":13.316666666666666},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202.3964988328462,34.342061694364254,9.5394210092759035,9084.3050604418786,38.033962861340612,10.56]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 01.11.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[12,0,12,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,11,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",38.036199701139637,9084.7903501984274,10.565611028094343]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",38.038306717768542,9085.2936024814735,10.566196310491261]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",38.039632758574747,9085.6103218912685,10.566564655159652]
[null,"ГРС Мгар",38.027871293237219,9082.8011441174076,10.563297581454783]
[null,"ГРС Новаки",38.034881109232984,9084.4754099277507,10.565244752564718]
[null,"ГРС Пирятин",38.035051042076397,9084.5159976906743,10.565291956132333]
[null,"ГРС Гребінка",38.031651767923321,9083.7040949962375,10.564347713312033]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,38.033962861340612,9084.2560901834731,10.564989683705726]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.11.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"01.11.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F17","v":"01.11.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]