{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 52"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 52"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Шебелинка-Диканька-Київ, Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-10-01",null," по","2017-10-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8259,34.58,9.61,9148,38.299999999999997,10.64,11627,48.68,13.52,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$234","v":90.382800000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$235","v":4.6779999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$236","v":1.093},{"$f":"[1]Лист1!$D$237","v":0.122},{"$f":"[1]Лист1!$D$238","v":0.19600000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$239","v":4.1999999999999997E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$240","v":5.3999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$241","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$242","v":0.08},{"$f":"[1]Лист1!$D$243","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$244","v":1.7769999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$245","v":1.56},{"$f":"[1]Лист1!$F$251","v":0.74590000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8255},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9143},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.65},{"$f":"V12/3.6","v":13.513888888888888},-7.2,-6.4,null,null,null,100.00000000000001]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8255},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9143},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.65},{"$f":"V13/3.6","v":13.513888888888888},-7,-8.4,2.0999999999999999E-3," < 0,0002",null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8255},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9143},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,-3.8,-5.9,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8255},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9143},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,-3,-4.2,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8255},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9143},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,-2.4,-3.4,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8255},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9143},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$253","v":8255},{"$f":"[1]Лист1!$F$252","v":34.56},{"$f":"[1]Лист1!$F$258","v":9.6},{"$f":"[1]Лист1!$F$255","v":9143},{"$f":"[1]Лист1!$F$254","v":38.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$259","v":10.633333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$257","v":11620},{"$f":"[1]Лист1!$F$256","v":48.65},13.513888888888888,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$234","v":90.214600000000004},{"$f":"[2]Лист1!$D$235","v":4.681},{"$f":"[2]Лист1!$D$236","v":1.175},{"$f":"[2]Лист1!$D$237","v":0.13500000000000001},{"$f":"[2]Лист1!$D$238","v":0.22},{"$f":"[2]Лист1!$D$239","v":4.4000000000000003E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$240","v":5.8999999999999997E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$241","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$242","v":8.2000000000000003E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$243","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$244","v":1.825},{"$f":"[2]Лист1!$D$245","v":1.55},{"$f":"[2]Лист1!$F$251","v":0.748},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},{"$f":"V19/3.6","v":13.522222222222222},-7,-8.6,null,null,"відсут.",100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},{"$f":"V20/3.6","v":13.522222222222222},-6.3,-9.4,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-5.9,-10,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-5.2,-8.6999999999999993,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,-4,-6.9,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[2]Лист1!$F$257","v":11627},{"$f":"[2]Лист1!$F$256","v":48.68},13.522222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$234","v":90.210300000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$235","v":4.7670000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$236","v":1.0529999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$237","v":0.11899999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$238","v":0.19400000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$239","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$240","v":5.1999999999999998E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$241","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$242","v":7.8E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$243","v":8.0000000000000002E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$244","v":1.804},{"$f":"[3]Лист1!$D$245","v":1.667},{"$f":"[3]Лист1!$F$251","v":0.74719999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11591},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.53},{"$f":"V27/3.6","v":13.480555555555556},-5.8,-9,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11591},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.53},{"$f":"V28/3.6","v":13.480555555555556},-5.6,9,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11591},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.53},13.480555555555556,-5.4,-9.4,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11591},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.53},13.480555555555556,-5,-9.5,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11591},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.53},13.480555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$253","v":8274},{"$f":"[2]Лист1!$F$252","v":34.64},{"$f":"[2]Лист1!$F$258","v":9.6222222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$255","v":9162},{"$f":"[2]Лист1!$F$254","v":38.36},{"$f":"[2]Лист1!$F$259","v":10.655555555555555},{"$f":"[3]Лист1!$F$257","v":11591},{"$f":"[3]Лист1!$F$256","v":48.53},13.480555555555556,null,null,null,null,null,0," "]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$D$234","v":90.271299999999997},{"$f":"[4]Лист1!$D$235","v":4.782},{"$f":"[4]Лист1!$D$236","v":1.038},{"$f":"[4]Лист1!$D$237","v":0.11700000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$238","v":0.192},{"$f":"[4]Лист1!$D$239","v":3.7000000000000002E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$240","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$241","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$242","v":7.0999999999999994E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$243","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$244","v":1.726},{"$f":"[4]Лист1!$D$245","v":1.6990000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$251","v":0.74670000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11596},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.55},{"$f":"V33/3.6","v":13.486111111111111},-7.5,-10.3,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11596},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.55},{"$f":"V34/3.6","v":13.486111111111111},-7,-10.5,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11596},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.55},13.486111111111111,-9.4,-9.1,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11596},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.55},13.486111111111111,-10.5,-12.3,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11596},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.55},13.486111111111111,-11.2,-13,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11596},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.55},13.486111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$253","v":8243},{"$f":"[4]Лист1!$F$252","v":34.51},{"$f":"[4]Лист1!$F$258","v":9.5861111111111104},{"$f":"[4]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[4]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[4]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[4]Лист1!$F$257","v":11596},{"$f":"[4]Лист1!$F$256","v":48.55},13.486111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$D$234","v":90.374499999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$235","v":4.6900000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$D$236","v":1.0589999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$237","v":0.11700000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$238","v":0.189},{"$f":"[5]Лист1!$D$239","v":3.5000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$240","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$241","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$242","v":7.2999999999999995E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$243","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$244","v":1.792},{"$f":"[5]Лист1!$D$245","v":1.6020000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$F$251","v":0.74560000000000004},{"$f":"[5]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[5]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[5]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[5]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[5]Лист1!$F$257","v":11603},{"$f":"[5]Лист1!$F$256","v":48.58},{"$f":"V40/3.6","v":13.494444444444444},-11.3,-11.6,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$253","v":8240},{"$f":"[5]Лист1!$F$252","v":34.5},{"$f":"[5]Лист1!$F$258","v":9.5833333333333339},{"$f":"[5]Лист1!$F$255","v":9129},{"$f":"[5]Лист1!$F$254","v":38.22},{"$f":"[5]Лист1!$F$259","v":10.616666666666665},{"$f":"[5]Лист1!$F$257","v":11603},{"$f":"[5]Лист1!$F$256","v":48.58},{"$f":"V41/3.6","v":13.494444444444444},-11.2,-12.2,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8257.7454124539872,34.572008014164737,9.6034509247850224,9145.1613321635541,38.288656930300348,10.635766877518245]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                  01.11.2017 року     "]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       01.11.2017  року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[6,0,6,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Піски",38.288656930300348,9145.0887243088237,10.635738036194541]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52",null,38.288656930300348,9145.0887243088237,10.635738036194541]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.11.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"01.11.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F11","v":"01.11.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]