{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList","Лист2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":10,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":30,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 54"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\", ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Кременчукгаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 54"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ , Єлецьк-Диканька-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-10-01",null," по","2017-10-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9074,37.99,10.55,11426,47.84,13.29,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":89.031499999999994},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":5.2939999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":1.0209999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":0.104},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.16500000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":3.5000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":6.6000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.373},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":2.8559999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.7601},{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.84},{"$f":"V12/3.6","v":13.28888888888889},-7.2,-6.4,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.84},{"$f":"V13/3.6","v":13.28888888888889},null,null,2.0999999999999999E-3," < 0,0002",null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$307","v":8197},{"$f":"[2]Лист1!$F$306","v":34.32},{"$f":"[2]Лист1!$F$312","v":9.5333333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$309","v":9079},{"$f":"[2]Лист1!$F$308","v":38.01},{"$f":"[2]Лист1!$F$313","v":10.558333333333332},{"$f":"[2]Лист1!$F$311","v":11426},{"$f":"[2]Лист1!$F$310","v":47.84},13.28888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":88.472099999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":5.6429999999999998},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":1.0529999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":0.10299999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.17100000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":2.8999999999999998E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":3.5999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.325},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.089},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.76480000000000004},{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11403},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.74},{"$f":"V19/3.6","v":13.261111111111111},-7,-8.6,null,null,"відсут.",99.999999999999986,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11403},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.74},{"$f":"V20/3.6","v":13.261111111111111},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11403},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.74},13.261111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11403},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.74},13.261111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11403},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.74},13.261111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11403},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.74},13.261111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11403},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.74},13.261111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$307","v":8204},{"$f":"[4]Лист1!$F$306","v":34.35},{"$f":"[4]Лист1!$F$312","v":9.5416666666666661},{"$f":"[4]Лист1!$F$309","v":9086},{"$f":"[4]Лист1!$F$308","v":38.04},{"$f":"[4]Лист1!$F$313","v":10.566666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$311","v":11403},{"$f":"[4]Лист1!$F$310","v":47.74},13.261111111111111,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":88.081900000000005},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":5.3479999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":1.1599999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":0.13500000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":0.193},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":5.1000000000000004E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":5.7000000000000002E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":3.9E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":0.77600000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":4.1280000000000001},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.77549999999999997},{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11288},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.26},{"$f":"V27/3.6","v":13.127777777777776},-5.8,-9,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11288},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.26},{"$f":"V28/3.6","v":13.127777777777776},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11288},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.26},13.127777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11288},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.26},13.127777777777776,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11288},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.26},13.127777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[6]Лист1!$F$307","v":8180},{"$f":"[6]Лист1!$F$306","v":34.25},{"$f":"[6]Лист1!$F$312","v":9.5138888888888893},{"$f":"[6]Лист1!$F$309","v":9059},{"$f":"[6]Лист1!$F$308","v":37.93},{"$f":"[6]Лист1!$F$313","v":10.536111111111111},{"$f":"[6]Лист1!$F$311","v":11288},{"$f":"[6]Лист1!$F$310","v":47.26},13.127777777777776,null,null,null,null,null,0," "]
[23,{"$f":"[7]Лист1!$D$19","v":88.100700000000003},{"$f":"[7]Лист1!$D$20","v":5.351},{"$f":"[7]Лист1!$D$21","v":1.1439999999999999},{"$f":"[7]Лист1!$D$22","v":0.13300000000000001},{"$f":"[7]Лист1!$D$23","v":0.189},{"$f":"[7]Лист1!$D$24","v":5.3E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$25","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$26","v":3.9E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$27","v":7.2999999999999995E-2},{"$f":"[7]Лист1!$D$28","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[7]Лист1!$D$29","v":0.75},{"$f":"[7]Лист1!$D$30","v":4.1550000000000002},{"$f":"[7]Лист1!$F$36","v":0.77549999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8178},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.24},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5111111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9055},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.909999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.530555555555555},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11285},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.25},{"$f":"V33/3.6","v":13.125},-7.5,-10.3,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8178},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.24},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5111111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9055},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.909999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.530555555555555},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11285},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.25},{"$f":"V34/3.6","v":13.125},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8178},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.24},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5111111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9055},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.909999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.530555555555555},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11285},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.25},13.125,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8178},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.24},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5111111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9055},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.909999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.530555555555555},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11285},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.25},13.125,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8178},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.24},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5111111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9055},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.909999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.530555555555555},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11285},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.25},13.125,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8178},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.24},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5111111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9055},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.909999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.530555555555555},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11285},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.25},13.125,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[8]Лист1!$F$307","v":8178},{"$f":"[8]Лист1!$F$306","v":34.24},{"$f":"[8]Лист1!$F$312","v":9.5111111111111111},{"$f":"[8]Лист1!$F$309","v":9055},{"$f":"[8]Лист1!$F$308","v":37.909999999999997},{"$f":"[8]Лист1!$F$313","v":10.530555555555555},{"$f":"[8]Лист1!$F$311","v":11285},{"$f":"[8]Лист1!$F$310","v":47.25},13.125,null,null,null,null,null,0," "]
[30,{"$f":"[9]Лист1!$D$19","v":88.402100000000004},{"$f":"[9]Лист1!$D$20","v":5.2350000000000003},{"$f":"[9]Лист1!$D$21","v":1.153},{"$f":"[9]Лист1!$D$22","v":0.13400000000000001},{"$f":"[9]Лист1!$D$23","v":0.19400000000000001},{"$f":"[9]Лист1!$D$24","v":4.8999999999999998E-3},{"$f":"[9]Лист1!$D$25","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$26","v":0.04},{"$f":"[9]Лист1!$D$27","v":8.7999999999999995E-2},{"$f":"[9]Лист1!$D$28","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[9]Лист1!$D$29","v":0.93500000000000005},{"$f":"[9]Лист1!$D$30","v":3.7509999999999999},{"$f":"[9]Лист1!$F$36","v":0.77170000000000005},{"$f":"[10]Лист1!$F$307","v":8195},{"$f":"[10]Лист1!$F$306","v":34.31},{"$f":"[10]Лист1!$F$312","v":9.5305555555555568},{"$f":"[10]Лист1!$F$309","v":9074},{"$f":"[10]Лист1!$F$308","v":37.99},{"$f":"[10]Лист1!$F$313","v":10.552777777777779},{"$f":"[10]Лист1!$F$311","v":11338},{"$f":"[10]Лист1!$F$310","v":47.47},{"$f":"V40/3.6","v":13.18611111111111},-11.3,-11.6,null,null,null,100.00000000000003]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[10]Лист1!$F$307","v":8195},{"$f":"[10]Лист1!$F$306","v":34.31},{"$f":"[10]Лист1!$F$312","v":9.5305555555555568},{"$f":"[10]Лист1!$F$309","v":9074},{"$f":"[10]Лист1!$F$308","v":37.99},{"$f":"[10]Лист1!$F$313","v":10.552777777777779},{"$f":"[10]Лист1!$F$311","v":11338},{"$f":"[10]Лист1!$F$310","v":47.47},{"$f":"V41/3.6","v":13.18611111111111},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8188.5765790406704,34.284901901561007,9.5236320233855967,9068.1658550189277,37.965846689980523,10.546008322693496]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 01.11.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[14,0,14,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська  область","ГРС Войниха",37.965480836806314,9068.1310288328623,10.545966899112864]
[null,"ГРС Оріхівка",37.969687249070347,9069.1357388149499,10.547135346963985]
[null,"ГРС Хорол",37.965653752655179,9068.172330129195,10.546014931293104]
[null,"ГРС Стайки",37.968632371476744,9068.8837791919632,10.546842325410207]
[null,"ГРС Новачиха",37.970208645123584,9069.2602753050578,10.547280179200996]
[null,"ГРС Ромодан",37.961234867491882,9067.1168705701712,10.54478746319219]
[null,"ГРС Петракиївка",37.976238179341053,9070.7004416119689,10.548955049816959]
[null,"ГРС Клепачі  (Вергуни)",37.962493534839751,9067.4175057835437,10.545137093011041]
[null,"ГРС Семенівка",37.965691978428318,9068.1814604315605,10.546025549563421]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54",null,37.965846689980523,9068.2184135952284,10.54606852499459]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                          Сирота В.П.                                                                  ",null,null,null,null,"01.11.2017 року"]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                          Алєксєєнко Н.А.                                                   ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"01.11.2017 року"}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є.                                                                  ",null,null,null,null,{"$f":"F19","v":"01.11.2017 року"}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]

{"sheet":"Лист2","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}