{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 58"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 58"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-10-01",null," по","2017-10-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8157,34.15,9.49,9031,37.81,10.5,11140,46.64,12.96,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":86.986400000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":5.6109999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":1.248},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.15},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":0.2},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":6.6E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":3.9E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":8.4000000000000005E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.24199999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$138","v":5.367},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":0.79079999999999995},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},{"$f":"V12/3.6","v":12.969444444444443},-7.2,-6.4,null,null,null,100.00000000000004]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},{"$f":"V13/3.6","v":12.969444444444443},null,null,2.0999999999999999E-3," < 0,0002",null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":8161},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":34.17},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":9.4916666666666671},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":9036},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":37.83},{"$f":"[1]Лист1!$F$152","v":10.508333333333333},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":11152},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":46.69},12.969444444444443,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":86.6995},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":5.7279999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":1.276},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.154},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":0.20599999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":6.4999999999999997E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":0.04},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":8.8999999999999996E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.247},{"$f":"[2]Лист1!$D$138","v":5.4859999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":0.79369999999999996},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8166},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.19},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4972222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9040},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.85},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.513888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11137},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.63},{"$f":"V19/3.6","v":12.952777777777778},-7,-8.6,null,null,"відсут.",100,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8166},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.19},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4972222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9040},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.85},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.513888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11137},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.63},{"$f":"V20/3.6","v":12.952777777777778},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8166},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.19},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4972222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9040},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.85},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.513888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11137},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.63},12.952777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8166},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.19},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4972222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9040},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.85},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.513888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11137},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.63},12.952777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8166},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.19},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4972222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9040},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.85},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.513888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11137},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.63},12.952777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8166},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.19},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4972222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9040},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.85},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.513888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11137},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.63},12.952777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8166},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.19},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4972222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9040},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.85},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.513888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11137},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.63},12.952777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":8166},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":34.19},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":9.4972222222222218},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":9040},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":37.85},{"$f":"[2]Лист1!$F$152","v":10.513888888888889},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":11137},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":46.63},12.952777777777778,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":87.605000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":5.4320000000000004},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":1.224},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.14699999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":0.20300000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":6.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":0.04},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.52300000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$138","v":4.6680000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":0.78280000000000005},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8180},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.5138888888888893},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9057},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.92},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.533333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11235},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.04},{"$f":"V27/3.6","v":13.066666666666666},-5.8,-9,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8180},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.5138888888888893},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9057},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.92},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.533333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11235},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.04},{"$f":"V28/3.6","v":13.066666666666666},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8180},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.5138888888888893},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9057},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.92},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.533333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11235},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8180},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.5138888888888893},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9057},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.92},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.533333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11235},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8180},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.5138888888888893},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9057},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.92},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.533333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11235},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":8180},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":34.25},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":9.5138888888888893},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":9057},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":37.92},{"$f":"[3]Лист1!$F$152","v":10.533333333333333},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":11235},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":47.04},13.066666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":87.711600000000004},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":5.4139999999999997},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":1.2190000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.14699999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":0.20300000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":6.4000000000000003E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":6.2E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.57699999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$D$138","v":4.5279999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":0.78129999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11254},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.12},{"$f":"V33/3.6","v":13.088888888888889},-7.5,-10.3,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11254},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.12},{"$f":"V34/3.6","v":13.088888888888889},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11254},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.12},13.088888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11254},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.12},13.088888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11254},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.12},13.088888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11254},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.12},13.088888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":8185},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":34.270000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":9.5194444444444457},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":9064},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":37.950000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$F$152","v":10.541666666666668},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":11254},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":47.12},13.088888888888889,null,null,null,null,null,0," "]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$D$127","v":88.1053},{"$f":"[5]Лист1!$D$128","v":5.3239999999999998},{"$f":"[5]Лист1!$D$129","v":1.214},{"$f":"[5]Лист1!$D$130","v":0.14399999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$131","v":0.20399999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$132","v":5.7000000000000002E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$133","v":6.3E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$134","v":4.2000000000000003E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$135","v":0.09},{"$f":"[5]Лист1!$D$136","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[5]Лист1!$D$137","v":0.80300000000000005},{"$f":"[5]Лист1!$D$138","v":4.0010000000000003},{"$f":"[5]Лист1!$F$144","v":0.77580000000000005},{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":8204},{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":34.35},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":9.5416666666666661},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":9086},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":38.04},{"$f":"[5]Лист1!$F$152","v":10.566666666666666},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":11321},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":47.4},{"$f":"V40/3.6","v":13.166666666666666},-11.3,-11.6,null,null,null,100.00000000000001]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$146","v":8204},{"$f":"[5]Лист1!$F$145","v":34.35},{"$f":"[5]Лист1!$F$151","v":9.5416666666666661},{"$f":"[5]Лист1!$F$148","v":9086},{"$f":"[5]Лист1!$F$147","v":38.04},{"$f":"[5]Лист1!$F$152","v":10.566666666666666},{"$f":"[5]Лист1!$F$150","v":11321},{"$f":"[5]Лист1!$F$149","v":47.4},{"$f":"V41/3.6","v":13.166666666666666},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8175.4992246553056,34.23037653669563,9.5085327716177979,9052.2238097938425,37.899934936619466,10.527691958360876]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 01.11.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[9,0,9,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,8,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 58"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Гоголеве                            (Гоголеве-Миргород)",37.904826028167946,9053.4122870411993,10.529118341157762]
[null,"ГРС Гоголеве                               (Радченки-Полтава)",37.89415370810562,9050.8632471508245,10.526153807807116]
[null,"ГРС Гоголеве (В.Багачка)",37.907526451668367,9054.0572721225381,10.529868458796768]
[null,"ГРС В.Сорочинці",37.909891513128002,9054.6221573554194,10.530525420313333]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 58",null,37.899934936619466,9052.2440698783194,10.527759704616518]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                    ",null,null,null,null,"01.11.2017 року              "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                   ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"01.11.2017 року              "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F14","v":"01.11.2017 року              "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]