{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":5,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,9,0],[49,1,49,26],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[45,1,45,26],[41,0,41,13],[8,3,9,3],[47,1,47,26],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 60"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Полтавагаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 60"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \"Глинськ-Розбишівськ - Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-10-01",null," по","2017-10-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8189,34.28,9.52,9068,37.97,10.55,11305,47.34,13.15,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,{"$f":"[1]Лист1!$D$19","v":87.114000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$20","v":7.0439999999999996},{"$f":"[1]Лист1!$D$21","v":0.78300000000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$22","v":5.6000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$23","v":0.11},{"$f":"[1]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[1]Лист1!$D$25","v":2.8000000000000001E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$26","v":2.3E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$27","v":5.2999999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$28","v":3.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$29","v":1.0009999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$30","v":3.7850000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$36","v":0.77400000000000002},{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8198},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9078},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11328},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.43},{"$f":"U12/859.8453","v":13.174462894662565},-9.1,-1,null,null,null,100]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8198},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9078},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11328},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.43},{"$f":"U13/859.8453","v":13.174462894662565},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8198},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9078},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11328},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.43},13.174462894662565,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8198},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9078},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11328},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.43},13.174462894662565,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8198},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9078},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11328},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.43},13.174462894662565,null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8198},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9078},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11328},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.43},13.174462894662565,null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$38","v":8198},{"$f":"[1]Лист1!$F$37","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$43","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$40","v":9078},{"$f":"[1]Лист1!$F$39","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$44","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$42","v":11328},{"$f":"[1]Лист1!$F$41","v":47.43},13.174462894662565,null,null,null,null,null,0," "]
[9,{"$f":"[2]Лист1!$D$19","v":87.259},{"$f":"[2]Лист1!$D$20","v":7.0170000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$D$21","v":0.71499999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$D$22","v":5.7000000000000002E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$23","v":0.111},{"$f":"[2]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[2]Лист1!$D$25","v":0.03},{"$f":"[2]Лист1!$D$26","v":2.4E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$27","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$28","v":2E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$29","v":1.0069999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$30","v":3.73},{"$f":"[2]Лист1!$F$36","v":0.77200000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8191},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9071},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":37.979999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.549999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11331},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.45},{"$f":"U19/859.8453","v":13.177951894369837},-10.1,-2.4,8.0000000000000004E-4,"відсут.","відсут.",100.00000000000001,"ОК"]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8191},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9071},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":37.979999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.549999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11331},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.45},{"$f":"U20/859.8453","v":13.177951894369837},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8191},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9071},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":37.979999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.549999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11331},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.45},13.177951894369837,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8191},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9071},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":37.979999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.549999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11331},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.45},13.177951894369837,null,null,null,null,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8191},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9071},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":37.979999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.549999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11331},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.45},13.177951894369837,null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8191},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9071},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":37.979999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.549999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11331},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.45},13.177951894369837,null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8191},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9071},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":37.979999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.549999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11331},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.45},13.177951894369837,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$38","v":8191},{"$f":"[2]Лист1!$F$37","v":34.29},{"$f":"[2]Лист1!$F$43","v":9.5250000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$40","v":9071},{"$f":"[2]Лист1!$F$39","v":37.979999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$44","v":10.549999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$42","v":11331},{"$f":"[2]Лист1!$F$41","v":47.45},13.177951894369837,null,null,null,null,null,0," "]
[17,{"$f":"[3]Лист1!$D$19","v":87.254999999999995},{"$f":"[3]Лист1!$D$20","v":7.0279999999999996},{"$f":"[3]Лист1!$D$21","v":0.61399999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$22","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$23","v":0.10299999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[3]Лист1!$D$25","v":2.7E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$26","v":2.1999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$27","v":5.0999999999999997E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$28","v":2E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$29","v":1.04},{"$f":"[3]Лист1!$D$30","v":3.81},{"$f":"[3]Лист1!$F$36","v":0.77200000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8167},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.4972222222222218},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9045},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11301},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.32},{"$f":"U27/859.8453","v":13.143061897297107},-10.8,-3.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8167},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.4972222222222218},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9045},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11301},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.32},{"$f":"U28/859.8453","v":13.143061897297107},null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8167},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.4972222222222218},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9045},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11301},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.32},13.143061897297107,null,null,null,null,null,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8167},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.4972222222222218},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9045},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11301},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.32},13.143061897297107,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8167},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.4972222222222218},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9045},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11301},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.32},13.143061897297107,null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$38","v":8167},{"$f":"[3]Лист1!$F$37","v":34.19},{"$f":"[3]Лист1!$F$43","v":9.4972222222222218},{"$f":"[3]Лист1!$F$40","v":9045},{"$f":"[3]Лист1!$F$39","v":37.869999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$44","v":10.519444444444444},{"$f":"[3]Лист1!$F$42","v":11301},{"$f":"[3]Лист1!$F$41","v":47.32},13.143061897297107,null,null,null,null,null,0," "]
[23,{"$f":"[4]Лист1!$D$19","v":87.963999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$20","v":6.5910000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$21","v":0.52500000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$22","v":4.2999999999999997E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$23","v":9.1999999999999998E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[4]Лист1!$D$25","v":2.5000000000000001E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$26","v":2.1999999999999999E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$27","v":4.7E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$28","v":2E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$29","v":0.95699999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$D$30","v":3.7320000000000002},{"$f":"[4]Лист1!$F$36","v":0.76600000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8137},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.4638888888888886},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9013},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.483333333333334},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11300},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.32},{"$f":"U33/859.8453","v":13.141898897394682},-10.9,-4,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8137},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.4638888888888886},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9013},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.483333333333334},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11300},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.32},{"$f":"U34/859.8453","v":13.141898897394682},null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8137},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.4638888888888886},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9013},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.483333333333334},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11300},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.32},13.141898897394682,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8137},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.4638888888888886},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9013},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.483333333333334},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11300},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.32},13.141898897394682,null,null,null,null,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8137},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.4638888888888886},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9013},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.483333333333334},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11300},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.32},13.141898897394682,null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8137},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.4638888888888886},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9013},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.483333333333334},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11300},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.32},13.141898897394682,null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$38","v":8137},{"$f":"[4]Лист1!$F$37","v":34.07},{"$f":"[4]Лист1!$F$43","v":9.4638888888888886},{"$f":"[4]Лист1!$F$40","v":9013},{"$f":"[4]Лист1!$F$39","v":37.74},{"$f":"[4]Лист1!$F$44","v":10.483333333333334},{"$f":"[4]Лист1!$F$42","v":11300},{"$f":"[4]Лист1!$F$41","v":47.32},13.141898897394682,null,null,null,null,null,0," "]
[30,{"$f":"[5]Лист1!$D$19","v":86.887},{"$f":"[5]Лист1!$D$20","v":6.4969999999999999},{"$f":"[5]Лист1!$D$21","v":0.876},{"$f":"[5]Лист1!$D$22","v":4.4999999999999998E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$23","v":8.5000000000000006E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$24","v":"-"},{"$f":"[5]Лист1!$D$25","v":2.1999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$26","v":1.7999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$27","v":5.2999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$28","v":1.0999999999999999E-2},{"$f":"[5]Лист1!$D$29","v":1.647},{"$f":"[5]Лист1!$D$30","v":3.859},{"$f":"[5]Лист1!$F$36","v":0.77500000000000002},{"$f":"[5]Лист1!$F$38","v":8108},{"$f":"[5]Лист1!$F$37","v":33.94},{"$f":"[5]Лист1!$F$43","v":9.4277777777777771},{"$f":"[5]Лист1!$F$40","v":8979},{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":37.6},{"$f":"[5]Лист1!$F$44","v":10.444444444444445},{"$f":"[5]Лист1!$F$42","v":11196},{"$f":"[5]Лист1!$F$41","v":46.88},{"$f":"U40/859.8453","v":13.020946907542555},-10.3,-3.2,null,null,null,100]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[5]Лист1!$F$38","v":8108},{"$f":"[5]Лист1!$F$37","v":33.94},{"$f":"[5]Лист1!$F$43","v":9.4277777777777771},{"$f":"[5]Лист1!$F$40","v":8979},{"$f":"[5]Лист1!$F$39","v":37.6},{"$f":"[5]Лист1!$F$44","v":10.444444444444445},{"$f":"[5]Лист1!$F$42","v":11196},{"$f":"[5]Лист1!$F$41","v":46.88},{"$f":"U41/859.8453","v":13.020946907542555},null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8162.0522116272041,34.170586471039314,9.4917740722896049,9039.4398202367447,37.849337561550506,10.513774256957339]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                                 01.11.2017 року"]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                      01.11.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[7,0,7,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,6,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 60"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Н.Бодаква",37.849693101250949,9039.2258567476492,10.513803639236375]
[null,"ГРС Комишня",37.849131160284017,9039.0916545678683,10.513647544523337]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 60",null,37.849337561550506,9039.1409471119296,10.513704878208474]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                       ",null,null,null,null,"01.11.2017 року   "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                  ",null,null,null,null,{"$f":"F12","v":"01.11.2017 року   "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F12","v":"01.11.2017 року   "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]