{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["паспорт13,10"," розрахунок13,10","додаток13,10","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт13,10","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,14,7,22],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[47,2,47,27],[8,12,9,12],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[45,2,45,27],[0,7,0,25],[0,26,0,28],[1,7,1,25],[2,7,2,25],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[6,25,9,25],[8,3,9,3],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[8,1,9,1],[49,2,49,27],[4,27,4,28],[4,22,4,23],[4,20,4,21],[4,25,4,26],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[41,0,41,13],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[0,0,0,2],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,4],[4,0,4,5]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 13"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,null,"переданого Красилівським ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Хмельницькгаз\"  ПАТ \" Шепетівкагаз\" та прямими споживачами: АГНКС Шепетівка"]
["Красилівське ЛВУМГ",null,null,null,null,null,null,"Маршрут № 13"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво № 27-\"Ч\"-17 чинно до 10.02.2020 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу ДК",null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-10-01",null," по","2017-10-31"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), °С","Температура точки роси за вуглеводнями, °С","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 °С, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³"," ккал/м³"," МДж/м³","кВт⋅год/м³",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"P11*238.8459","v":8249.7373860000007},34.54,{"$f":"P11/3.6","v":9.5944444444444432},{"$f":"S11*238.8459","v":9138.2441339999987},38.26,{"$f":"S11/3.6","v":10.627777777777776},null,null,{"$f":"V11/3.6","v":0},null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,89.773200000000003,4.9485999999999999,1.0996999999999999,0.1192,0.19159999999999999,4.3E-3,5.9400000000000001E-2,4.4299999999999999E-2,7.85E-2,6.1000000000000004E-3,1.7129000000000001,1.9722,0.75180000000000002,8242.5720089999995,34.51,{"$f":"P12/3.6","v":9.5861111111111104},9128.6902979999995,38.22,{"$f":"S12/3.6","v":10.616666666666665},11555,48.38,{"$f":"V12/3.6","v":13.43888888888889},-6,-8,null,null,null,100.01000000000002]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,{"$f":"P13/3.6","v":9.5861111111111104},9128.6902979999995,38.22,{"$f":"S13/3.6","v":10.616666666666665},null,null,{"$f":"V13/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,{"$f":"V14/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,{"$f":"V16/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,{"$f":"V17/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8242.5720089999995,34.51,9.5861111111111104,9128.6902979999995,38.22,10.616666666666665,null,null,{"$f":"V18/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[9,89.588200000000001,4.9592999999999998,1.2219,0.13500000000000001,0.2213,4.4000000000000003E-3,5.4600000000000003E-2,4.9399999999999999E-2,7.9799999999999996E-2,6.4000000000000003E-3,1.7737000000000001,1.9057999999999999,0.75390000000000001,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,11576,48.47,{"$f":"V19/3.6","v":13.463888888888889},-8.6,-7.7,null,null,null,99.999800000000022," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,{"$f":"V20/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,{"$f":"V21/3.6","v":0},null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,{"$f":"V23/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,{"$f":"V24/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8271.2335170000006,34.630000000000003,9.6194444444444454,9159.7402650000004,38.35,10.652777777777779,null,null,{"$f":"V26/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[17,89.646299999999997,5.03,1.1577,0.12659999999999999,0.20610000000000001,4.3E-3,5.04E-2,4.53E-2,7.46E-2,6.0000000000000001E-3,1.7605999999999999,1.8920999999999999,0.75260000000000005,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,11574,48.46,{"$f":"V27/3.6","v":13.46111111111111},-9,-8,null,null,null,100,"ОК"]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,0,null,null,null,null,8.0000000000000004E-4,0," "]
[20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,{"$f":"V30/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,{"$f":"V31/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8261.6796810000014,34.590000000000003,9.6083333333333343,9147.7979699999996,38.299999999999997,10.638888888888888,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[23,89.819699999999997,4.9775999999999998,1.1153,0.122,0.19950000000000001,4.3E-3,4.9299999999999997E-2,4.3499999999999997E-2,7.0999999999999994E-2,5.8999999999999999E-3,1.7426999999999999,1.8492,0.75080000000000002,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,11577,48.47,13.463888888888889,-10,-9.6,null,null,null,99.999999999999986,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,{"$f":"S36/3.6","v":10.630555555555556},null,null,0,null,null,2.0000000000000001E-4,5.9999999999999995E-4,null,0," "]
[27,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,{"$f":"V37/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,9.5972222222222214,9140.6325930000003,38.270000000000003,10.630555555555556,null,null,{"$f":"V38/3.6","v":0},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8252.1258449999987,34.549999999999997,{"$f":"P39/3.6","v":9.5972222222222214},9140.6325930000003,38.270000000000003,{"$f":"S39/3.6","v":10.630555555555556},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
[30,89.849599999999995,4.8977000000000004,1.0430999999999999,0.1192,0.1923,4.4000000000000003E-3,4.87E-2,4.2200000000000001E-2,7.0999999999999994E-2,4.7999999999999996E-3,1.6099000000000001,2.117,0.75180000000000002,8225.8527959999992,34.44,{"$f":"P40/3.6","v":9.5666666666666664},9111.9710849999992,38.15,{"$f":"S40/3.6","v":10.597222222222221},11533,48.29,13.413888888888888,-10.199999999999999,-9.9,null,null,null,99.999899999999997]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8225.8527959999992,34.44,{"$f":"P41/3.6","v":9.5666666666666664},9111.9710849999992,38.15,{"$f":"S41/3.6","v":10.597222222222221},null,null,0,null,null,null,null,null,0," "]
["Вміст одоранта при одоризації становить 16 г на 1 000 м³ газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUMPRODUCT(O11:O41,' розрахунок13,10'!Q7:Q37)/' розрахунок13,10'!Q38","v":8254.0709464055017},{"$f":"SUMPRODUCT(P11:P41,' розрахунок13,10'!Q7:Q37)/' розрахунок13,10'!Q38","v":34.558143750449567},{"$f":"SUMPRODUCT(Q11:Q41,' розрахунок13,10'!Q7:Q37)/' розрахунок13,10'!Q38","v":9.5994843751248791},{"$f":"SUMPRODUCT(R11:R41,' розрахунок13,10'!Q7:Q37)/' розрахунок13,10'!Q38","v":9141.5069223361861},{"$f":"SUMPRODUCT(S11:S41,' розрахунок13,10'!Q7:Q37)/' розрахунок13,10'!Q38","v":38.273660642013056},{"$f":"SUMPRODUCT(T11:T41,' розрахунок13,10'!Q7:Q37)/' розрахунок13,10'!Q38","v":10.631572400559181}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,null,"В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                                                                                             Семенюк П.В.                                                                                       "]
[null,null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Завідувач лабораторією                                                                                                                                             Пілецька С.А.                                                                                                       "]
[null,null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,null,"Начальник служби метрології                                                                                                                                   Мягкий С.В.                                                                                                    "]
[null,null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":" розрахунок13,10","index":1,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,12,4,15],[3,12,3,15],[3,16,5,16],[1,0,1,11],[0,0,0,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,3,11],[4,2,4,11]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу по маршруту № 13"]
[]
["Число місяця","Теплота згоряння вища, МДж/м3","Хмельницька область",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Загальний обсяг газу, м3"]
[null,null,"Обсяг газу переданого за добу,  м3 "]
[null,null,"АГНКС Шепетівка","ГРС Пасічна","ГРС Самчики","ГРС Староконстантинів","ГРС Миролюбне","ГРС Кузьмин","ГРС Щиборівка","ГРС Хролін","ГРС Гриців","ГРС Шепетівка","ГРС Камянка","ГРС Славута","ГРСРадошівка","ГРС Ізяслав"]
[1,38.26,478,20499,9468,95182,2252,8635,3084,1247,5767,186713,1855,72293,725,23047,{"$f":"SUM(C7:P7)","v":431245}]
[2,38.22,595,19451,10250,105728,1957,9371,2833,1139,5510,177735,1593,64342,597,24171,{"$f":"SUM(C8:P8)","v":425272}]
[3,38.22,830,19794,9930,90136,1970,9055,3023,1157,5508,176839,1627,59889,566,23512,{"$f":"SUM(C9:P9)","v":403836}]
[4,38.22,954,20478,8910,80844,2032,8294,3024,1156,5324,167761,1493,62201,572,21482,384525]
[5,38.22,1272,19349,9455,93289,2009.9999999999998,7616,3104,1094,5261,165348,1457,64318,565,21293,395431]
[6,38.22,1096,21790,9681,89512,2314,7584,3572,1170,5840,173305,1657,69544,669,31482,419216]
[7,38.22,960,23197,9815,86733,2479,9651,3533,1279,6541,172675,2000,74556,766,32862,427047]
[8,38.22,547,24990,10710,112055,2525,11132,3883,1413,6474,176766,2070,79021,788,37564,469938]
[9,38.35,690,24650,11633,115569,2481,11199,3946,1381,7212,179364,1916,92508,766,34534,487849]
[10,38.35,1238,24969,12949,123299,2561,9999,3854,1445,7093,183000,1917,88397,807,35477,497005]
[11,38.35,1029,25635,11380,116115,2641,10548,4224,1536,6837,182962,1920,86183,827,33373,485210]
[12,38.35,1432,21733,9933,87030,2289,7623,3519,1287,5872,172439,1691,79973,815,28083,{"$f":"SUM(C18:P18)","v":423719}]
[13,38.35,1039,25500,11716,110657,2471,9518,3935,1543,7031,178568,1917,88487,1125,27683,471190]
[14,38.35,838,26957,11349,88234,2744,11832,4150,1506,7272,181514,2041,97851,992,30225,467505]
[15,38.35,379,25586,10736,111953,2641,11239,4011,1348,7348,176227,1850,93491,799,27227,474835]
[16,38.35,495,20562,8391,111334,1933,8293,2989,1141,5566,162366,1576,78348,752,21472,425218]
[17,38.299999999999997,1142,17723,8790,104460,1579,6945,2426,1157,5243,158921,1385,78245,679,24338,413033]
[18,38.299999999999997,1255,16635,10400,106021,1486,6897,2248,1101,5378,156768,1343,95900,670,25409,431511]
[19,38.299999999999997,1116,17445,9618,119257,1718,7723,2357,1074,5561,161162,1369,109001,705,28224,466330]
[20,38.299999999999997,1156,22481,12361,117022,2243,8526,3240,994,6531,164859,1542,115090,754,33037,{"$f":"SUM(C26:P26)","v":489836}]
[21,38.299999999999997,996,23892,11352,110652,2443,7943,3480,1286,6524,172506,1891,100897,848,37728,482438]
[22,38.299999999999997,370,30261,14460,146417,3123,10508,4720,1784,8985,189329,2225,116026,1188,43070,572466]
[23,38.270000000000003,565,36887,16260.000000000002,193445,3796,14309,5320,2183,9790,210538,2886,119264,1532,47414,664189]
[24,38.270000000000003,1220,41890,18263,187519,4138,14679,5894,2357,11161,212084,3959,142458,1532,56297,703451]
[25,38.270000000000003,1004,39733,17206,165874,4035,15541,5708,2325,10528,208537,3701,143287,1625,55327,674431]
[26,38.270000000000003,1187,42445,19156,182171,4029,15076,5707,2177,10250,204453,2380,134885,1519,46049,671484]
[27,38.270000000000003,1083,40006,17415,174669,3739,14202,5372,1887,9699,201736,2746,127430,1442,43861,645287]
[28,38.270000000000003,873,43577,15964,181277,4448,16187.999999999998,6254,2102,9803,208012,3962,141934,1540,47428,683362]
[29,38.270000000000003,382,44691,16222.999999999998,201525,4692,16039.000000000002,6280,2208,9847,209383,3441,134016,1515,48324,698566]
[30,38.15,800,51636,18762,181540,5269,19109,7084,2821,11253,222224,3936,137780,1868,49361,713443]
[31,38.15,1826,54465,22461,193780,5851,20164,7924,3038,12299,226009,4551,134754,2225,52298,741645]
["Загальний обсяг газу, м3",null,{"$f":"SUM(C7:C37)","v":28847},{"$f":"SUM(D7:D37)","v":888907},394997,{"$f":"SUM(F7:F37)","v":3983299},89889,345438,{"$f":"SUM(I7:I37)","v":130698},49336,233308,5720103,{"$f":"SUM(M7:M37)","v":69897},3082369,31773,1091652,{"$f":"SUM(Q7:Q37)","v":16140513}]
["Енергія, МДж",null,{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,C7:C37)","v":1104094.3400000003},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,D7:D37)","v":34017581.799999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,E7:E37)","v":15117112.589999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,F7:F37)","v":152452197.80999997},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,G7:G37)","v":3439889.3999999994},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,H7:H37)","v":13219854.339999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,I7:I37)","v":5001836.4299999988},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,J7:J37)","v":1888069.6099999996},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,K7:K37)","v":8929275.4900000021},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,L7:L37)","v":218935586.81999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,M7:M37)","v":2674805.2399999998},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,N7:N37)","v":117980014.88},{"$f":"SUMPRODUCT($B7:$B37,O7:O37)","v":1215924.1100000001},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,P7:P37)","v":41780274.289999999},{"$f":"SUMPRODUCT(B7:B37,Q7:Q37)","v":617756517.1500001}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), МДж/м³",null,{"$f":"C39/C38","v":38.274147744999489},{"$f":"D39/D38","v":38.268999794129194},{"$f":"E39/E38","v":38.271461783254047},{"$f":"F39/F38","v":38.272848161787493},38.268190768614616,38.269832328811525,38.270183399898997,38.269612656072638,38.272478826272575,38.274763027868552,38.267811780190847,38.275759612168429,38.269099864664973,38.272521178910495,{"$f":"Q39/Q38","v":38.273660642013056}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), ккал/м³",null,{"$f":"C40*238.8459","v":9141.6232648873738},{"$f":"D40*238.8459","v":9140.3936979286027},9140.9817339369183,9141.3128647654794,9140.2004655014498,9140.5925454240842,9140.676397313935,9140.5400774910595,9141.2246504920167,9141.7702226779893,9140.109945670285,{"$f":"N40*238.8459","v":9142.008252752019},9140.4175993657846,9141.2347662459379,{"$f":"Q40*238.8459","v":9141.5069223361861}]
["Теплота згоряння (середньозважене значення за місяць), кВт*год./м³",null,{"$f":"C40/3.6","v":10.631707706944303},{"$f":"D40/3.6","v":10.630277720591442},10.630961606459458,10.631346711607637,10.630052991281838,10.630508980225423,10.630606499971943,10.630447960020177,10.631244118409048,10.631878618852376,10.629947716719679,10.632155447824564,10.630305517962492,10.631255883030693,{"$f":"Q40/3.6","v":10.631572400559183}]

{"sheet":"додаток13,10","index":2,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[19,0,19,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,18,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу №13"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Хмельницька область","АГНКС Шепетівка",38.270000000000003,9142,10.63]
[null,"ГРС Пасічна",38.270000000000003,9140,10.63]
[null,"ГРС Самчики",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Староконстантинів",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Миролюбне",38.270000000000003,9140,10.63]
[null,"ГРС Кузьмин",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Щиборівка",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Хролін",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Гриців",38.270000000000003,9141,10.63]
[null,"ГРС Шепетівка",38.270000000000003,9142,10.63]
[null,"ГРС Кам'янка",38.270000000000003,9140,10.63]
[null,"ГРС Славута",38.28,9142,10.63]
[null,"ГРС Радошівка",38.270000000000003,9140,10.63]
[null,"ГРС Ізяслав",38.270000000000003,9141,10.63]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 13",null,38.270000000000003,9142,10.63]
[]
[]
[]
["В.о.начальника управління Красилівського ЛВУМГ                        Семенюк П.В.                                                                                       "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією                                                                  Пілецька С.А.                                                                                                       "]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби метрології                                                       Мягкий С.В."]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":3,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]