{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[49,21,49,23],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,25,9,25],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 51"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого  ПАТ \"Лубнигаз\",ПАТ \"Полтавагаз\", ПАТ \"Чернігівгаз\",  ДП \"Укравтогаз\", ФОП Костюк Р.В."]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 51"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Шебелинка-Полтава-Київ \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-11-01",null," по","2017-11-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9083,38.03,10.56,11450,47.94,13.32,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9083,38.03,10.56,11450,47.94,13.32,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9083,38.03,10.56,11450,47.94,13.32,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9083,38.03,10.56,11450,47.94,13.32,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8202,34.340000000000003,9.5399999999999991,9083,38.03,10.56,11450,47.94,13.32,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$73","v":89.447900000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$74","v":4.9909999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$D$75","v":1.0249999999999999},{"$f":"[1]Лист1!$D$76","v":0.115},{"$f":"[1]Лист1!$D$77","v":0.182},{"$f":"[1]Лист1!$D$78","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$79","v":4.9000000000000002E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$80","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$81","v":6.6000000000000003E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$83","v":1.401},{"$f":"[1]Лист1!$D$84","v":2.677},{"$f":"[1]Лист1!$F$90","v":0.7571},{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.94},{"$f":"V16/3.6","v":13.316666666666666},-8.1999999999999993,-11.4,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.94},{"$f":"V17/3.6","v":13.316666666666666},null,null,2E-3,"˂0,0002",null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.94},13.316666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.94},13.316666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.94},13.316666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.94},13.316666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$92","v":8197},{"$f":"[1]Лист1!$F$91","v":34.32},{"$f":"[1]Лист1!$F$97","v":9.5333333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$94","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$93","v":38.01},{"$f":"[1]Лист1!$F$98","v":10.558333333333332},{"$f":"[1]Лист1!$F$96","v":11450},{"$f":"[1]Лист1!$F$95","v":47.94},13.316666666666666,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$D$73","v":89.4709},{"$f":"[2]Лист1!$D$74","v":4.99},{"$f":"[2]Лист1!$D$75","v":0.995},{"$f":"[2]Лист1!$D$76","v":0.112},{"$f":"[2]Лист1!$D$77","v":0.17599999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$D$78","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$79","v":4.8000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$80","v":3.6999999999999998E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$81","v":6.4000000000000001E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$83","v":1.403},{"$f":"[2]Лист1!$D$84","v":2.6960000000000002},{"$f":"[2]Лист1!$F$90","v":0.75670000000000004},{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8188},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.28},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5222222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},{"$f":"V23/3.6","v":13.308333333333332},-12.3,-14.8,null,null,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8188},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.28},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5222222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},{"$f":"V24/3.6","v":13.308333333333332},null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8188},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.28},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5222222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8188},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.28},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5222222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8188},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.28},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5222222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8188},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.28},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5222222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$92","v":8188},{"$f":"[2]Лист1!$F$91","v":34.28},{"$f":"[2]Лист1!$F$97","v":9.5222222222222221},{"$f":"[2]Лист1!$F$94","v":9069},{"$f":"[2]Лист1!$F$93","v":37.97},{"$f":"[2]Лист1!$F$98","v":10.547222222222222},{"$f":"[2]Лист1!$F$96","v":11443},{"$f":"[2]Лист1!$F$95","v":47.91},13.308333333333332,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$D$73","v":89.196899999999999},{"$f":"[3]Лист1!$D$74","v":5.0670000000000002},{"$f":"[3]Лист1!$D$75","v":0.96799999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$D$76","v":0.107},{"$f":"[3]Лист1!$D$77","v":0.16600000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$78","v":4.1000000000000003E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$79","v":4.5999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$80","v":3.5000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$81","v":6.6000000000000003E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$82","v":4.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$83","v":1.335},{"$f":"[3]Лист1!$D$84","v":3.0049999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$90","v":0.75980000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9047},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":37.880000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.522222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11391},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.69},{"$f":"V30/3.6","v":13.247222222222222},-8.8000000000000007,-10.6,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9047},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":37.880000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.522222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11391},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.69},{"$f":"V31/3.6","v":13.247222222222222},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9047},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":37.880000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.522222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11391},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.69},13.247222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9047},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":37.880000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.522222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11391},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.69},13.247222222222222,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9047},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":37.880000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.522222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11391},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.69},13.247222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9047},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":37.880000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.522222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11391},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.69},13.247222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$92","v":8169},{"$f":"[3]Лист1!$F$91","v":34.200000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$97","v":9.5},{"$f":"[3]Лист1!$F$94","v":9047},{"$f":"[3]Лист1!$F$93","v":37.880000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$F$98","v":10.522222222222222},{"$f":"[3]Лист1!$F$96","v":11391},{"$f":"[3]Лист1!$F$95","v":47.69},13.247222222222222,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$D$73","v":89.339100000000002},{"$f":"[4]Лист1!$D$74","v":5.0170000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$D$75","v":0.95799999999999996},{"$f":"[4]Лист1!$D$76","v":0.105},{"$f":"[4]Лист1!$D$77","v":0.161},{"$f":"[4]Лист1!$D$78","v":3.8999999999999998E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$79","v":4.3999999999999997E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$80","v":3.3000000000000002E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$81","v":5.8000000000000003E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$82","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$83","v":1.355},{"$f":"[4]Лист1!$D$84","v":2.9209999999999998},{"$f":"[4]Лист1!$F$90","v":0.75800000000000001},{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9043},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.516666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11398},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.72},{"$f":"V37/3.6","v":13.255555555555555},-13.4,-15.6,null,null,null,100.00000000000001,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9043},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.516666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11398},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.72},{"$f":"V38/3.6","v":13.255555555555555},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9043},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.516666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11398},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.72},13.255555555555555,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$92","v":8164},{"$f":"[4]Лист1!$F$91","v":34.18},{"$f":"[4]Лист1!$F$97","v":9.4944444444444436},{"$f":"[4]Лист1!$F$94","v":9043},{"$f":"[4]Лист1!$F$93","v":37.86},{"$f":"[4]Лист1!$F$98","v":10.516666666666666},{"$f":"[4]Лист1!$F$96","v":11398},{"$f":"[4]Лист1!$F$95","v":47.72},13.255555555555555,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8183.408443813797,34.261448338987556,9.5172268074645761,9063.5598816852544,37.94735566904145,10.54037974484562]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.12.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.12.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.12.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[15,0,15,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,13,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Лубни",37.948184664548677,9063.7683195703266,10.541162406819076]
[null,"АГНКС-1 м.Лубни",37.951574441263759,9064.5779538406405,10.542104011462156]
[null,"АГНКС-2 м.Лубни",37.949255346232178,9064.0240475006358,10.541459818397827]
[null,"ГРС Мгар",37.945851638342603,9063.2110858264132,10.540514343984055]
[null,"ГРС Новаки",37.94405839293664,9062.7827765135062,10.540016220260178]
[null,"ГРС Пирятин",37.948060101697656,9063.738568244069,10.541127806027127]
[null,"ГРС Гребінка",37.94752594237783,9063.6109864805803,10.540979428438286]
[null,"ГРС Чорнухи",37.943922080269509,9062.7502187918435,10.539978355630419]
[null,"ГРС Вишневе",37.943372481041045,9062.6189492694812,10.539825689178068]
["Чернігівська область","ГРС Богдани",37.970121581725756,9069.0078622967121,10.547255994923821]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51",null,37.94735566904145,9063.5703173923066,10.540932130289292]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                ",null,null,null,null,"01.12.2017 р."]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                                 ",null,null,null,null,{"$f":"F20","v":"01.12.2017 р."}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є",null,null,null,null,{"$f":"F20","v":"01.12.2017 р."}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]