{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["паспорт","додаток","variablesList"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":4,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"паспорт","index":0,"n_rows":51,"n_cols":31,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,6,0,24],[1,6,1,24],[0,25,0,27],[4,23,4,24],[8,12,9,12],[4,21,4,22],[8,14,8,16],[8,17,8,19],[8,20,8,22],[7,14,7,22],[2,6,2,24],[4,26,4,27],[8,7,9,7],[6,1,7,12],[7,13,9,13],[6,13,6,22],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[8,4,9,4],[8,3,9,3],[43,20,43,27],[42,20,42,27],[41,20,41,27],[6,27,9,27],[8,8,9,8],[6,26,9,26],[6,24,9,24],[6,23,9,23],[49,21,49,23],[6,0,9,0],[8,11,9,11],[41,18,42,18],[41,19,42,19],[41,14,42,14],[42,7,42,13],[41,15,42,15],[41,16,42,16],[41,17,42,17],[8,9,9,9],[8,10,9,10],[45,21,45,25],[47,21,47,23],[6,25,9,25],[41,0,41,13]]}
["ПАТ \"УКРТРАНСГАЗ\"",null,null,null,null,null,"ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ  № 62"]
["Філія \"УМГ \"Київтрансгаз\"",null,null,null,null,null,"переданого Лубенським  ЛВУМГ та прийнятого   ПАТ \"Лубнигаз\""]
["Лубенський п/м  Лубенське  ЛВУМГ",null,null,null,null,null,"Маршрут № 62"]
["Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія"]
["Свідоцтво №  199-15  чинно до 31.12.2018 р.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"по газопроводу  \" Уренгой-Помари-Ужгород , Прогрес \"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"за період з",null,"2017-11-01",null," по","2017-11-30"]
[]
["Число місяця","Компонентний склад, % мол. ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Температура точки роси  за вологою (Р = 3.92 МПа), ºС","Температура точки роси за  вуглеводнями, ºС","Вміст сірководню, г/м3","Вміст меркаптанової сірки, г/м3","Вміст механічних домішок, г/м3"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, ","Температура вимірювання/згоряння при  20/25°С"]
[null,"метан, С1","етан, С2","пропан, С3","ізо-бутан, і-С4","н-бутан, н-С4","нео-пентан, нео-С5","ізо-пентан, і-С5","н-пентан, н-С5","гексани та вищі, С6+","кисень, О2","азот, N2","діоксид вуглецю, CО2",null,"Теплота згоряння нижча",null,null,"Теплота згоряння вища",null,null,"Число Воббе вище"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3"," ккал/м3"," МДж/м3","кВт⋅год/м3",null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9086,38.04,10.57,11921,49.91,13.86,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(B11:M11)+$K$42+$N$42","v":0}]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9086,38.04,10.57,11921,49.91,13.86,null,null,null,null,null,0]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9086,38.04,10.57,11921,49.91,13.86,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC13=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9086,38.04,10.57,11921,49.91,13.86,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC14=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[5,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8192,34.299999999999997,9.5299999999999994,9086,38.04,10.57,11921,49.91,13.86,null,null,null,null,null,0," "]
[6,{"$f":"[1]Лист1!$D$126","v":96.056600000000003},{"$f":"[1]Лист1!$D$127","v":2.1669999999999998},{"$f":"[1]Лист1!$D$128","v":0.68300000000000005},{"$f":"[1]Лист1!$D$129","v":0.104},{"$f":"[1]Лист1!$D$130","v":0.104},{"$f":"[1]Лист1!$D$131","v":1.4E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$132","v":1.78E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$133","v":1.1599999999999999E-2},{"$f":"[1]Лист1!$D$134","v":9.4000000000000004E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$135","v":6.1999999999999998E-3},{"$f":"[1]Лист1!$D$136","v":0.66800000000000004},{"$f":"[1]Лист1!$D$137","v":0.17100000000000001},{"$f":"[1]Лист1!$F$143","v":0.69889999999999997},{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.89},{"$f":"V16/3.6","v":13.858333333333333},-23.1,-16.3,null,null,null,100.00000000000003,"ОК"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.89},{"$f":"V17/3.6","v":13.858333333333333},null,null,null,null,null,0," "]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[9,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,"відсут.",0," "]
[10,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[1]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[1]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[1]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[1]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[1]Лист1!$F$146","v":38.1},{"$f":"[1]Лист1!$F$151","v":10.583333333333334},{"$f":"[1]Лист1!$F$149","v":11916},{"$f":"[1]Лист1!$F$148","v":49.89},13.858333333333333,null,null,null,null,null,0," "]
[13,{"$f":"[2]Лист1!$D$126","v":95.960300000000004},{"$f":"[2]Лист1!$D$127","v":2.234},{"$f":"[2]Лист1!$D$128","v":0.70899999999999996},{"$f":"[2]Лист1!$D$129","v":0.108},{"$f":"[2]Лист1!$D$130","v":0.105},{"$f":"[2]Лист1!$D$131","v":1.5E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$132","v":1.8499999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$133","v":1.2699999999999999E-2},{"$f":"[2]Лист1!$D$134","v":9.1999999999999998E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$135","v":5.7999999999999996E-3},{"$f":"[2]Лист1!$D$136","v":0.65800000000000003},{"$f":"[2]Лист1!$D$137","v":0.17799999999999999},{"$f":"[2]Лист1!$F$143","v":0.69979999999999998},{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8195},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.31},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5305555555555568},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9088},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.569444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11923},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.92},{"$f":"V23/3.6","v":13.866666666666667},-21.8,-16,1E-3,1.4E-3,null,100,"ОК"]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8195},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.31},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5305555555555568},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9088},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.569444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11923},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.92},{"$f":"V24/3.6","v":13.866666666666667},null,null,null,null,null,0," "]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8195},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.31},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5305555555555568},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9088},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.569444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11923},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.92},13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8195},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.31},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5305555555555568},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9088},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.569444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11923},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.92},13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8195},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.31},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5305555555555568},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9088},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.569444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11923},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.92},13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8195},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.31},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5305555555555568},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9088},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.569444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11923},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.92},13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[2]Лист1!$F$145","v":8195},{"$f":"[2]Лист1!$F$144","v":34.31},{"$f":"[2]Лист1!$F$150","v":9.5305555555555568},{"$f":"[2]Лист1!$F$147","v":9088},{"$f":"[2]Лист1!$F$146","v":38.049999999999997},{"$f":"[2]Лист1!$F$151","v":10.569444444444443},{"$f":"[2]Лист1!$F$149","v":11923},{"$f":"[2]Лист1!$F$148","v":49.92},13.866666666666667,null,null,null,null,null,0," "]
[20,{"$f":"[3]Лист1!$D$126","v":95.997900000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$127","v":2.2130000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$D$128","v":0.69699999999999995},{"$f":"[3]Лист1!$D$129","v":0.107},{"$f":"[3]Лист1!$D$130","v":0.104},{"$f":"[3]Лист1!$D$131","v":1.5E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$132","v":1.89E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$133","v":1.2999999999999999E-2},{"$f":"[3]Лист1!$D$134","v":9.7000000000000003E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$135","v":7.0000000000000001E-3},{"$f":"[3]Лист1!$D$136","v":0.65900000000000003},{"$f":"[3]Лист1!$D$137","v":0.17199999999999999},{"$f":"[3]Лист1!$F$143","v":0.69950000000000001},{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8192},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.299999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5277777777777768},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9086},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.04},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.566666666666666},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.91},{"$f":"V30/3.6","v":13.863888888888887},-23.1,-18.399999999999999,null,null,null,100,{"$f":"IF(AC30=100,\"ОК\",\" \")","v":"ОК"}]
[21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8192},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.299999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5277777777777768},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9086},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.04},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.566666666666666},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.91},{"$f":"V31/3.6","v":13.863888888888887},null,null,null,null,null,0," "]
[22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8192},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.299999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5277777777777768},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9086},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.04},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.566666666666666},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.91},13.863888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[23,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8192},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.299999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5277777777777768},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9086},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.04},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.566666666666666},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.91},13.863888888888887,null,null,null,null,null,0,{"$f":"IF(AC33=100,\"ОК\",\" \")","v":" "}]
[24,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8192},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.299999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5277777777777768},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9086},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.04},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.566666666666666},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.91},13.863888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8192},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.299999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5277777777777768},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9086},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.04},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.566666666666666},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.91},13.863888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[26,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[3]Лист1!$F$145","v":8192},{"$f":"[3]Лист1!$F$144","v":34.299999999999997},{"$f":"[3]Лист1!$F$150","v":9.5277777777777768},{"$f":"[3]Лист1!$F$147","v":9086},{"$f":"[3]Лист1!$F$146","v":38.04},{"$f":"[3]Лист1!$F$151","v":10.566666666666666},{"$f":"[3]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[3]Лист1!$F$148","v":49.91},13.863888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[27,{"$f":"[4]Лист1!$D$126","v":96.1},{"$f":"[4]Лист1!$D$127","v":2.1579999999999999},{"$f":"[4]Лист1!$D$128","v":0.67},{"$f":"[4]Лист1!$D$129","v":0.113},{"$f":"[4]Лист1!$D$130","v":0.106},{"$f":"[4]Лист1!$D$131","v":0},{"$f":"[4]Лист1!$D$132","v":1.9E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$133","v":1.4E-2},{"$f":"[4]Лист1!$D$134","v":5.0000000000000001E-3},{"$f":"[4]Лист1!$D$135","v":0},{"$f":"[4]Лист1!$D$136","v":0.65500000000000003},{"$f":"[4]Лист1!$D$137","v":0.16},{"$f":"[4]Лист1!$F$143","v":0.6986},{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.91},{"$f":"V37/3.6","v":13.863888888888887},-22.7,-17.7,null,null,null,99.999999999999986,"ОК"]
[28,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.91},{"$f":"V38/3.6","v":13.863888888888887},null,null,null,null,null,0," "]
[29,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.91},13.863888888888887,null,null,null,null,null,0," "]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"[4]Лист1!$F$145","v":8188},{"$f":"[4]Лист1!$F$144","v":34.28},{"$f":"[4]Лист1!$F$150","v":9.5222222222222221},{"$f":"[4]Лист1!$F$147","v":9079},{"$f":"[4]Лист1!$F$146","v":38.01},{"$f":"[4]Лист1!$F$151","v":10.558333333333332},{"$f":"[4]Лист1!$F$149","v":11921},{"$f":"[4]Лист1!$F$148","v":49.91},13.863888888888887,null,null,null,null,null,0]
[31,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8190.6264219169489,34.29230765638458,9.5261401152465872,9086,38.061765905959881,10.573461401031828]
[null,null,null,null,null,null,null,"Середньозважене значення теплоти згоряння:"]
[]
[]
[null,"Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                                                                                Сирота В.П.                                                                         ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"01.12.2017 року"]
[null,null,"Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                                                                                     Алєксєєнко Н.А.                                                               ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.12.2017 року"}]
[null,null,"Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]
[null,"Начальник служби ГВ та М                                                                                                                                           Шило О.Є.                                                                       ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"V46","v":"01.12.2017 року"}]
[null,null,"Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"прізвище",null,null,"підпис",null,null,null,"дата"]

{"sheet":"додаток","index":1,"n_rows":18,"n_cols":6,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[8,0,8,1],[3,2,3,4],[3,1,4,1],[3,0,4,0],[5,0,7,0]]}
[]
["Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 62"]
[]
["Область","ГРС, прямий споживач","Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння"]
[null,null," МДж/м³","ккал/м³","кВт*год./м³"]
["Полтавська область","ГРС Савинці",38.05220878619518,9083.8700856573196,10.570057996165328]
[null,"ГРС Оржиця",38.050136561593391,9083.375401651545,10.569482378220385]
[null,"ГРС Вишневе                    (Оржицького р-ну)",38.064207333908783,9086.7343937257247,10.573390926085773]
["Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 62",null,38.061765905959881,9086.1515730428073,10.572712751655523]
[]
[]
[]
["Головний інженер Лубенського ЛВУМГ                                                     Сирота В.П.                                                                                        ",null,null,null,null,"01.12.2017 року               "]
["Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Завідувач лабораторією   Лубенського ЛВУМГ                                  Алєксєєнко Н.А.                                                                               ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.12.2017 року               "}]
["Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу",null,null,"прізвище","підпис","дата"]
["Начальник служби ГВ та М                                                                               Шило О.Є                                                       ",null,null,null,null,{"$f":"F13","v":"01.12.2017 року               "}]
["Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом",null,null,"прізвище","підпис","дата"]

{"sheet":"variablesList","index":2,"n_rows":3,"n_cols":4,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[3,"x:\\gaysin","10, 11, 24, 25, 127, 128, 132, 180, 207, 215","x:\\"]
[null,"x:\\Illinci"]
[null,"x:\\Talne"]